문서번호	급수운영과-20446
결재일자	2018.8.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		동부수도사업소장
이훈재	권기섭	송근호		08/16 이구석
협 조
	시설관리과장		代박종일
	주무관		代박윤선
	주무관		최은진

상수도 공사현장 안전관리 교육실시 결과 보고

2018. 8.

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

공사장 안전관리 교육 실시 결과 보고

상수도 공사현장에 안전사고가 빈번하게 발생되고 있어 이에 공사현장 안전관리 교육을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		현 황

□ 추진배경

○ 최근 음주, 졸음운전 차량 등이 야간 공사현장을 돌진하는 사고가 증가 추세임

- 2018. 8. 8.(수) 야간 04시, 교통사고로 인한 공사 교통정리원 사망

< 사고개요 >

∙ 공 사 명: 화양동00 번지간 노후 송배수관 정비공사

∙공사규모: D150~500mm, L=1,410m

∙사고위치: 성동구 성수동2가 289-2호 앞

∙사고경위: 화양사거리에서 영동대교 방향으로 직진하던 차량이 공사현장의                안전시설 및 교통정리원을 연쇄 충돌하면서 사고 발생

○ 상수도관 공사장 안전사고는 발생하지 않고 있으나, 외부 요인에 의해 사고가 발생하고 있어 예방 대책이 필요함

○ 서울시 상수도 공사현장 사고 현황

구 분	계	2010년	2017년	2018. 7월
사고건수	4	1	1	2
인명피해	4	작업자1명 사망	작업자2명 사망	작업자1명 부상 운전자1명 부상
사고원인	2	음주운전	졸음운전	음주운전 1 졸음운전 1

□ 추진방향

○ 공사장 운영관리

- 안내간판, 경광등 배치 등 효율적인 공사장 관리 운영

- 공사시작, 환토재 차량 진입 등 공사장 공정 변화에 따른 교통시설 운영

○ 안전시설 보완 측면

- 차량 돌진에 따른 작업자 안전시설 보완

- 안전시설 추가 설치 등 개선 보완

□ 2018년 공사 현황

(단위: 개소)

구 분	계	송배수관 정비공사	배급수관 정비공사	단 가 계 약
				상수도공사	시설물	누수복구	포장복구
계	20	3	6	6	3	1	1
급수운영과	10	3	2	2	2	-	1
시설관리과	10	-	4	4	1	1	-

Ⅱ		교 육 개 요

□ 일시: 2018. 8. 14.(화) 오후 16:00~17:00

□ 장소: 동부수도사업소 3층 회의실

□ 대상: 공사 관계자  57명

○ 급수운영과, 시설관리과 과장, 팀장, 담당자: 23명

○ 감독(시설공단) 및 감리(이준엔지니어링 등): 13명

○ 각 공사장 현장대리인(소장): 21명

□ 강사: 급수운영과장

□ 교육 주요내용

○ 안내간판, 경광등 배치 등 안전시설 효율적인 관리 운영

○ 차량 돌진에 따른 작업자 안전시설 보완 및 추가 설치 등 개선

□ 교육방법:『상수도공사 안전관리 매뉴얼 및 건설분야 안전수칙          매뉴얼』등을 활용 교육실시

안전관리 교육 강의 (급수운영과정)	공사장 안전관리 당부사항 (과장, 팀장 및 공단 팀장)	공사장 안전관리교육 질의응답 (개선, 건의 및 애로사항 등)

Ⅲ		안전관리 조치(당부)사항

□ 급수운영과장

❍ 공사장 전면 로봇 교통신호수 배치 및 PE드럼 방호시설 설치

⇒ 야간공사 구간은 필히 차량 진행방향(공사장 전면)에 로봇 교통신호수 배치 및 PE드럼 방호시설을 설치하여 외부 요인에 의해 사고가 발생하지 않도록 조치(개선 사항)

❍ 매일 공사(용역) 시행 전 감독(감리)은 건설노무자 및 장비운전자 안전교육 실시 후 현장투입 및 안전시설 적정 설치상태 확인

❍ 환토, 포장공사 등으로 공정이 변경시 안전시설 이동 설치 철저

❍ 위험요인 발견시 즉시 보고 및 필요한 조치를 취할 것

□ 시설관리팀장

❍ 공사안내표지판(운전자) 적정 위치 설치 및 전방 거리 표기 철저

⇒ 공사안내 등 안내표지판 제작·설치 및 관리 요령에 따라 적정 위치에 공사안내표지판(공사예고) 설치 및 안내판 내 공사장 전방 거리 표기 철저

❍ 교통소통대책 등 관련규정에 따라 안전시설 설치하고 공사 시행

❍ 기온상승에 따른 건설노무자의 충분한 휴식 및 무더위 쉼터(그늘막) 설치 운영

□ 서울시설관리공단 팀장

❍ 공사장 전면 싸인보드카 배치 및 교통신호수와 적정 위치 유지

❍ 간선도로 및 야간 공사구간은 안전시설(라바콘 등) 규격이 큰 것으로 사용

❍ 공사장내 출입자 및 근로자는 안전모 등 개인보호구 반드시 착용

Ⅳ		행 정 사 항

□ 교육실시 결과를 감독·감리기관 및 공사(용역) 시공업체에 통보  하여 공사에 반영토록 조치

□ 공사장 안전관리 개선사항은 적극 반영하여 업무 추진토록 직원 공유

붙임  1. 공사장 안전관리 교육자료 1부.

2. 교육 참석자 현황 1부.

3. 교육 전경 사진 1부.  끝.