	성북소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	길음1구역 주택재개발지역 (2공구) 소방용수시설 임시폐전에 따른 이설예정지 파악

1. 재난관리과-4856(2018.8.13.)호 『길음1구역 주택재개발지역(2공구) 소방용수시설 임시폐전 알림』과 관련입니다.

2. 길음1구역 주택재개발지역 2공구 내 소방용수시설 임시폐전에 따른 이설예정지를 파악하니 각 부서에서는 2018.8.31.(금)한 제출해 주시기 바랍니다.

가. 대상 : 2공구 사업구역내 소화전 및 비상소화장치 15개소

※ 길음안전센터는 소화전 현황에 누락사항 등 이상이 있을시 즉시 통보 바람

총 계 (25)				1공구 (10)			2공구 (15)
소 화 전 (22)		비상 소화장치 (3)		소 화 전 (9)		비상 소화장치 (1)	소 화 전 (13)		비상 소화장치 (2)
지상식	지하식	일체형	분리형	지상식	지하식	분리형	지상식	지하식	일체형
4	18	2	1	2	7	1	2	11	2

나. 부서별 이설예정지 파악 배정 (이설대상 15, 이설예정지 파악 20)

부서별 종별	길 음(13개소)	장 위(5개소)	현장대응단(2개소)
지상식 소화전	1		1
지하식 소화전	11	5
비상소화장치(일체형)	1		1

※ 길음안전센터는 설치불가지역 발생 예상에 따른 이설예정지 5개소 추가 파악

다. 착안사항

1) (붙임 5)의 사유지 및 배관망 확인방법 참고하여 이설예정지 파악

2) 사업구역 부지외 인근의 소방수리 취약지역

3) 화재취약지역(고지대, 주거밀집, 재래시장, 소방차 통행불가.곤란 지역 등)으로서 소로(4m~12m미만) 및 이면도로

3. 행정사항

가. 현장대응단 및 각 119안전센터는 임시폐전 대상에 대해 전 직원에게 전파하여 사업무지 내외에서 화재발생시 인근 소방용수시설을 활용, 소방용수 공급에 차질이 발생치 않도록 하고,

나. 길음119안전센터는 임시폐전 기간 중 119행정정보시스템 소방용수조사 결과 입력시 “임시폐전”으로 입력 바라며, 소화전 이설장소 선정시 주민 등에게 상기 계획의 취지를 충분히 설명하여 민원이 발생치 않도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 길음1구역 재개발지역 내 소방용수시설 이설대상 1부.

2. 길음1구역 소방용수시설 이설대상 위치도 1부.

3. 길음1구역 2공구 이설예정지 배정 1부.

3. 소방용수시설 이설예정지(보고서식) 1부.

4. 주민동의서(양식)

5. 사유지 및 상수도 관로 확인 방법(zip) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,돈암119안전센터장,길음119안전센터장,장위119안전센터장
담당자	오기성		대응총괄팀장	代허영규		재난관리과장	08/16 양점철
협조자
시행	재난관리과-4919	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/
전화	02-923-0119	/전송	02	/	oks119111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)