출장 및 시설물순찰 결과 보고

문서번호	급수운영과-13076
결재일자	2018.8.17.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

					시 민
주무관	주무관			급수운영과장
장재춘	한호진			08/17 代임인택
협 조

	명에 의하여 상수도 시설물 점검 및 공사현장 점검 관련 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 6급 성 명 : 한 호 진 7급 성 명 : 장 재 춘 7급 성 명 : 이 석 구

보 고 내 용
일 시	2018.08.17.(금요일)
건 명	출장 및 시설물순찰 결과 보고(8월17일)
내용	□ 상수도 시설물 점검 및 지하철 현장 점검 ○ 지하철 919공구 점검. - 철개 설치 철저 요청(타기관 철개 사용금지) - 변실 내부 토사제거 철저 요청. - 맨홀 철개는 항시 노출되게 현장 관리 요청함. ○민원처리 : 가락동외 1개소 점검.
비 고

붙임  1. 상수도시설물 순찰일지(아래) 1부

2. 현장사진 2부.  끝.

상수도 시설물 순찰일지

2018년 08월17일(금)  날씨 : 맑음                ￭ 순 찰 자 :한호진, 장재춘,이석구

A (토성로- 한강둔치- 올림픽로하단부- 잠실나루터역- 올림픽로- 석촌호수길- 송파구청- 풍성로- 귀소)

B (올림픽로- 백제고분로- 탄천뚝방길- 삼전로- 양재대로- 삼학사길- 송파구청- 위례성대로- 귀소)

C (강동대로- 양재대로- 중대로- 문정로- 오금로- 거마로- 동남로- 강동대로- 귀소)

관 로 순 찰
구분			관로명			구경(mm)			주 소									적출내용			조치내용
매설관로			송수관			2200			지하철 919공구									맨홀 철개는 항시노출되게 현장 관리요청			철개 설치 철저. 변실 내부 토사제거 요청
									민원처리 : 가락동외 1개소
※ 구분 : 매설관로, 노출관로, 현수관로, 공동구 관로
밸 브 류 & 밸브 실 점검
구 분					밸브류(개소)											밸브실(개소)
					계			제수				공기	퇴수		신축관	계				구형			원형	중형
점검		금 일			1			1				0	0		0	1				0			1	0
		누 계			278			198				27	19		35	92				58			34	0
적출		금 일
		누 계
배수지 및 가압장 순찰(현수관로)
시설물명						구 분				용 량				적출 내용					처리 내용			비 고
유관기관 공사장 순찰 및 입회
구분	공사명						위 치				공사내용			시공사(연락처)			적출내용				조치내용
순찰	지하철 919공구						석촌동 174-4				변실작업 및 되메우기작업			삼성물산(414-9190)			맨홀 철개는 항시노출되게 현장 관리요청				철개 설치철저. 변실 내부 토사제거 요청
순찰
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록
자체 조치실적							철개주변침하 건, 이상변실 건 : 담당자 이첩 ,고무패킹보수실적 누계 : 17개
기 타				- 백제고분로, 올림픽로, 양재대로,가락동,석촌동,삼전동,잠실동 : 차량이동관로점검(특이사항없음) -