	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2018년 하반기 공기충전기 공기품질 검사에 따른 샘플용기 제출 안내

1. 관련문서

가. 안전지원과-3718(2018.1.19.)호 『2018년도 호흡보호장비 안전관리 계획』

나. 안전지원과-16340(2018.8.10.)호 『2018년 하반기 전문기관 호흡용 공기충전기 공기품질검사 실시 안내』

2. 2018년도 하반기 전문검사기관 공기충전기 공기품질 검사(성분분석)를 위해 샘플공기를 포집한 용기를 수거하고자 하오니, 해당부서는 아래 내용을 참고하시어 샘플용기를 기한 내 제출해 주시기 바랍니다.

가. 검사수량 : 4대(고덕 1, 길동 1, 호흡보호장비정비실 2)

나. 검사준비사항

- 붙임(1) 공기충전기 샘플링기록표 작성 결과보고 시 제출

- 붙임(2) 공기충전기 샘플링기록표 작성 후 용기에 부착하지 말고 봉투에 넣어 제출

※ 시료용 공기포집 시 공기충전기 주변 환기 후 매뉴얼 참조하여 사전 가동 후 두 번째 용기를 시료용 공기로 사용

다. 검사방법 : 한국소방산업기술원(KFI) 민원시스템 온라인 접수 후 검사 진행

라. 검사내용 : 공기충전기 공기샘플 포집 후 수분 등 7종 공기질 분석

마. 용기제출일시 및 장소 : 2018. 8. 24. 18:00까지 / 호흡보호장비정비실

바. 호흡용 공기의 품질 기준

□ 공기호흡기의 충전기 형식승인 및 검정기술기준 제17조(공기질분석) 충전공기의 성분은 상대습도 40% 이하, 상온에서 각각 다음 기준에 적합하여야 한다.

산소농도	이산화탄소	일산화탄소	수분	오일미스트	총 탄화수소	총 휘발성유기화합물
20~22% 이내	1,000ppm 이하	10ppm 이하	25㎎/㎥	5㎎/㎥	25ppm 이하	500㎍/㎥ 이하

붙임  1. 공기충전기 샘플링기록표(엑셀서식) 1부

2. 공기충전기 샘플링기록표(한글서식) 1부

3. MSF1600KF12 공기충전기 매뉴얼 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	고덕119안전센터장,길동119안전센터장
담당자	박종범		장비회계팀장	신상돈		소방행정과장	전결 08/17 김승호
협조자
시행	소방행정과-8334	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39(성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong
전화		/전송	02-483-1190	/		/	대시민공개