문서번호	도로포장연구센터-1036
결재일자	2018.8.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로포장연구센터장	품질시험소장
이창민		백종은	08/21 한민희
협조
	주무관		윤진성

영등포구 관내도로 함몰발생구간

공동탐사 결과 보고

2018. 8.

서울특별시품질시험소

(도로포장연구센터)

영등포구 관내도로 함몰발생구간 공동탐사 결과 보고

영등포구 관내도로에서 발생한 도로함몰 주변의 공동(空洞) 발생여부를 파악하고자 GPR탐사 및 육안조사를 수행하고 그 결과를 보고함 ※ 용어변경: 동공(洞空)→공동(空洞)

Ⅰ				탐사개요

▢ 탐사근거

○ 도로하부 동공탐사 의뢰 요청(영등포구청 도로과-11620호, ‘18. 7. 18.)

▢ 탐사목적

○ 영등포구청 도로과에서 요청한 관내도로의 공동 존재 여부를 판단하기 위해 GPR 탐사 및 현장 육안조사 수행

▢ 탐사기간

○ 자료취득: ‘18. 7. 26.(목), ’18. 8. 7.(화)

○ 자료분석: ‘18. 7. 27.(금) ~ ’18. 8. 20.(월)

▢ 탐사위치 및 수량

○ 탐사위치: 서울시 영등포구 (붙임. 조사위치도 참조)

○ 조사수량

사용장비	조 사 위 치	측 선 위 치	측 선 연 장
차량형GPR (800MHz)	양평교 하부 양평로28길 일부	남동 → 북서(양평로)	100m×2차로=200m
		북동 → 남서(양평로28길)	50m×2차로=100m
핸드형GPR (800MHz)	GPR 탐사 결과 공동 의심 지점	의심 지점 중심 4개 측선 (도로방향 및 도로수직방향, 대각선방향)	3m×4측선=12m

Ⅱ				탐사장비

구 분	주 요 사 양	장 비 사 진
1차 탐사 (차량형GPR)	- 목 적: 도로하부 공동의심지점 파악 - 조사속도: 15km/h 이상 - 조 사 폭: 2m - 조사심도: 1m(800MHz 멀티안테나) - 기 타: 주변 영상, 지도 연동
2차 탐사 (핸드형GPR)	- 목 적: 1차탐사 공동의심지점 세부탐사 - 조사속도: 2km/h 내외 - 조 사 폭: 안테나 직하부 - 조사심도: 1m(800MHz 단채널안테나) - 기 타: 목적에 따라 안테나(주파수) 변경

※ 차량형GPR은 장비 특성상 포장도로에서 심도 1m 내외까지 하부상태 조사 가능

Ⅲ				탐사결과

****************************

*********************************************

****************************

*****************************

***************************

*********************************

**************************************

붙임  자료처리 및 분석결과.  끝.