문서번호	정수과-5305
결재일자	2018.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장
윤좌헌	김효상	08/31 김중영

염소가스 안전관리 교육실시 보고(08월)

2018.08

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

염소가스시설 운영관리

일시	8.27 ~ 8.30	장 소	현장	강 사	김 유 선 윤 좌 헌
제 목 : 고압가스 배관 염소가스 누출시 조치방법 및 오존 정전시 투입방법
○ 염소가스 저장시설 관리운영 책임자 -주간/안전관리자 : 정수센타 염소가스시설 / 윤좌헌 정수센타 액화이산화탄소시설 / 윤좌헌, 채민수 정수센터 액화산소 / 윤좌헌, 김유선 취수장 염소가스시설 / 이용철, 최영석 -야간, 공휴 / 각 팀장 ※ 유사시 취수장ㆍ정수센타 구분 없이 연락하여 조치바람. ○ 가스누출 및 소독 중단 사태 시 조치방법 ☞ 1차 조치 사항/ 현장출동 → 상태확인 및 응급조치 → 안전관리자 연락 조치협의 ☞ 2차 조치 사항/ 클로로 칼키 투입여부 결정 ☞ 3차 조치 사항/ 송수, 잔류염소 목표값 유지 확보 대책 마련 ○ 염소투입기, 급속교반기 이상시 응급조치방법(메뉴얼 비치) ☞ 워터챔프(급속교반기)이상시 예비워터챔프로 교체시 조치방법(현장게첨 및 제어실비치) ○ 염소가스 저장시설 순찰시(2인1조)점검 및 확인사항[염소가스 누설테스터기 휴대후 점검] ☞ 누설테스터기 보관위치 → 염소 투입동 사무실 장비함내 비치 . ☞ 일일 안전점검표에 의한 점검 -이상음, 냄새 등 감각확인 -각종계기 작동상태 확인 -시건장치 철저 -시설점검 후 일지기록 철저 ※ 각 팀별 근무중 염소시설 안전운영 유의사항 - 통합수로 잔류염소 변화량 및 가스 계량대 잔량확인 철저 - 염소가스 누설등 불안전 상태로 경보신호 발생시, 1. 팀장 및 반장 연락 → 현장 상태 확인 2. 안전관리자 연락 → 대책 협의

염소가스 누출시 조치방법

오존투입시설 정전 중단시  응급조치

※ 교육참석자 (18명)

조별	일 자	팀 장	조 장	조 원
B	8월27일	김갑환	노성제	정경섭	고장원	임종태		김영복
C	8월28일	김왕주	이원기 (연가)	박융기	조항철	김재철
D	8월29일	이한식 (연가)	이지광 (연가)	장은생	이원열	홍현기
A	8월30일	김왕회	이기열	유인남	정재용 (교육)	임진섭		엄승섭

교육사진

▶ 염소가스 누출 확인방법 교육	▶ 오존가스검지기 작동요령 교육