문서번호	시설관리과-7311
결재일자	2018.8.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
유세종		代성기옥	08/31 이규상
협 조
	주무관			임종수
	주무관			김진민
	주무관			조인영
	주무관			이준연

2018년 추석 대비

상수도 시설물 안전점검계획

2018. 8.

	상수도사업본부
	시설안전부

2018년 추석 대비

상수도 시설물 안전점검 계획

우리민족 고유의 명절인 추석을 맞아 연휴기간 발생할 수 있는 재난 및 안전사고 예방을 위한 상수도 시설물 안전점검 계획을 보고 드림.

※ 관련근거 : 2018년 추석 대비 상수도 분야 종합대책[기획예산과-8395(2018.8.30.)]

□ 점검대상

단위 : 개소,km

구 분	배수지	아리수올림터			노출 상수도관
		계	유·무인	증 압	현수관로	지하철공사장	공동구
수량	100	211	64	147	56개소 (10km)	7개소 (3.8km)	7개소 (29.9km)

□ 점검기간

❍ 시설물점검 및 정비기간 : `18. 9. 3(월)~9.14(금), 10일간

❍ 추석 종합대책 추진기간 : `18. 9. 10(월)~9.19(수), 8일간

□ 점검방법

❍ 본부 사업소 합동점검 대상

- 점검대상 31개소

- 특고압 수전 아리수올림터 15개소

❍ 합동점검 일정 : 2018.9.5.(수)~9.14(금)

사업소	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
일 자	9,5	9,6	9,7	9,10	9,11	9,12	9,13	9,14

❍ 점검자

- 본부 : 토목분야 : 유세종, 조인영, 이준연

기전분야 : 김진민, 오충환, 이승현

- 사업소 : 시설물 및 순찰 담당주무관

[사업소 자체점검]

❍ 사업소별 자체 점검계획을 수립하여 실시

- 점검반 구성, 운영기간, 활동내용, 점검대상 등을 포함한 세부계획 수립

- 아리수올림터 점검은 기전담당과 합동점검 시행

❍ 사업소 자체점검 대상

- 지역, 1·2차 배수지

- 노출상수도관(현수관로, 지하철공사장, 공동구)

- 유·무인 아리수올림터

□ 중점 점검사항

❍ 배수지·아리수올림터 시설물 분야

- 구조물 균열, 파손, 누수여부 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 등 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 배수지 유·출입 밸브, 수위계 등 작동 및 관리상태

- 아리수올림터 기전설비 작동 및 관리상태 등

❍ 교량 및 공동구 등 노출 상수도관

- 상수도관 노출 등 보온상태

- 관 지지대 및 도장상태 이상 유무

- 상수도관, 밸브류 등 상태 점검

- 누수발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

❍ 지하철 공사장 등 노출관로 분야

- 관로 연결부위 상태 점검

- 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전 여부

- 공사장 절개지 및 절·성토 비탈면 유실방지 여부

- 도장상태 이상 유무 및 접합부의 이완상태

- 침하계, 경사계 등 안전관리 계측기 설치 확인 등

- 누수발생 여부

□ 점검 시 조치계획

❍ 경미하거나 긴급한 정비사항은 즉시 보수 조치

❍ 보수에 장기간 소요되는 경우에도 안전사고 및 급수에 지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고, 보수완료시까지 주기적으로 점검 시행

□ 행정사항

❍ 사업소별 추진계획을 수립하여 점검 시행하고 점검결과를 9.18까지 사업소 시설관리과 수합보고.

❍ 사업소와 긴급복구업체의 비상 연락체계 확보

❍ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 체계 유지

붙임 : 1. 사업소별 점검결과 제출양식 1부.

2. 시설물 점검표 1부.  끝.