문서번호	시설관리과-15531
결재일자	2018.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강남수도사업소장
박철호		편병률	09/03 최규해
협 조
	급수운영과장			박희철
	기전팀장			代류홍규
	주무관			이승우

「2018년 추석 대비」 상수도시설물 안전점검 계획

2018.  9.

강남수도사업소

「2018년 추석 대비」

상수도시설물 안전점검 계획

우리민족 고유의 명절인 추석을 맞아 연휴기간 발생할 수 있는 재난 및 안전사고를 예방하고 안정적 아리수 공급을 위한 시설물 안전점검을 실시코자 함.

※ 관련근거 : ‘18년 추석대비 상수도시설물 안전점검계획 알림[본부 시설관리과-7312(’18.8.31)]

Ⅰ		점검개요

□ 점검기간

□ 사전점검 및 정비 : 2018. 9. 3 ~ 9. 14. (10일간)

□ 추석종합대책 추진기간 : 2018. 9. 10 ~ 9. 19, (8일간)

<사업소 합동점검 일정>

- 점검일정 : 2018. 9. 13(목)

- 점검대상 : 배수지 9개소, 가압장 6개소, 공동구 1개소

- 점 검 자 : 본 부 → 토목분야 유세종외 2명,  기전분야 김진민외 2명

사업소 → 박철호 외 9명(기전팀 4명 포함)

□ 점검대상

구 분	계	배수지	가 압 장		현수관로		개 포 공동구	비 고
			유․무인	증 압	한강교량	일반교량
개소	44	9	6	25	1	2	1

□ 배수지 가압장 현황

구 분 (관리부서)	강남구 지역 (급수운영과)	서초구 지역 (시설관리과)	비 고
배수지(9개소)	삼성,일원본동,수서,봉은	양재,서초,방배,반포,내곡	기전 분야: 기전팀
가압장(6개소)	삼성,일원	우면산,방배,내곡,반포
증압펌프장 (25개소)	논현1,논현2,논현3,역삼1, 역삼2,역삼3,삼성,도곡,구룡마을,세곡,궁마을,쟁골,자곡,방죽1,도곡2,대치,수서,신자곡(18개소)	국민단지,방일초등,서초, 송동마을,형촌,우면산펌프장 내곡증압장(7개소)

□ 현수관로 현황(시설관리과)

교 량 명	위 치	상수도관(mm)	연장(m)	비고
동작대교(한강교량)	서초구 반포본동750	D=700×1열	1,547	‘84년설치
원지교(일반교량)	서초구 원지동 551	D=300×1열	35	‘92년설치
영동1교(일반교량)	서초구 양재동 80-14	D=300×1열 D=600×1열	300 (각 150)	‘88년설치

□ 개포공동구 현황

공동구 규모	위 치 (관리부서)	상수도관 (mm)	연장 (m)	관리기관	비고
B4.4×H2.3m	강남구 개포동 (급수운영과) 서초구 양재동 (시설관리과)	D=300 ～ 700	4,134	시설관리공단	‘87년 설치

Ⅱ		점검 방법

□ 점검반 편성

□ 1 반 (시설관리과 서초구 지역)

- 대 상 : 배수지,가압장 구조물 및 공사장, 관로, 제수밸브류, 현수관로 등

- 인 원 : 3명(반장 박철호, 반원 김홍식,윤달선)

- 장 비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

□ 2 반 (급수운영과 강남구 지역)

- 대 상 : 배수지,가압장 구조물 및 공사장, 관로, 제수밸브류, 현수관로 등

- 인 원 : 3명(반장 이승우, 반원 고원석,이종호)

- 장 비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

□ 3 반 (시설관리과 기전분야 전체)

- 대 상 : 배수지,가압장 등 기전분야

- 인 원 : 4명(반장 손병대, 류홍규, 이재현, 유경준)

- 장 비 : 순찰차량, 전기측정기, 작업공구셋트, 밸브조작키 등

□ 중점점검 사항

□ 배수지 ․ 가압장 시설물 분야

- 소화기 등 소화장비 비치 및 작동상태

- 사무실 내 전열기 등 화재위험 장비 사용여부

- 시설물 내 유리창 관리실태(유수 유입 여부 등)

- 배수지 유출입 밸브 작동 및 관리상태

- 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리상태

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 용벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부

- 가압장 기전설비 작동 및 관리상태 등

□ 한강교량 및 일반 하천교량 노출 상수도관

- 현수관 노출 등 보온상태

- 관 지지대 및 도장상태 이상 유무

- 상수도관,밸브류 등 상태점검

- 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

□ 지하철 역사, 공사장 등 노출관로 분야

- 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전여부

- 공사장 절개지 및 절․성토 비탈면 유실 방지 여부

- 도장상태 이상 유무 및 접합부의 이완상태

- 침하계, 경사계 등 안전관리 계측기 설치 확인 등

- 누수 발생 여부 등

Ⅲ		점검결과 조치계획

□ 경미하거나 긴급한 정비사항은 강남구,서초구 시설물 보수공사 연간단가계약업체에 작업지시하여 즉시 보수 공사시행

□ 보수에 장기간 소요되는 경우에는 안전사고와 급수 지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고 보수 완료시까지 주기적으로 점검 시행

Ⅳ		행정사항

□ 점검계획 수립 및 시행하여 점검결과를 ‘18. 9. 18일까지 본부 보고

- 급수운영과는 9.17(월) 까지 시설관리과에 결과 제출

□ 사업소 긴급복구 업체와 긴밀한 협조와 비상 연락체계 확보

□ 시설물 순찰 강화 및 돌발사고 발생시 신속한 상황보고 체계유지

따로붙임 : 1. 시설물 점검표 1부.

2. 시설물 점검결과 제출 양식 1부. 끝.