문서번호	도로포장연구센터-1077
결재일자	2018.9.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로포장연구센터장	품질시험소장
이창민		백종은	09/06 한민희
협조
	주무관		윤진성

여의대방로 공동탐사 결과 보고

2018. 8.

서울특별시품질시험소

(도로포장연구센터)

여의대방로 공동(空洞)탐사 결과보고

서울시 도로관리과에서 요청한 여의대방로 일부구간에 도로하부 공동탐사를 수행하고 그 결과를 보고함

Ⅰ				탐사개요

▢ 탐사근거

○ 여의방대로 GPR 탐사 요청(도로관리과-12863호, ‘18. 8. 28.)

▢ 탐사목적

○ 서울시 도로관리과에서 요청한 여의대방로 일부구간(원효대교 남단)의 공동 존재여부를 판단하기 위해 GPR 탐사 수행

▢ 탐사기간

○ 자료취득: 1차탐사[‘18. 8. 30.(목)], 2차탐사[’18. 9. 3.(월), ’18. 9. 5.(수)]

○ 자료분석: ‘18. 8. 30.(목) ~ ’18. 9. 5.(수)

▢ 탐사위치 및 수량

○ 탐사위치: 서울시 영등포구 (붙임. 조사위치도 참조)

○ 조사수량

사용장비	조 사 위 치	측 선 방 향	측 선 연 장
차량형GPR (800MHz)	원효대교 남단 여의대방로 일부구간 (교량구간 제외)	한양아파트앞교차로~ 원효대교 남단	총연장: 2,310m - 1, 2차로(양방향): 300m×4측선 - 3차로(양방향): 510m×2측선 - 좌회전차로: 90m
핸드형GPR (350MHz)	차량형 GPR에서 분석된 의심신호 지점	의심 지점 중심 4개 측선 (도로방향 및 도로수직방향, 대각선방향)	2m×4측선×3개소=24m

Ⅱ				탐사장비

구 분	주 요 사 양	장 비 사 진
1차 탐사 (차량형GPR)	- 목 적: 도로하부 공동의심지점 파악 - 조사속도: 15km/h 이상 - 조 사 폭: 2m - 조사심도: 1m(800MHz 멀티안테나) - 기 타: 주변 영상, 지도 연동
2차 탐사 (핸드형GPR, 천공, 영상촬영)	- 목 적: 공동유무 및 규모 파악 - 조사속도: 2km/h 내외 - 조 사 폭: 안테나 직하부 - 조사심도: 1m(350MHz 단채널안테나) - 기 타: 천공 후 심도별 360° 영상촬영

※ 차량형GPR은 장비 특성상 포장도로에서 심도 1m 내외까지 하부상태 조사 가능

Ⅲ				탐사결과

****************************

***************************************

******************************

**********************

***************************************************************

***************************************************************

붙임  자료처리 및 분석결과.  끝.