“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	환경과-37160		주무관	물관리팀장		환경과장		도시환경국장
			김광묵	김병섭		신연순		09/06 안재혁
등록일자	2018.9.5.
결재일자	2018.9.6.
공개구분	대시민공개
			협조자

- 탄천, 양재천, 세곡천 수질 및 수변환경 개선을 위한 -

2018년 3분기 하천 수질오염도 합동조사 결과 보고

탄천․양재천·세곡천 유역의 수질개선과 생태복원을 위하여 환경행정협의회 소속 6개 자치단체가 수질오염도 및 관리실태를 합동조사한 결과를 보고드림

○ 조사일시 : 8.16(목), 8.22(수), 8.23(목), 3일간

○ 참여기관 : 강남, 서초, 송파, 용인, 성남, 과천 등 6개 자치단체

○ 조사구간 : 30개 지점

- 탄  천 : 17개 지점 [용인시~성남시~강남구·송파구 지역 본·지류]

- 양재천 : 10개 지점 [과천시~서초구~강남구 지역 본·지류]

- 세곡천 :  3개 지점 [서초구~강남구 지역 본류]

○ 조사결과(BOD 기준)

조사시기	탄천(본류)		양재천(본류)		세곡천
	BOD(ppm)	등급	BOD(ppm)	등급	BOD(ppm)	등급
2018년 3/4분기	1.0	Ⅰa	1.8	Ⅰb	0.3	Ⅰa
2018년 2/4분기	1.4	Ⅰb	0.8	Ⅰa	0.7	Ⅰa
2017년 3/4분기	1.6	Ⅰb	1.2	Ⅰb	0.7	Ⅰa

※ BOD 등급기준 : Ⅰa등급(1이하), Ⅰb등급(2이하), Ⅱ등급(3이하), Ⅲ등급(5이하),

IV등급(8이하), V등급(10이하), VI등급(10초과)

2018.  9.   .

	도 시 환 경 국
(		환경과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 추진근거 : 탄천·양재천 유역 환경행정협의회 규약
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 하천 수질은 상류에서 유입되는 수질에 좌우되므로, 상류측 자치단체와 함께 상류 수질 및 수변환경을 조사하고 개선대책 마련 • 2007년 이후 분기별 수질오염도 합동조사 계속 실시해 옴
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 탄천·양재천 수질오염도 합동조사 경비 예산 확보
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 강남구 주민
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( 0 ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 용인, 성남, 과천, 서초, 송파 등 5개 자치단체와 합동 점검 • 서울시 보건환경연구원에 수질오염도 검사 의뢰
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 유사 사례 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

- 탄천, 양재천, 세곡천 수질 및 수변환경 개선을 위한 -

2018년 3분기 하천 수질오염도 합동조사 결과 보고

탄천․양재천 유역의 수질개선과 생태복원을 위하여 환경행정협의회 소속 6개 지방자치단체가 수질오염도 및 관리실태를 합동조사한 결과를 보고드림

※ 추진근거 : 탄천·양재천 유역 환경행정협의회 규약(2000.8.31)

□ 조사개요

○ 조사기간 : 2018년 8월 16일(목), 8월 22일(수), 8월 23일(목) 3일간

○ 조 사 자 : 연인원 20명

조사일	조사구간	계	강남	송파	서초	용인	성남	과천
8.16(목)	탄천(상)	7	2	-	-	3	2	-
8.22(수)	탄천(하),세곡천	5	2	2	1	-	-	-
8.23(목)	양재천	8	1	-	2	-	3	2

○ 조사구간 : 30개 지점 [세부지점 붙임1 참조]

- 탄  천 : 17개 지점 [철도기지창(용인)~성남하수처리장(성남)~한강합류부(강남)]

- 양재천 : 10개 지점 [부림교(과천)~주암교(서초)~대치교(강남)]

- 세곡천 :  3개 지점 [헌인교 하류(서초)~리엔파크앞(강남)~세곡천 하류(강남)]

○ 조사항목(10개 항목)

- 수온, DO, pH, BOD, SS, T-N, T-P, TOC, 총대장균군, 분원성대장균군

○ 조사방법

- 현장조사(3개 항목) : 수온, DO, pH 측정, 폐수유입, 쓰레기 등 관리실태 조사

- 수질검사 의뢰(7개 항목) : BOD, SS 등 잔여항목은 시료채수 후 서울시 보건환경연구원에 의뢰

□ 조사결과(총괄)

○ 탄천 1.0ppm(Ⅰa등급), 양재천 1.8ppm(Ⅰb등급), 세곡천 0.3ppm(Ⅰa등급)

○ 3개 하천의 오염도(BOD기준)는 모두 1등급 수준의 깨끗한 상태였으며, 2018년도 수질목표(탄천 3.3ppm, 양재천 1.6ppm, 세곡천 1.6ppm) 달성은 무난할 것으로 판단됨

조사시기	탄천(본류)		양재천(본류)		세곡천
	BOD(ppm)	등급	BOD(ppm)	등급	BOD(ppm)	등급
2018년 3/4분기	1.0	Ⅰa	1.8	Ⅰb	0.3	Ⅰa
2018년 2/4분기	1.4	Ⅰb	0.8	Ⅰa	0.7	Ⅰa
2017년 3/4분기	1.6	Ⅰb	1.2	Ⅰb	0.7	Ⅰa

○ 연도별 추이를 보면 3개 하천 모두 수질오염도가 개선추세에 있으나, “환경행정협의회”간 지속적인 협업으로 상류지역으로부터의 오염물질 유입감소 노력이 필요함.

□ 세부 조사결과

가. 탄천 본류

○ 본류 구간의 수질오염도(1.0ppm)는 채수전 강우의 영향으로 전년 동기 및 2분기 대비 개선되어 Ⅰa등급의 깨끗한 수준임.

- 2018년 2분기 : 1.4ppm,  2017년 3분기 : 1.6ppm

○ 성남하수처리장 방류구 아래 지점인 “대곡교”부터 하류구간인 “한강합류부” 지점까지의 수질오염도가 전년 동기대비 대폭 개선(3.0 → 0.8ppm)되었지만, 탄천의 수질개선을 위해 하수처리장 방류수의 지속적인 수질관리 필요함.

○ 하류 구간인 “삼성교”와 “한강 합류부” 일부 구간에서 수온상승으로 인하여 퇴적물질이 부상하는 구간이 있으나 전체적인 수질은 양호함.

○ 또한, 대곡교 상류 약 500m지점(탄천-세곡천 합류지점)에서 시행중인 「위례신도시 탄천변 도로 건설공사」는 탄천 하류의 수질오염도에 직접적인 영향을 끼칠 수 있으므로 현장의 철저한 관리가 요구됨.

☞ 탄천의 2018년 1~3분기 누적 수질오염도는 1.8ppm으로 ‘18년 추진목표(3.3ppm) 달성은 무난할 것으로 판단되지만, 수질개선을 위하여 하천순찰 등 지속적인 노력이 필요함.

나. 탄천 지류

○ 지류천의 오염도는 2분기 및 전년 동기와 비슷한 수준이며, 창곡천과 장지천의 오염도가 많이 개선되었음.

다. 양재천 본류

○ 상류구간인 선바위역 ~ 주암교 구간의 오염도가 전년 동기 대비 상승(1.6 →3.1ppm)하여, 전체 오염도 상승(1.2→1.8ppm)에 영향을 미쳤음.

○ 과천시(선바위역 밑, 경마장 방류구 하류)와 서초구(주암교 밑)에서는 하천 주변 공사장, 화훼단지 등 비점오염원 점검필요함.

☞ 2018년 1~3분기 누적 수질오염도는 1.6ppm으로 ‘18년 추진목표(1.6ppm) 달성은 무난할 것으로 판단되지만, 하천 주변 공사장 점검 등 철저한 관리가 요구됨.

라. 세곡천

○ 전년 동기 대비 전체지점의 수질오염도가 개선(0.7ppm → 0.3ppm) 되었으며, 2018년 1~3분기 누적 오염도는 0.9ppm으로 ‘18년 추진목표(1.6ppm) 달성은 무난할 것으로 판단되지만, 하천 주변 공사장 점검 등 철저한 관리가 요구됨.

○ 상류구간인 서초구 화훼단지 주변의 비점오염원은 지속적인 관리 필요함.

□ 향후 조치계획

○ 수질오염도 조사결과를 “환경행정협의회”에 통보하고 지속적인 관리와 노력 당부

- 강남구 : 「위례신도시 탄천변 도로 건설공사장」 순찰 강화

- 서초구 : 양재천 주암교 주변 및 세곡천 상류구간 비점오염원 등 점검

- 송파구 : 창곡천 하류 비점오염원 점검 등 탄천 수질관리 강화

- 성남시 : · 하수처리장 방류수 수질관리

· 「위례신도시 탄천변 도로 건설공사장」 순찰 강화

- 과천시 : 양재천(선바위역, 경마장 방류구) 주변 공사장 및 화훼단지 비점오염원 관리 강화

- 용인시 : 탄천 및 지류천 수질관리 강화

○ 4분기 수질오염도 합동조사 : 11월중

붙임 : 1. 2018년 3분기 탄천·양재천 수질오염도 조사결과 1부

2. 탄천 ․ 양재천 수계 시료채취 지점명(위치도) 1부.  끝.