문서번호	급수운영과-14404
결재일자	2018.9.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관			급수운영과장
김용현			09/11 김태헌
협 조	주무관				이석배
	공무직				최윤숙

아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다
2018년 4차 GIS 시설자료 샘플 점검 결과 보고

2018.  9.   .

강동수도사업소

(급수운영과)

2018년 4차

GIS 시설자료 샘플 점검 결과 보고

2018년 4차 GIS 시설자료(현장조사서) 성과도 샘플 점검을 시행하고  결과를 다음과 같이 보고합니다.

[관련근거]

- 상수도 GIS 업무지침  :  상수도사업본부[(시설안전부 공간정보과)(2016. 1.  .)]

점검 개요

공 사 명	제출자 (시공사)	제출 기간	제출 건수	입력 대상	점검 건수	점검 비률(%)
계			283	184	17	9.2
문정(마천)동 외 14개동 상수도공사	라텍씨엔시(주)	′18. 6. 22. ~ 8. 31.	74	51	5	9.8
천호1(암사1)동 외 17개동 상수도공사	이든공영(주)	′18. 6. 14. ~ 8. 31.	131	90	6	6.7
송파구 관내 상수도시설물 보수공사	창대산업개발(주)	′18. 5. 11. ~ 8. 31.	31	16	2	12.5
강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사	지에스성신건설(주)	′18. 7. 11. ~ 8. 31.	47	27	4	14.8

※ 입력 대상의 5% 이상 샘플 조사

※ 보호통 뚜껑, 앵글밸브, 철개 교체, 불용관 정비 등은 제외

□ 점검기간: 2018. 9. 7.  ~ 9. 10.

□ 점검자: 김용현, 최윤숙, 공사별 현장소장.

점검 결과

□ 총 33건중 7건 허용한도 초과 및 보호통 위치 표시 부적정

구 분	공 사 명	점검 건수	적정 건수	기준초과 (부적정)	비 고
	계	17	**	*
급수공사	문정(마천)동 외 14개동 상수도공사	5	*	*	******

구 분	공 사 명	점검 건수	적정 건수	기준초과 (부적정)	비 고
급수공사	천호1(암사1)동 외 17개동 상수도공사	6	*	*	****************** *********
시설물공사	송파구 관내 상수도시설물 보수공사	2	*	*	*********
누수복구공사	강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사	4	*	*

- 측량 허용한도 기준: ±20㎝

※ 별첨 점검내역 참조

조치 사항

□ 시설자료(현장조사서) 작성 방법 교육 실시

- 일시: 2018. 9. 7. ~ 9. 10.

- 장소: 실측 점검 현장

- 대상: 현장소장(4명), 감리(4명)

□ 기준초과, 보호통 위치 부적정 등은 재 작성 하여 제출 요구

- 기한: 2018. 9. 18.

붙임  1. 점검내역 1부.

2. 시설자료(현장조사서) 1부.

3. 점검사진(아래) 1부.  끝.

<점검 사진>