문서번호	기전과-4037
결재일자	2018.9.21.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
황상호		곽희영	09/21 신상식
협조
	주무관		문준호

기전상황실 무정전전원장치(UPS) 설치계획

2018. 9

성동도로사업소

(기전과)

기전상황실 무정전전원장치(UPS) 설치계획

기전상황실에 설치되어 있는 터널 및 지하차도 모니터링시스템에 UPS(무정전전원장치)를 설치하여 정전시에도 안정적인 감시시스템 기능을 유지코자 함

※ UPS(Uninterruptible Power Supply)는 전압변동 및 정전 등으로 인한 전원 이상을 탐지하여 항상 안정된 전원을 공급, 전원이 차단되는 것을 방지하는 장치.

■ 기전상황실 시설물 현황

□ 시설물 현황

기 자 재 명	수량	단위	구 성	비 고
원격제어모니터(42“)	4	대	모니터	원격제어영상표출 (8개소)
CCTV모니터(42“)	4	대	모니터	현장영상표출 (15개소 61개)
TV(52“)	1	대	TV	뉴스·기상정보 시청
CCTV시스템	1	식	pc 및 허브,영상전송장치	CCTV시스템
원격제어시스템	1	식		원격제어감시시스템
CCTV통합시스템	1	식		CCTV영상본청 전송
원격제어 모니터(19“)	2	대	모니터	원격제어영상표출
업무용 PC	5	식	PC 및 모니터	업무용
프린터	1	대	프린터	인쇄
원격제어모니터(42“)	1	대	모니터	인수예정 (아차산로 지하차도)
CCTV모니터(42“)	2	대	모니터
CCTV PC	2	대	PC
원격제어PC	1	식	PC 및 모니터19“

□ 사진

상황실 모니터링중	기기실(원격제어, CCTV, CCTV통합)

■ 기전상황실 감시시스템 운영상 문제점

□ 현재 기전상황실에 설치된 터널 및 지하차도의 감시시스템은 지하차도의 펌프를 원격제어할 수 있는 제어시스템과 터널 및 지하차도에 설치된 CCTV와 연계하여 감시가 가능토록 한 매우 중요한 시설로써,

□ 갑작스런 정전이나 전압이 일정치 않을 경우 시스템이 차단되거나 기기에 장애를 주어, 안정적인 시스템 감시에 애로사항이 발생할 우려가 있음.

■ 추진 방안

□ 한전측 및 자체 정전시에도 대응할 수 있도록 무정전전원장치(UPS)를 설치 운영하도록 하고, 추가 설치나 기존시스템의 통합 등을 고려한 용량으로 설치

■ 사업개요

□ 건    명 : 기전상황실 무정전전원장치 구매설치

□ 교체규격 : 단상 10KVA(60분유지)

□ 교체방법 : 조달청(제3자 단가계약) 우선구매대상중 선정 설치

※ 조달우수제품, 성능인증제품, 고효율, KS등

□ 설치기간 : 계약 후 30일

□ 사 업 비 : 20,000천원

□ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비.  끝.