문서번호	정수시설과-4367
결재일자	2018.9.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
장현순	김석정	09/21 김중영
협 조
	주무관		변병수

수도박물관내 물환경전시관 지하1층 내장재 교체공사 보고

2018. 9.

뚝도아리수정수센터

정수시설과

수도박물관내 물환경전시관 지하1층 내장재 교체공사 보고

수도박물관내 물환경전시관 지하1층으로 빗물이 유입되어 천장 및 바닥 등의 내장재가 물에 젖어 긴급보수코자 보고 드림.

□ 현 황

○ 공사규모

공종	천장재 및 바닥재 철거	불투습 바닥 및 천장재 설치	조습천장 마감 보드	원목후로링깔기	비고
수량	45.7㎡	24.1㎡	16.6㎡	29.1㎡

○ 전경사진

빗물 유입된 천장	빗물 유입된 바닥

□ 보고 내용

○ 물환경전시관 지하 1층으로 빗물이 유입되어 천장 및 바닥 등의 목재 내장재가 물에 젖어 내장재 교체 등 보수 조치가 필요함

○ 소요비용 : 13,838천원

□ 조치 계획

○ 뚝도아리수정수센터 건축 토목 시설물 정비공사 도급업체인 (주)이젠리버텍에 작업지시하여 공사시행하고 추후 설계변경 및 정산 반영조치.

붙임 : 설계서 1부. 끝.