문서번호	도로포장연구센터-1134
결재일자	2018.9.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로포장연구센터장	품질시험소장
이창민		백종은	09/27 한민희
협조
	주무관		윤진성

동작구내 도로(구도) 공동탐사 결과보고

2018. 9.

서울특별시품질시험소

(도로포장연구센터)

동작구내 도로(구도) 공동(空洞)탐사 결과보고

동작구청 도로관리과에서 요청한 8개 노선에 대한 도로하부 공동탐사를 수행하고 그 결과를 보고함

□ 관련문서

○ 도로함몰 예방을 위한 자료조사(서울시 도로관리과-10483호. 2017. 6. 26.)

○ 도로함몰 예방을 위한 동공탐사 필요구간 자료제출

(동작구 도로관리과-10271호. 2017. 7. 12.)

□ 탐사개요

○ 탐사목적

- 공동 및 침하 발생 우려가 있는 동작구내 구도 구간에 대하여 도로하부 공동탐사를 수행하여 도로함몰을 사전에 예방하고자 함

○ 탐사기간

- 1차탐사(공동추정): 2018. 3. 20. ~ 4. 09.

- 2차탐사(공동확인): 2018. 9. 10. ~ 9. 11.

○ 탐사위치 및 수량(붙임1. 조사위치도 참조)

- 동작구내 구도 8개 노선

구 분	도 로 명	탐사구간(시점~종점)	도로연장(km)	탐사연장(km)
계			***	****
동작구	******	******************	***	***
	******	*********************	***	***
	******	*********************	***	***
	******	********************	***	***
	******	********************	***	***
	***	*************	***	***
	*****	***************	***	***
	***	***************	***	***

○ 탐사장비

구 분	주요사양	장비사진
1차 탐사 (차량형GPR)	- 목 적: 도로하부 공동의심지점 파악 - 조사속도: 15km/h 이상 - 조 사 폭: 2m - 조사심도: 1m(800MHz 멀티안테나) - 기 타: 주변 영상, 지도 연동
2차 조사 (핸드형GPR, 천공, 영상촬영)	- 목 적: 공동유무 및 규모 파악 - 조사속도: 2km/h 내외 - 조 사 폭: 안테나 직하부 - 조사심도: 1m(800MHz 단채널안테나) - 기 타: 천공 후 심도별 360° 영상

※ 차량형GPR은 장비 특성상 포장도로에서 심도 1m 내외까지 하부상태 조사 가능

□ 탐사결과

○ ***********************************

- ***************************************

- ********************************************************

******************************************************

구 분	도 로 명	천 공 (개)	공 동(개)
			기 준 만 족	기 준 미 달
계		*	*	*
중 랑 구	******	*	*	*
	******	*	*	*
	******	*	*	*
	******	*	*	*
	******	*	*	*
	***	*	*	*
	*****	*	*	*
	***	*	*	*

붙임 1. 조사위치도 1부.

2. 공동탐사보고서(기준미달 포함) 1부.

3. 서울시 공동판정 및 관리등급 기준.  끝.