문서번호	기술진단과-6733
결재일자	2018.10.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
박찬종		김기윤	10/05 유성종
협 조

『풍납취수장』에너지진단 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
풍납취수장 에너지진단 요청 (정수시설과-8609호)	영등포정수센터	진단시기 및 방법	협의완료	-

2018. 10.  .

상수도사업본부

(기술진단과)

『풍납취수장』에너지진단 계획

에너지다소비사업장인「풍납취수장」의 에너지 손실요인을 진단하여 최적의 시설운영 및 개선방안 발굴 등을 위한 에너지진단 실행 계획임.

Ⅰ		추진개요

관련근거

❍ 에너지이용합리화법 제32조(에너지진단 등)

- 에너지 다소비 사업자(2,000 toe/년 이상) 의무진단 5년 주기

toe(ton of oil equivalent) : 원유 1톤에 해당하는 열량으로 약 10-7 kcal를 말함.(즉 1kg = 10,000kcal로 환산)

❍ 2018년 에너지진단 계획 : 기술진단과-1435(’18.2.28.)

❍ 에너지진단 요청 : 영등포아리수정수센터 정수시설과-0000(’18.8.3.)

< 2017년도 에너지 사용량 >

총 계	전력(toe)	연료(toe)	연료별 사용량(고유단위)
			경유(㎘)	LNG(천㎥)	휘발유(㎘)	LPG(천㎥)
4,436	4,436	0	0	0	0	0

대상기관

❍ 최근 진단이력 : ’13. 5.20.～ 6.10.

❍ 진단만료 기한 : ’18. 12월말

		[현 황]					[건축물]
소재지	송파구 올림필로 41길 108				면 적	1,740㎡
구 조	철근콘크리트				연면적	1,740㎡
용 도	수도생산시설				층 수	지상 1층
대 지	3,359㎡				냉․난방면적	1,740㎡
생산품	생활용수 공급업(수돗물)				방 식	개별난방

Ⅱ		추진계획

기    간 : ‘18. 10월 ~ 11월

추진방향

❍ 에너지이용 효율 향상

건축, 기계, 전기설비 등 분야별 운영실태 조사 분석

❍ 최적의 시설 운영방안 마련으로 예산절감

설비별 정밀진단을 통한 맞춤형 개선안 도출

주요 진단범위(산업부분)

❍ 건축분야 : 구조체 열관류율 및 냉・난방부하 산출 등

❍ 기계분야 : 펌프류 관리상태 및 실부하 성능 비교 분석 등

❍ 전기분야 : 전력공급 설비 효율 분석 및 조명설비 개선

❍ 기타사항 : 절전장치의 적용, 중장기 에너지 절약 대책 수립 등

《 주요 기기 》

□ 생산제품 : 수돗물(아리수)

□ 주요시설

분 야	설비명	용 량	수량	비고
전 기	*****	********	2
	***	******	2
기 계	******	주 펌 프 : ******* 조절펌프 : ************	2(1) 4(2)	( )상시가동

※ 단, 2년이내 신규 장비는 에너지진단 대상에서 제외

추진방법

❍ 필요시 전문가와 협업하여 진단품질 향상과 수행능력 습득

< 에너지진단 수행 인력 구성 >

구분	계	기계분야	전기분야	화공분야	비고
진단인력	7 명	3	2	2
자문위원	11 명	8	3	-

※ 붙임3 자문위원 현황 참조

《 세부 추진 계획 >

∙ 기초자료 조사

∙ 시설운용 파악

∙ 수행계획서 제출

∙ 운영현황 조사

∙ 운전상태 등 조사

∙ 개선방안 도출

∙ 문제점 분석

∙ 개선방안 제시

∙ 보고서 작성

① 사전 조사

② 현장 진단

③ 분석 보고

< 수행 일정계획표 >

구 분	소 요 일 수
	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
사전조사 및 수행계획
현 장 진 단
분석, 보고서 작성

※ 법정 최소 소요일수 : 13일(진단 8, 보고서 5) × 3일/일, 년 39인 소요

❍ 시설관리(운영) 부서 협조

실무 경험자의 다양한 운영노하우 활용을 통한 개선사항 도출

Ⅲ		기대효과

에너지 손실요인 개선방안을 발굴하여 합리적인 에너지사용 유도

자체진단 기술능력 향상 및 전문성 강화 등

붙임 : 1. 주요현황 1부.

2. 에너지진단 범위와 내용 1부.

3. 자문위원 현황 1부.  끝.

『붙임 1』

주  요   현  황

건물 현황

< 풍납취수장 현황 >

소 재 지	서울 송파구 올림픽로 41길 108(풍납동)
대지현황	대지면적	3,359㎡		시설면적	1,740㎡
건물현황	준 공	1992년	층수(층)	1층	건축면적	1,740㎡
	연면적	1,740㎡	난방면적	1,740㎡	냉방면적	1,740㎡
< 단열현황 >
단열현황	지붕	20㎜	전후벽	20㎜	측벽	20㎜
	바닥	20㎜	창문	이중창	기타
냉난방방식	개별 냉․난방

에너지 사용 현황(2017년)

구 분		에너지원	단위	2017년도 에너지사용량		기 타
				고유단위	toe
분류	연 료	휘발유	㎘	0	0
		경 유	㎘	0	0
		프로판	ton	0	0
		도시가스	천㎥	0	0
		소 계	toe	0	0
	전 력	수전전력	MWh	19,370	4,436
총 계					4,436

주요 설비 현황

가. 펌프설비

설비명		용량(㎾)	대수	제조년도	용 도	사용열원
취수	주펌프	800	4	2015~6	취수 및 송수용	전기
	보조펌프	600 520	1 1	2013 2012		전기

나. 전기설비

설비명	용 량	대수	용도	사용열원
변 압 기	5,000kVA	2	취수펌프 동력	전기
변 압 기	300kVA	2	동력, 전열, 전등	전기

『붙임 2』

진단범위와 방법

<에너지진단 운용규정 제3조제2항>

구분		에너지진단의 범위
산업부문	열발생설비	․연료공급 및 연소계통과 급수 관리 ․보일러, 각종 요로 등 열변환장치의 성능시험 ․공정폐열, 부생가스, 부생유 및 폐기물 등을 이용하여 열을 공급 또는 판매하는 설비의 관리 ․손실요인과 효율 향상방안 분석 ․개선사항에 대한 시설투자 및 경제성 분석
	열수송설비	․에너지 이송계통의 손실요인 ․합리적인 에너지 이송시스템 확립 ․폐열회수 및 보온상태
	열사용설비	․각종 열사용설비의 성능시험 ․작업장의 냉․난방부하 계산 ․신공정 및 조업개선 적용방안 ․폐열회수, 재활용 등 신․재생시스템 적용방안
	수배전설비	․전력수급의 적정여부 ․적정용량, 효율적 운전 ․역률 관리 및 최대수요전력 관리 검토
	동력설비	․동력설비 적정용량 및 운전효율 ․부하율 및 역률 개선안 ․신공정, 조업개선 적용방안 ․제어방식 개선방안
	전열 및 조명설비	․열원대체 적용 ․적정부하 및 효율적 운전관리 ․적정 조도관리 및 절전형 광원도입
	기타	․공정폐열, 부생가스, 부생유 및 폐기물 등을 이용하여 전기를 발생, 공급 또는 판매하는 설비의 운전관리 검토 ․에너지이용시설의 효율측정 ․각종 절전장치의 적용 가능성 검토 ․사업장의 에너지부하 경향 분석 ․에너지시스템 합리화 방안 검토 ․중장기 에너지절약 대책 수립
에너지관리기준 (산업부분)		․에너지관리기준(지식경제부고시) [별지 제1호 서식]에 따른 점검결과 기술지도가 필요한 사항

『붙임 3』

자문위원 현황(POOL)

연번	전문분야	성 명	소속 및 직책	학위 / 자격
1	에너지진단 (기계분야)	***	*******	*************
		***	************	*******
		***	**********	******* ********
		***	*********	*******************
		***	**********	******** *********
2	에너지진단 (전기분야)	***	************	********
		***	************	********
		***	**************	******************

※ 필요시 추가 지정