문서번호	시설보수과-4640
결재일자	2018.10.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
조호영		권태선	10/26 박기범
협조	주무관		신동헌
	주무관		고흥일

『반포천1복개 정밀안전진단 용역』 점검지적사항 보수 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

남부도로사업소

(시설보수과)

『반포천1복개 정밀안전진단 용역』 점검지적사항 보수 계획

우리사업소에서 유지관리중인 반포천1복개의 정밀안전진단 용역중 지적사항에 대한 보수를 적기에 시행하여 이용시민 안전확보 및 시설물 내구성 증진에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		시설물 현황

시설물명		반포천1복개	준공년도	1976 / 2005(확장복개)
위 치		서초구 반포동57-1 ~59-2
설계하중		DB-18/ DB-24	노선명(이정)	사평대로
제원	연장	L=1,550m (옹벽구간 150m, 반복개구간 558m, 완전복개구간 740m)
	폭/높이	B=9.0~25.0m / H=4~5m

Ⅱ		보고내용(현황 및 대책)

○ 완전복개(1구간, 2구간, 확장구간)구간의 피복두께가 부족하고 콘크리트 박락으로 인해 철근노출이 다수 발견되었으며 상태평가 기준 연장비(면적대비) 손상면적이 2%미만으로 “C등급” 평가예정 되어 등급상향을 위해 보수가 필요함. (중간보고)

※ □안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(2017.01)□ - 콘크리트 바닥판 상태평가 기준(철근부식 손상면적 2%미만 : C등급)

- 현황사진

1구간(상부 슬래브 철근노출)	2구간(기둥 철근노출)	확장구간(벽체 철근노출)

○ 완전복개1구간(J15~J21), 확장구간(J10~J17)의 통행량 과다와 공용기간 증가 등으로 포장부 및 신축이음부에서 균열 과 파손(포트홀 및 패임)이 다수 발생하였으며 소파보수(임시보수)를 실시하였으나 재손상으로 인한 배상책임보험 접수 등 민원이 주기적으로 발생하여 재포장 및 신축이음 보수가 필요함. (중간 및 최종보고, ‘18상반기 정기점검, 배상책임보험)

복개1구간(아스콘 균열+신축이음파손)		확장복개구간(포트홀)

- 현황사진

○ 부분복개구간(P115~P187)의 상부 포장면 배수를 위해 2013년경 배수공(ø=150mm)을 천공하였으나 유도배수관을 설치하지 않아 강우시 낙수로 인한 토사 유출이 원인이 되어 기초 및 기둥하부의 세굴이 발생 되므로 유도배수관 설치가 필요함. (중간 및 최종보고)

- 현황사진

기초하부 세굴	기둥하부 세굴	배수공 유도배수관 미설치

Ⅲ		검토 및 조 치 계 획

○ 완전복개(1구간, 2구간, 확장구간)구간의 철근노출 결함사항에 대하여 용역사 검토의견은 연장비(면적대비) 손상면적은 미세하나 상태평가 기준에 의거 “C”등급으로 판정예정으로 서울시 시설물관리기준인 “B등급” 관리 및 시설물 내구성 증진을 위하여 일부 철근노출 면적에 대한 보수를우선 시행 하고자함.

- ****************************************

- *****************************************

- ***********************************************

▶ ***************** (별첨 내역서 참조)

○ 완전복개 1구간(J15~J21), 확장구간(J10~J17)은 포장 파손(포트홀), 신축이음 패임 등이 자주 발생되는곳으로 기동보수반이 임시복구를 하지만 고속터미널 버스 진입구간으로 재손상 및 보수면적이 확대되는 등 그 효과가 미비하고 최근 주행중 차량파손으로 배상책임보험(피해자:김민석, ‘18.3.5)이 접수되었으며 안전사고 예방 및 시설물 내구성 증진을 위해 재포장 및 신축이음 보수를 하고자 함.

- ***************************, *****************

- ****************************

▶ ******************* (별첨 내역서 참조)

○ 부분복개구간(P115~P187)의 상부 포장면 강우시 원활한 배수를위해 2013년경 배수공 천공을 실시하였으나 유도배수관이 설치되지 않아 낙수가 발생되어 기초 및 기둥하부의 세굴이 발생된 것으로 유도배수관을 설치 하여 추가손상을 방지하고자 함.

- ***********************************************

▶ *******************(별첨 내역서 참조)

○ 위 검토내용에 대해 2018년 도로시설물 일상유지보수공사(터널,복개,지하차도-연간단가)에 작업지시하여 보수하고자 함.

붙임 1) 18년 정밀안전진단 용역 중간 및 최종보고 자료 각 1부(용량 초과 별도첨부)

2) 18년 상반기 정기점검보고서 1부.

3) 배상책임보험 보고서(김민석) 1부.

4) 용역사 검토의견서(포장 및 신축이음) 1부.

5) 설계내역서(용량 초과 별도첨부), 설계도면 1부.  끝.