문서번호	시설보수과-5983
결재일자	2018.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
차성민		윤승범	10/30 이성재
협 조
	주무관			이석근
	주무관			이생기
	★주무관			김원선

2018년 지하시설물 및 주변 지반에 대한 안전점검 계획

2018.10.

중랑물재생센터

(시설보수과)

2018년 지하시설물 및 주변 지반에 대한 안전점검 계획

지하시설물(매설물)에 대한 안전관리 체계를 확립하여 지반침하로 인한

위해를 방지하고 공공의 안전을 확보하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

지하안전관리에 관한 특별법 제34조 및 동법 시행규칙 제16조

Ⅱ		점 검 개 요

차집시설 현황

구 분	관로현황	맨 홀	우수토실	환기구	비 고
중랑천외 25개하천	185Km	2,018개소	569개소	39개소

점검기간 : 2018.10.31. ~ 2018.11.25

Ⅲ		점 검 방 법

점검주기

- 지하침하 육안조사 : 연 1회 이상

- 지표투과레이더 탐사를 통한 공동조사 : 5년마다 1회 이상

점검대상 : 하수도 중 직경 500mm 이상의 하수도관

노선별 도보순찰 점검 : 3~4인(1조)

점검조 편성 : 3개조 11명

구분	1조	2조	3조	비고
조원	이석근,박정우,윤수현 기간제 작업원 1명	김원선,이생기,박상준 기간제 작업원 1명	차성민,하갑용 기간제 작업원 1명

조별 점검대상 하천

1조(8개하천) : 도봉천, 무수천, 방학천, 화계천, 가오천, 대동천, 백운동천, 한강

2조(8개하천) : 청계천,행당노선,정릉천,성북천,자양노선,전농천,중학천,백운천

3조(10개하천) : 중랑천, 묵동천, 우이천, 당현천, 면목천, 공릉천, 갈월천, 뚝도노선

인수천, 화양노선

중점점검대상 : 둔치상 자전거도로 및 산책로 있는 11하천

자양노선, 청계천, 정릉천, 성북천, 우이천, 중랑천, 방학천, 도봉천, 무수천, 당현천, 묵동천

점검 사항

현장 육안 조사

- 지반 침하 및 함몰 등 위험성 확인

- 매 100m를 조사단위구간(조정가능) 기본단위로 한다

※ 도로의 손상 상황이 거의 균등할 경우 유연하게 조정될 수 있다

- 차집관로의 연장이 186Km에 달해 교량과 교량사이, 또는 곡선부에서 점검

사진촬영토록 함.

Ⅳ		조 치 계 획

육안조사결과 침하와 균열이 발생하는 등 위험이 있다고 판단되면 해당 범위에

대해 공동조사를 실시

붙임  1. 지하안전점검 세부지침 1부.

2. 하천별 위치도 1부.

3. 지하시설물의 종류 1부.

4. 시설물 점검표 및 세부결과 양식 1부.  끝.