문서번호	시설관리과-19548
결재일자	2018.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
박철호		10/31 편병률
협 조

「2018년 지하안전관리」 상수관로 안전점검 결과보고

2018.  10.

강남수도사업소

(시설관리과)

「2018년 지하안전관리」

상수관로 안전점검 결과보고

2018년 『지하안전관리에 관한 특별법』이 시행됨에 따라 지반침하 및 관련사고를 예방하기 위하여 상수도 관로 및 주변 지반에 대해 안전점검을 실시하고 결과를 보고드림

※ 관련근거 : 지하안전관리에 관한 특별법 제34조(지하시설물 주변 지반에 대한 안전점검 등)

Ⅰ		점 검 개 요

□ 대상 및 기간

□ 점검대상 : 서초구 관내 상수도 관로 (500mm 이상) : 93.2km

구 경 (mm)	연 장 (m)	구 경 (mm)	연 장 (m)	구 경 (mm)	연 장 (m)
500mm	24,536	1000mm	148	1650mm	1,586
600mm	13,191	1100mm	60	1800mm	5,958
700mm	10,232	1200mm	6,282	2200mm	6,998
800mm	3,932	1350mm	1,237	2400mm	3,595
900mm	10,399	1500mm	5,095

□ 점검기간 : 2018. 10. 15 ~ 10. 24. (10일간)

Ⅱ		점 검 방 법

□ 점검인원 및 장비

□ 인 원 : 3명(반장 박철호, 반원 김홍식, 윤달선)

□ 장 비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

□ 점검 방법

□ 상수관로 상부 지표에 대하여 침하유무를 육안으로 관찰

□ 상수관로 매설 깊이의 1/2에 해당하는 범위의 지표를 대상으로 하고, 상수도 관경 폭 이상을 점검

Ⅲ		점검결과 및 향후계획

□ 점검결과 : 이상징후 발견 못함

□ 향후계획 : 관내 상수관로 시설물에 대하여 상시적 순찰 및 점검 시행

Ⅳ		행 정 사 항

□ 점검결과는 서초구청에 제출

□ 시설물 순찰 및 점검 강화 및 돌발사고 발생시 신속한 상황보고 체계유지

따로붙임 : 지하안전관리 대비 상수관로 점검결과(사진포함) 1부.  끝.