문서번호	디자인정책과-11546
결재일자	2018.11.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	공공디자인관리팀장	디자인정책과장
설영동	장영호	11/01 김선수
협 조

2016년 제20차

서울

2018년 제20차 서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

2018년 제20차

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

특별시도시디자인위원회 심의결과 보고

2018. 10.

문화본부

(디자인정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 제20차

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

❍ 일    시 : 2018. 10. 25.(목) 14:00~16:50

❍ 장    소 : 서울시청 서소문청사 1동 13층 회의실

❍ 참석위원 : 총6인

- 고영균 위원(산업), 김주경 위원(건축), 김주연 위원(공간), 백현아 위원(공간), 조현미 위원(시각), 홍승대 위원(경관)

※ 간사 : 공공디자인팀장

❍ 상정안건 : 총8건                                              ( 단위 : 건 )

합계	심의종류	신규	재심	자문안건	보고안건	기타
8	경관심의	-	-	-	-	-
	디자인심의	7	1	-	-	-

❍ 심의결과 : 조건부동의 6건, 재심 2건

연번	사업명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
20-1	돈의문3재정비촉진구역 도시환경 정비사업 서대문역 출입구(3,4번) 이설 및 연결통로 설치 공사	종로구청 (도시개발과)	· 지하철 출입구 이설(2개소) · 지하연결통로, 엘리베이터	심의	재심
20-2	정릉터널 앞 교통광장 확장정비 기본 및 실시설계	성북구 (도시재생디자인과)	· 교통광장 · 산책로 휴게시설물 · 공중화장실	심의	조건부동의
20-3	창천동 담벼락 마을 및 바람산 마을 마을공간 개선 사업	서대문구 (도시재생과)	· 골목길 포장, 계단, 녹지 및 경관 개선 · 가로시설물	심의	재심 (서면보고)
20-4	휘경제2재정비촉진구역 주택재개발정비사업	동대문구 (도시계획과)	· 보도 · 가로시설물	심의	조건부동의
20-5	서소문구역 제5지구 도시환경정비사업	중구 (도심재생과)	· 보도, 자전거도로 · 가로시설물	심의	조건부동의
20-6	염창1주택재건축정비사업 기반시설공사	강서구 (주택과)	· 보도 · 가로시설물	심의	조건부동의
20-7	용산전자상가 안내판 설치	재생정책과	· 방향안내사인 · 안내판	심의	조건부동의
20-8	종각역 지하 유휴공간 재생 프로젝트	안전총괄과	· 지하공간 개선 및 조경 · 자연채광시스템	재심의 ((2018-17차, 재심)	조건부동의

붙임  제20차 서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서 및 회의록 1부.  끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 10. 25.(목) 14:00 ~ 16:50
심의대상	지하철 출입구 이설(2개소), 지하연결통로, 엘리베이터
안 건 명	돈의문3재정비촉진구역 도시환경 정비사업 서대문역 출입구(3,4번) 이설 및 연결통로 설치 공사
심의번호	20 - 1	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래의 의견을 반영하여 다시 심의를 신청하시기 바랍니다. - 3번 출입구는 건축물 내로 이동하여 건축물과 직접 연결되는 계획으로 재검토하시기 바랍니다. - 부득이 3번 출입구 위치의 변경이 어려운 경우 보행자와 지하철 이용자의 안전과 편의 증진을 위하여 다음의 사항을 검토하시기 바랍니다. · 이용성과 안전성이 저해되지 않는 범위 내에서 캐노피의 규모를 축소할 것. · 유효 보도폭 2m 이상 확보 및 횡단보도의 1/3 이상 걸쳐지지 않도록 엘리베이터 위치를 재검토할 것. · 공공성을 확보할 수 있도록 공개공지 계획에 대하여 재검토할 것. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 10. 25.(목) 14:00 ~ 16:50
심의대상	교통광장, 산책로 휴게시설물 , 공중화장실
안 건 명	정릉터널 앞 교통광장 확장정비 기본 및 실시설계
심의번호	20 - 2	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 장식적 요소의 최소화 및 쾌적하고 안전한 보행공간 조성, 경관 개선 등 교통광장의 기능을 우선하여 사업을 추진하시기 바랍니다. - 휠체어 및 유모차 이용자 등 다양한 이용자가 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 경사로 폭과 기울기, 진입부 턱낮춤 등에 대하여 검토하시기 바랍니다. - 광장 및 진입보행로 바닥 포장은 진입보행로 패턴 ALT3 안을 동일하게 적용하되, 진회색의 보도블록을 삭제하시기 바랍니다. - 화장실은 안전 사각지대가 발생하지 않도록 현 위치에서 시계방향으로 90도 회전하여 배치하고, 유니버설디자인을 고려하여 계획하시기 바랍니다. · 남녀화장실을 분리시켜 출입구를 따로 설치할 것. · 장애인용 화장실에는 세면대와 자동문을 설치할 것. · 환기시설을 설치할 것. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 10. 25.(목) 14:00 ~ 16:50
심의대상	골목길 포장, 계단, 녹지 및 경관 개선, 가로시설물
안 건 명	창천동 담벼락 마을 및 바람산 마을 마을공간 개선 사업
심의번호	20 - 3	심의결과	재심(서면보고)
【 의결 내용 】 ○ 아래의 의견을 반영하여 다시 심의(서면보고)를 신청하시기 바랍니다. - 복잡하고 위험한 보행환경 및 가로시설물 개선 등 안전하고 쾌적한 환경 조성에 우선하여 사업을 추진하시기 바랍니다. - 바닥 포장 재질은 무채색 및 200mm×200mm 규격의 인조화강석 블록을 적용하시기 바랍니다.(스탬프 포장 지양) - 담벼락 마을의 벽체목재마감 구간은 시각적 개방감 확보 및 경관 개선을 위하여 벽체를 삭제하고 안전 펜스를 설치하시기 바랍니다. - 보행공간이 축소되고 유지관리가 어려운 화단 조성은 지양하시기 바랍니다. - 계단 및 난간은 이용자의 안전을 최우선으로 고려하여 안전하고 편리한 구조로 검토하시기 바랍니다. · 바닥 표면은 평탄하고 미끄럽지 않은 재질로 마감할 것. · 디딤판이나 챌면의 치수가 균일하고 인지하기 쉬운 형태로 설치할 것. · 신체조건이 다양한 이용자를 배려하여 2단 손잡이를 설치할 것. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 10. 25.(목) 14:00 ~ 16:50
심의대상	보도, 가로시설물
안 건 명	휘경제2재정비촉진구역 주택재개발정비사업
심의번호	20 - 4	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 보도포장은 대안1을 적용하되, 포인트 블록은 하나의 색상으로 적용하시기 바랍니다. - 가로등, 분전함, 맨홀은 제시된 선정안을 적용하시기 바랍니다. - 좁은 보도구간에는 가로수보호덮개 설치를 지양하고 띠녹지를 조성하여 보도 유효폭을 2m 이상 확보하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 10. 25.(목) 14:00 ~ 16:50
심의대상	보도, 자전거도로, 가로시설물
안 건 명	서소문구역 제5지구 도시환경정비사업
심의번호	20 - 5	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - A구간의 오렌지색 보도블록을 삭제하시기 바랍니다. - B구간의 자동차가 진입하지 않는 구간은 아스콘 포장을 삭제하고 A구간의 포장계획을 연장하여 적용하시기 바랍니다. - 공중전화부스는 무채색의 KT 표준디자인을 적용하시기 바랍니다. - 통신환기구는 보행 장애물이 되지 않도록 보도 높이와 최대한 동일하게 매립하시기 바랍니다.(대한문 앞 환기구 개선 사례 참고) - 좁은 보도구간에는 가로수보호덮개 설치를 지양하고 띠녹지를 조성하여 보도 유효폭을 2m 이상 확보하시기 바랍니다. - 보행자용펜스는 표준형디자인과 동일한 색상을 적용하시기 바랍니다. (기와진회색 및 돌담회색) - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 10. 25.(목) 14:00 ~ 16:50
심의대상	보도, 가로시설물
안 건 명	염창1주택재건축정비사업 기반시설공사
심의번호	20 - 6	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 보도블록은 300mm × 300mm 규격을 적용하시기 바랍니다. - 제시된 볼라드는 인증기간이 만료된 제품이므로 인증유효제품을 적용하시기 바랍니다. - 보행자용펜스는 2안(SGPD-00846)을 적용하시기 바랍니다. - 가로수보호덮개는 제시된 인증유효제품(SGPD-00846)을 적용하되, 보도 유효폭 2m 이상이 확보될 수 있도록 좁은 보도구간에는 가로수보호 덮개 설치를 지양하고 띠녹지를 조성하시기 바랍니다. - 가로등, 분전함, 맨홀은 제시된 인증유효제품을 적용하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 10. 25.(목) 14:00 ~ 16:50
심의대상	방향안내사인, 안내판
안 건 명	용산전자상가 안내판 설치
심의번호	20 - 7	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 보행자가 안전하고 편리하게 통행할 수 있도록 보도에 설치하는 보행자안내 사인은 폭 600mm, 높이 2,800mm 내외로 규격을 축소하시기 바랍니다. - 권역안내사인의 상가별 상징색, NEWS 표시 및 연결성 강화사인의 Y 형태 등 의미전달이 모호한 불필요한 디자인 요소는 삭제하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 10. 25.(목) 14:00 ~ 16:50
심의대상	지하공간 개선 및 조경, 자연채광시스템
안 건 명	종각역 지하 유휴공간 재생 프로젝트
심의번호	20 - 8	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 지상 집광부 시설물의 규모를 최소화하고, 상세도면을 제츨하시기 바랍니다. · 지주의 두께는 330mm, 헤드의 직경은 1m 내외로 적용할 것. · 헤드의 색상은 무채색을 적용할 것. - 보행약자 이동 동선을 고려하여 편리한 수직이동 시설을 설치하시기 바랍니다. - 천정의 알루미늄 패널 곡면의 지나친 포물선 형태는 지양하시기 바랍니다. - 카페 네온사인은 삭제하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.