청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
		양천소방서
수신	국토교통부장관(건축정책과장)
(경유)
제목	건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방지구조 기준 일부 개정 의견 제출

1. 『건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방지구조 기준 일부개정고시안』 2018년 10월 12일 국토교통부 장관 공고와 관련입니다.

2. 위와 관련 개정안에 대해 양천소방서의 건물 외벽 화재재현실험 및 연구 결과를 바탕으로 개정 의견을 제출하니 참고하시기 바랍니다.

ㅇ 예고사항에 대한 항목별 의견

개 정 안	수 정 안	의 견
② 제1항에도 불구하고 영 제61조제2항제2호에 해당하지 않는 건축물 중 6층 미만이면서 22미터 미만인 경우에는 매 두 개 층마다 설치할 수 있다.	② 제1항에도 불구하고 영 제61조제2항제2호에 해당하지 않는 건축물 중 6층 미만이면서 22미터 미만인 경우에는 매 두 개 층마다 설치 하여야 한다.	현재 급격히 증가되고 있는 신축 도시형 생활주택(6층미만)의 수직외벽 화재 확산 방지 규정의 의무화 필요 (연구논문 참고)

【담당자 : 서울양천소방서 현장대응단 지휘팀 황영대 ☏ 02-2654-0674】

붙임  건물 외벽 중공층(공기층)과 단열재 화재에 관한 연구 논문 1부

(첨부문서 용량초과로 일부 내용 요약).  끝

							양천소방서장
조사주임							황영대			지휘3팀장					정승원					현장대응단장					전결 11/02 김승기
협조자
시행			현장대응단-8247									(						)		접수											(						)
우	07992					서울특별시 양천구 목동서로 180 양천소방서 지휘팀(목동)															/
전화		02-2654-0674						/전송								/	hyd119@seoul.go.kr												/	부분공개(6)