문서번호	급수운영과-17361
결재일자	2018.11.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
이승우		박희철	11/09 代이진우
협 조
	주무관			제영도

「2018년 지하안전관리」 상수관로 안전점검 계획

2018.  11.

강남수도사업소(급수운영과)

「2018년 지하안전관리」

상수관로 안전점검 계획

2018년 『지하안전관리에 관한 특별법』이 시행됨에 따라 지반침하 및 관련사고를 예방하기 위하여 상수도 관로 및 주변 지반에 대해 안전점검을 실시하고자 함

※ 관련근거 : 지하안전관리에 관한 특별법 제34조(지하시설물 주변 지반에 대한 안전점검 등)

Ⅰ		점검개요

□ 대상 및 기간

□ 점검대상 : 강남구 관내 상수도 관로 (500mm 이상) : 128.0km

구 경 (mm)	연 장 (m)	구 경 (mm)	연 장 (m)	구 경 (mm)	연 장 (m)
500mm	36.7	1000mm	5.0	1650mm	0
600mm	23.0	1100mm	0	1800mm	5.4
700mm	11.6	1200mm	1.6	2000mm	1.4
800mm	6.7	1350mm	1,7	2200mm	15.4
900mm	9.0	1500mm	4.3	2400mm	6.2

□ 점검기간 : 2018. 11. 6 ~ 11. 15. (10일간)

Ⅱ		점검 방법

□ 점검인원 및 장비

□ 인 원 : 3명(반장 이승우, 반원 제영도, 이종호)

□ 장 비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

□ 점검 방법

□ 상수관로 상부 지표에 대하여 침하유무를 육안으로 관찰

□ 상수관로 매설 깊이의 1/2에 해당하는 범위의 지표를 대상으로 하고, 상수도 관경 폭 이상을 점검

□ 육안조사 결과 지반침하 위험이 있다고 판단될 경우 공동조사 실시

Ⅲ		점검결과 조치계획

□ 점검결과 지반침하의 우려가 있다고 판단될 경우 강남구 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에 작업지시하여 즉시 보수 공사시행

□ 보수에 장기간 소요되는 경우에는 안전사고와 급수 지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고 보수 완료시까지 주기적으로 점검 시행

Ⅳ		행정사항

□ 점검계획 수립 및 시행하여 점검결과는 강남구청에 제출

□ 시설물 순찰 및 점검 강화 및 돌발사고 발생시 신속한 상황보고 체계유지

따로붙임 : 상수관로 점검결과 양식 1부.  끝.