문서번호	디자인정책과-12026
결재일자	2018.11.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	공공디자인관리팀장	디자인정책과장
설영동	장영호	11/13 김선수
협 조

2016년 제20차

서울

2018년 제21차 서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

2018년 제21차

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

특별시도시디자인위원회 심의결과 보고

2018. 11.

문화본부

(디자인정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 제21차

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

❍ 일    시 : 2018. 11. 8.(목) 14:00~16:50

❍ 장    소 : 서울시청 서소문청사 1동 5층 회의실

❍ 참석위원 : 총6인

- 고영균 위원(산업), 백진경 위원(시각), 우성호 위원(공간), 조남주 위원(산업), 주미옥 위원(조경), 홍승대 위원(경관)

※ 간사 : 공공디자인팀장

❍ 상정안건 : 총7건                                              ( 단위 : 건 )

합계	심의종류	신규	재심	자문안건	보고안건	기타
7	경관심의	1	-	-	-	-
	디자인심의	5	1	-	-	-

❍ 심의결과 : 원안동의 1건, 조건부동의 6건(일부 서면재심 포함)

연번	사업명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
21-1	항동지구 신설 보도육교 설치	서울주택도시공사 (도시설계부)	· 육교 · 경사로 · 엘리베이터	심의	조건부동의
21-2	삼익그린맨션아파트 주택 재건축 정비사업(도로 및 가로시설물)	강동구 (주택재건축과)	· 보도 · 가로시설물	심의	조건부동의
21-3	창전1구역 주택재건축정비 사업 정비기반시설공사	마포구 (주택과)	· 보도 · 가로시설물	심의	조건부동의
21-4	동부간선도로 지하차도 설치 공사	동북권사업단	· 지하차도 · 부속시설	심의 (경관)	조건부동의 (일부 서면재심)
21-5	장안평 가로통합디자인 가이드라인 및 시범사업	도시활성화과	· 보도(연장 670m) · 가로시설물	심의 (2018-18차, 재심)	조건부동의
21-6	2018 서울시 공공시설물 표준형디자인 개발	디자인정책과	· 소방안전시설물 디자인 · 소방안전정보 디자인	심의	조건부동의
21-7	제21회 서울우수공공디자인 인증제	디자인정책과	· 서울우수공공디자인 인증제 선정	심의	원안동의

붙임  제21차 서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서 및 회의록 1부.  끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 11. 8.(목) 14:00 ~ 16:50
심의대상	육교, 경사로, 엘리베이터
안 건 명	항동지구 신설 보도육교 설치
심의번호	21 - 1	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 육교 디자인은 3안을 적용하시기 바랍니다. - 안전펜스는 육교 이용자의 보행에 불편이 없는 범위 내에서 안쪽으로 살짝 기울어진 경사형 펜스를 적용하시기 바랍니다. - 바닥재료의 기후변화에 따른 내구성 및 유지관리 등에 대하여 재검토하시기 바랍니다. - 계단 중앙에 자전거 경사로를 설치하시기 바랍니다.(권장) - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 11. 8.(목) 14:00 ~ 16:50
심의대상	보도, 가로시설물
안 건 명	삼익그린맨션아파트 주택재건축 정비사업(도로 및 가로시설물)
심의번호	21 - 2	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 보도블록은 비교1안을 적용하되, 포인트 블록의 색상은 한 가지로 적용하시기 바랍니다.(포인트 블록의 수는 기본블록의 10% 내외로 적용) - 자전거·보행자겸용도로 및 점자블록 설치에 대한 상세계획을 제시하시기 바랍니다.(상세도면 및 실제 현황과 비교할 수 있는 시뮬레이션 등) - 은행나무는 유지관리에 어려움이 있으므로 가로수 계획에 대하여 재검토하시기 바랍니다.(권장) - 좁은 보도구간에는 가로수보호덮개 설치를 지양하고 띠녹지를 조성하여 보도 유효폭을 2m 이상 확보하시기 바랍니다. - 가로등은 테파주 형식의 인증유효제품을 적용하시기 바랍니다. - 보행자용 펜스, 가로수보호덮개, 가로등분전함, 볼라드는 비교1안을 적용하시기 바랍니다. - 맨홀은 인증유효제품을 적용하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 11. 8.(목) 14:00 ~ 16:50
심의대상	보도, 가로시설물
안 건 명	창전1구역 주택재건축정비 사업 정비기반시설공사
심의번호	21 - 3	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 보도블록은 300mm × 300mm 규격을 적용하시기 바랍니다. - 보도패턴은 주변과의 연속성을 고려하여 기와진회색 보도블록의 수량을 조절하여 적용하시기 바랍니다.(보도폭이 좁은 구간은 도트형 패턴을 줄여서 계획) - 볼라드는 인증유효제품을 적용하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시

2018. 11. 8.(목) 14:00 ~ 16:50

심의대상

지하차도, 부속시설

안 건 명

동부간선도로 지하차도 설치 공사

심의번호

21 - 4

심의결과

조건부동의(일부 서면재심)

【 의결 내용 】

○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바라며, 환기탑에 대한 부분은 아래 의견을 반영하여 다시 심의를 신청하시기 바랍니다.

- 지하차도는 1안을 적용하되, U-TYPE 전면부 벽면은 3등분의 면분할 처리를 삭제하고 단일색(SCN903)으로 적용하시기 바랍니다.

- 지하차도 내부 조명은 차량 운전자의 눈부심 현상을 고려하여 계획하고,  안전을 고려하여 조명기구 설치 방식에 대하여 재검토하시기 바랍니다.

- 지하차도 내부 피난연결통로 유도사인 픽토그램의 크기를 축소하고, 내부 여건을 고려하여 적절한 설치 수량을 적용하시기 바랍니다.

	※ 한국도로공사 피난연결통로 유도사인 디자인 (터널 벽면 높이 등 현장 여건에 따라 픽토그램 크기 적정 조정)

- 비상계단 상부 캐노피의 형태 및 디자인을 재검토하시기 바랍니다.

· 지하철출입구 표준형 캐노피 디자인 적용 지양

· 픽토그램 및 상부 시설명칭의 시인성 확보

- 환기탑은 주변 경관, 건축물 및 인공물 등의 규모를 고려하여 지역주민에게 위화감을 주지 않는 적정한 규모와 디자인으로 계획하고,

- 설치 위치 및 규모 등을 반영하여 실제 현황과 비교할 수 있는 시뮬레이션 자료를 제출하시기 바랍니다.

1/2

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 11. 8.(목) 14:00 ~ 16:50
심의대상	지하차도, 부속시설
안 건 명	동부간선도로 지하차도 설치 공사
심의번호	21 - 4	심의결과	조건부동의(일부 서면재심)
【 의결 내용 】 - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝. 2/2

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시

2018. 11. 8.(목) 14:00 ~ 16:50

심의대상

보도, 가로시설물

안 건 명

장안평 가로통합디자인 가이드라인 및 시범사업

심의번호

21 - 5

심의결과

조건부동의

【 의결 내용 】

○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다.

- 보도 및 휴게공간의 바닥패턴은 단순하고 간결한 디자인을 적용하시기 바랍니다.(보도블록은 단색 또는 2가지 색상으로 적용)

- 보안등은 한전 지주와 조화되는 등기구 형태를 적용하시기 바랍니다. (서울 우수공공디자인 인증제품 SGPD-00565, 00766, 00818 중 적용 권장)

- 안내사인 디자인에 대하여 재검토하시기 바랍니다.

· 가독성 확보를 위하여 세로쓰기 글자 크기 90~95%

축소 및 자간 확보

· 불필요한 조형요소 삭제

한강시민공원 안내사인

· 한강시민공원 및 남대문로에 적용된 폴사인을 참고

- 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다.

- 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다.  끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 11. 8.(목) 14:00 ~ 16:50
심의대상	소방안전시설물 및 소방안전정보 디자인
안 건 명	2018 서울시 공공시설물 표준형디자인 개발
심의번호	21 - 6	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 비상소화장치 외부의 세로쓰기 한글 명칭의 가독성 향상을 위하여 글자 크기를 90~95% 축소하고 글자간격을 확보하시기 바랍니다. - 사용성 확보를 위하여 비상소화장치 내부에 내부비품 목록표를 부착하시기 바랍니다.(실제 거치된 사진 또는 이미지 포함) - 영문 대문자 표기에 대한 기본원칙을 마련하고 동일한 표기방법을 적용하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 11. 8.(목) 14:00 ~ 16:50
심의대상	서울우수공공디자인 인증제 선정
안 건 명	제21회 서울우수공공디자인 인증제
심의번호	21 - 7	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ○ 제시하신 계획안에 대해 원안동의하며, 계획안대로 시행하시기 바랍니다. - 단, 현물심사 조건부 합격제품 00019 자전거도로용 펜스는 상부 핸드레일은 기와진회색으로 분체도장하시기 바랍니다. 끝.