문서번호	교량안전과-20151
결재일자	2018.11.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		특수교량팀장	교량안전과장
박경민		代우창원	11/16 김종호
협 조
	주무관			우창원
	주무관			임승민
	주무관			나용수

겨울철대비 시설물 안전점검 결과보고(특수교량팀)
겨울철대비 시설물 안전점검 결과보고

【가양대교, 올림픽대교, 동호대교, 동작대교, 원효대교, 행주대교, 봉은교】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11

교량안전과

(특수교량팀)

겨울철대비 시설물 안전점검 결과 보고

【가양대교, 올림픽대교, 동호대교, 동작대교, 원효대교, 행주대교, 봉은교】

특수교량팀 관리시설인 가양대교 외 6개 시설에 대하여 겨울철대비 시설물 안전점검 계획에 따라 교량 시설물 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		관 련 근 거

᨜ 겨울철대비 도로시설물 안전점검 계획(도로시설과-11681,‘18.10.30)

᨜ ‘18년 겨울철대비 교량시설물 안전점검 계획(교량안전과-19308,’18.11.05)

Ⅱ		시설물 개요

연번	시설물명	위 치	교량형식	준공년도	설계하중	시공사	비고
1	가양대교	마포구 상암동 ~강서구 가양동	STB	2002년	DB-24	현대건설(주)
2	행주대교 (상류교)	고양시 행주외동 ~강서구 개화동	PSC BOX+STB	2000년	DB-24	벽산건설(주)
	행주대교 (하류교)		PSC BOX+STB+CS	1995년
3	원효대교	용산구 원효동 ~영등포구 여의도동	PSC BOX	1981년	DB-24	동아건설
4	동작대교	용산구 이촌동 ~동작구 동작동	SPG	1984년	DB-24	인본건설(주)
5	동호대교	성동구 옥수동 ~강남구 압구정동	SPG+STB	1985년	DB-24	남광토건
6	올림픽대교	광진구 구의동 ~송파구 풍남동	PSC BOX+preflex	1990년	DB-24	유원건설(주)
7	봉은교	강남구 삼성동 ~송파구 잠실동	STB	1999년	DB-24	한신공영(주)

Ⅲ		점 검 개 요

᨜ 점 검 일 : ‘18. 11. 5.(행주대교, 가양대교), ‘18. 11. 6.(동호대교)

‘18. 11. 7.(올림픽대교, 봉은교), ‘18. 11.12.(원효대교)

‘18. 11.14.(동작대교)

᨜ 점 검 내 용

○ 구 조 물 : 교면포장, 배수시설, 신축이음, 상부 및 하부 주요부재 등

᨜ 점 검 인 원 : 총 11명

○ 서  울  시(5) : 특수교량팀장 외 4명

시설물명	소 속 (직 위)	성 명	비 고
가양대교	한국건설기술연구원	황 윤 국	가양대교 주치의
행주대교	한국시설안전공단 부장	김 종 호	행주대교 주치의
동작대교	신구대학교 교수	채 원 규	동작대교 주치의
동호대교	한국시설안전공단 처장	지 승 구	동호대교 주치의
올림픽대교	㈜삼보기술단	이 원 철	올림픽대교 주치의
봉은교	㈜혜성안전기술원 상무	장 성 수	봉은교 주치의

○ 외부전문가(6)  : 시설물별 외부전문가 6명

※원효대교 주치의 불참으로 자체점검, 동작대교 주치의 대학생과 함께하는 집중점검과 병행

Ⅳ		점검결과 및 조치계획

᨜ 적출사항 및 조치계획

시설물명	점검결과 및 위치	조치계획(결과)	비고
가양대교	강재 방호벽 녹발생(전구간)	2019년 단일보수공사 실시예정
	비둘기 서식(본교/XP3)	비둘기 방지망 설치필요
행주대교	교면포장 소성변형(하류 P6)	한강일상유지 보수공사 작업지시
	신축이음 이상음 발생(상류 A1,P19)	주의관찰
	강재난간 부식 및 변형(하류 P22)	한강일상유지 보수공사 작업지시
원효대교	교면포장 소성변형(북단접속교)	주의관찰 후 2019년 보수공사 계획
	배수구 이물질 막힘(본교,접속교.램프)	한강일상유지 보수공사 작업지시
동작대교	교면포장 소성변형(남단접속교)	2019년 단일보수공사 실시예정
	배수구 이물질 막힘(본교,접속교.램프)	한강일상유지 보수공사 작업지시
	보도 데크 처짐(본교 남단)	2019년 철거계획
동호대교	볼트 접합부 누수(상류/G3 D2-8)	한강일상유지 보수공사 작업지시
올림픽대교	신축이음 후타재 균열(하류 P22)	한강일상유지 보수공사 작업지시
	교면포장 균열 및 패임(하류 P18)	주의관찰
	신축이음 핑거유간 증가(하류 P17)	주의관찰
봉은교	연석부 박락(S3)	주의관찰
	외부박스 도장 박리(S3)	주의관찰

᨜ 외관조사 점검결과 및 조치방안

○ 구조적 안전성에 영향을 주는 중대 결함은 발견되지 않았음

○ 지적된 사항에 대하여 긴급사항은 응급복구를 시행하고, 2018년 일상유지 및 단일 보수공사에 작업지시 조치예정

○ 위험요소(안전사고 우려구간 등) 제거를 위해 지속적 순찰 실시

Ⅴ		행 정 사 항

᨜ 시설안전 자문위원 점검수당 지급

○ 지급금액 : 외부전문가 6명 x 200천원 = 1,200천원

○ 입급방법 : 수당 지급조서에 의한 은행 계좌입금

○ 예산과목 : 도로시설관리, 도로시설물 운영, 도로시설물 안전자문단 운영, 사무관리비

Ⅲ		향 후 계 획

□ 지적된 사항에 대하여 긴급사항은 응급복구를 시행하고, 한강교량 일상유지 또는 단일보수 공사에 작업지시 조치예정

□ 위험요소(안전사고 우려구간 등) 제거를 위해 지속적 순찰 실시

붙임 : 1. 겨울철대비 안전점검 결과 보고서 1부.

2. 겨울철대비 시설물 점검결과 집계표 1부.

3. 순찰점검 관리대장 1부.

4. 외부전문가 의견서 1부.  끝.