문서번호	시설관리과-21013
결재일자	2018.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강남수도사업소장
박철호		편병률	11/19 최규해
협 조
	급수운영과장			박희철
	기전팀장			손병대
	주무관			이승우

「2018년 하반기 시특법 대상」 상수도시설물 정기점검 계획

2018년  11월

강남수도사업소

「2018년 하반기 시특법 대상」

상수도시설물 안전점검 계획

2018년 하반기 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 에 의거 상수도 시설물 점검 대상에 대하여 정기점검을 실시하여 시설물 유지관리 만전을 기하고함.

Ⅰ		추진 배경

□ 관련근거

□「시설물의 안전관리에 관한 특별법」대상 시설물 안전점검 의무이행강화 안내   [본청 시설안전과-5261(2016. 4. 7)호]

□ 주요내용

□「시설물의 안전관리에 관한 특별법」에 규정하는 정밀안전진단, 정기점검   정밀점검 미이행자에 대한 과태료 부과규정 시행(2016. 7. 20.부터)

□ 점검실적 및 유지관리 계획 FMS(시설물정보종합관리시스템) 입력철저

Ⅱ		점검 대상

□ 총  괄

구 분	배수지	가 압 장		현수관로		송수관	도수관	개 포 공동구	비고
		유․무인	증 압	한강교량	일반교량
개소 (km)	9	6	25	1	2	39.7km	9.7km	1

□ 배수지 가압장 현황

구 분	강남구 지역	서초구 지역	비 고
배수지(9개소)	삼성,일원본동,수서,봉은	양재,서초,방배,반포,내곡
가압장(6개소)	삼성,일원	우면산,방배,내곡,반포
증압펌프장 (24개소)	논현1,논현2,논현3,역삼1,역삼2,역삼3,삼성,도곡,구룡 마을,세곡,궁마을,쟁골,자곡,방죽1,도곡2,대치,수서,신자곡(18개소)	국민단지,방일초등,서초,송동마을, 형촌,우면산 증압장,내곡(7개소)

□ 현수관로 현황

교 량 명	위 치	상수도관(mm)	연장(m)	비고
동작대교(한강교량)	서초구 반포본동750	D=700×1열	1,547	‘84년설치
원지교(일반교량)	서초구 원지동 551	D=300×1열	35	‘92년설치
영동1교(일반교량)	서초구 양재동 80-14	D=300, L=150 D=600, L=150	300	‘88년설치

□ 개포공동구 현황

공동구 규모	위 치	상수도관(mm)	연장(m)	관리기관	비고
연장 4.2km 규격 4.4×2.3m	강남구 개포동 서초구 양재동	D=300～700	4,134	시설관리공단	‘87년 설치

□ 도․송수관 현황

구 분	도 수 관	송 수 관	비고
계	D=2,400, L=9,732m	D=700~2,200, L=39,755m
강 남 구	D=2,400, L=6,136m	D=700~2,200, L=20,005m	도수관(풍납취수장에서 영등포정수장라인)
서 초 구	D=2,400, L=3,596m	D=700~2,200, L=19,750m

Ⅲ		점검 추진

□ 점검 개요

□ 점검기간 : ’18. 11. 19 ~ 12. 10

□ 점 검 자

- 토목분야 → 박철호, 이승우, 순찰반 4명

- 기전분야 → 손병대, 순찰반 4명

□ 점검반 편성

□ 1 반 (시설관리과 서초구 지역)

- 대 상 : 배수지,가압장 구조물 및 공사장, 관로, 제수밸브류, 현수관로 등

- 인 원 : 4명(반장 박철호, 반원 김홍식, 윤달선)

- 장 비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

□ 2 반 (급수운영과 강남구 지역)

- 대 상 : 배수지,가압장 구조물 및 공사장, 관로, 제수밸브류, 현수관로 등

- 인 원 : 3명(반장 이승우, 반원 이종호, 고원석)

- 장 비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

□ 3 반 (사업소 기전분야 전체)

- 대 상 : 배수지,가압장 등 기전분야

- 인 원 : 5명(반장 손병대, 류홍규, 이재현, 유경준)

- 장 비 : 순찰차량, 전기측정기, 작업공구셋트, 밸브조작키 등

□ 중점점검 사항

□ 배수지 ․ 가압장 시설물 분야

- 배수지 유출입 밸브 작동 및 관리상태

- 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리상태

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 용벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부

- 가압장 기전설비 작동 및 관리상태 등

□ 한강교량 및 일반 하천교량 노출 상수도관

- 현수관 노출 등 보온상태

- 노출관 및 관 주변상태

- 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

□ 도․송수관로 상수도관

- 각종 밸브실 손상 및 관로상태 누수여부 등

- 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

Ⅲ		점검 결과 조치

□ 점검시 적출대상이 경미하거나 긴급한 정비사항은 “시설물보수 연간단가계약 업체”에 작업지시하여 보수시행

□ 보수에 장기간 소요되는 경우에는 안전사고 및 급수에 지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고, 보수완료시까지 주기적으로 점검시행

Ⅳ		행정 사항

□ 2018년 하반기 상수도시설물 정기점검결과 본부(시설관리과) 보고

□ 정기점검 실적을 FMS(시설물정보종합관리시스템) 입력

□ 정기 점검실시 이후 향후에도 지속적인 점검 순찰을 강화하여 적출사항 발생 시 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에게 작업지시하여 조치하고 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 1. 배수지(가압장) 시설물 점검표 각 1부.

2. 도․송수관로 시설물 점검표 각1부. 끝.