문서번호	교량안전과-20186
결재일자	2018.11.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술점검팀장	교량안전과장
문철		代이성주	11/19 김종호
협조
	주무관		이성주

겨울철대비 교량시설물 안전점검 결과보고

(마포대교, 양화대교, 성산대교, 양평교)

2018.  11.

안전총괄본부

교량안전과

겨울철대비 교량시설물 안전점검 결과보고

(마포대교, 양화대교, 성산대교, 양평교)

마포대교 외 3개 교량에 대한 겨울철대비 안전점검을 실시하고 그  결과를 보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

○ ’18년 겨울철대비 교량시설물 안전점검 추진계획(교량안전과-19308, ’18.11.05.)

Ⅱ		시설물 현황

교 량 명	규 모	위 치	최 대 경간장	교량형식	준공일	시 공 자	설 계 하 중	등급
						설 계 자
마포대교 (상․하류)	B=22.75m L=1,390m	마포구 용강동~ 영등포구 여의도동	70m	S.T BOX GIR	‘05.12.19	현대건설	DB 24 (1등교)	B
	B=22.75m L=1,390m		70m	S.T BOX GIR	'01.7.10	현대건설 제일ENG
양화대교 (상∙하류)	B=16.2m L=1,053m	마포구 합정동 ~ 영등포구 당산동	42m	S.T PL GIR ROSE ARCH	‘02.8.14 (성능개선)	삼부토건 대한콘설턴트	DB 24 (1등교)	B
	B=17m L=1,048m				‘00.6.25 (성능개선)	현대건설, 대한 설계공단
성산대교	B=27m L=1,455m	마포구 망원동 ~ 영등포구 양화동	120m	ARCH+현수경간 S.T PL GIR	‘80.6.30	현대건설 한국종합기술개발공사	DB 18 (2등교)	C
양평교	B=20~25.5m L=555m	양평동5가 ~ 목동 1단지	43m	S.T BOX GIR	‘91.8.8	한보철강㈜ 한보주택㈜	DB 24 (1등교)	B

Ⅲ		점 검 개 요

○ 점검일시 : 2018. 11. 14.

○ 점 검 자 : 시설6급 이성주, 시설6급 문  철

○ 주요 점검사항

- 교면포장 균열, 소성변형 등

- 배수시설 파손, 체수 등

- 신축이음 장치 본체 변형, 후타재 파손 등

Ⅳ		점검결과 및 조치계획

○ 구조적 안전성에 영향을 주는 중대결함은 발견되지 않았으며,

○ 포장 소파, 배수구 막힘, 신축이음 후타재 파손 등 사용성 결함 등이 적출됨.

시설물명	위 치	점 검 결 과	조 치 계 획	비 고
마포대교 (상류)	상류 EP8 주변 상류 EP23 주변	- 보도구간 포장 불량 - 아스콘포장 소파	‘19년 예산반영
양화대교	북단 강변북로 진출램프	- 충격흡수시설 파손	- 사고조회
	P24~P29	- 빗물받이 막힘	일상유지 조치
성산대교	P9~P10	- 포장소파 망상균열	일상유지 조치 주의관찰
	P1	차량방호책 파손	사고조회
	P12	신축이음 볼트풀림	주의관찰
양평교	램프-B	- 신축이음 주변 포장파손 (후타재포함)	- 주의관찰 (※ ‘19년 예산반영)

Ⅴ		향후계획

- 배수구 막힘 및 포장소파 등 단순 정비사항은 일상유지보수공사(연간단가)에    작업지시하여 조치 예정

- 마포대교 포장소파, 보도파손 및 양평교 포장 파손은 ‘19년 정비 예정

붙임 1. 겨울철대비 점검결과 보고서 1부.

2. 겨울철대비 시설물 안전점검 결과 집계표 1부.

3. 순찰·점검 관리대장 1부.  끝.