문서번호	교량안전과-20430
결재일자	2018.11.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
이재우		이홍재	11/21 김종호
협 조

겨울철대비 교량시설물 안전점검 결과 보고

(강남일반교량팀)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11.

교 량 안 전 과

(강남일반교량팀)

겨울철대비 교량시설물 점검결과 보고

(숯내교 외 11개소)

겨울철을 대비하여 강남일반교량팀 소관 시설물인 숯내교 외 11개 교량에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		관 련 근 거

□  2018년 교량시설물 안전점검 추진계획(교량안전과-1309호,2018.1.24)

□ 겨울철대비 교량시설물 안전점검 계획(교량안전과-19308호, 2018.11.5)

Ⅱ		시설물 현황

□ 일반교량 3, 고가차도 9

시 설 명	규 모	안전 등급	구조형식	준공일	담당자
숯 내 교	B=33m, L=1,150m	B등급	PF, 닐센아치	'10.05.31	이회진
금 천 교	B=21m, L=1,280m	B등급	PFB, STB	‘89.11.01	서성만
신 정 교	B=15.5~36m, L=850m	B등급	PF	‘90.06.30	이회진
사당고가	B=22m, L=300m	B등급	STB	‘97.04.30	서성만
도림천고가	B=9~23m, L=2,651m	B등급	STB	‘93.08.31	이회진
영등포역고가	B=15m, L=637m	B등급	STB	‘96.09.15	이회진
이수고가	B=9m, L=1,597m	B등급	STB	‘01.12.15	서성만
보라매고가	B=15~22.5m, L=3,526m	B등급	PA, STB	‘94.07.29	이재우
오류고가	B=19m, L=1,280m	B등급	STB	‘99.02.14	이재우
광명고가	B=25m, L=850m	B등급	STB	‘98.07.31	이재우
선유고가	B=8.5m~19m, L=432m	B등급	STB	‘91.12.01	이재우
서해안로연결램프	B=4.95~6.15m, L=234m	B등급	STB	‘12.01.20	이회진

Ⅲ		점 검 개 요

□ 점 검 일 : 2018. 11. 5(월) ~ 11. 16(금)

□ 점 검 자 : 강남일반교량팀장 외 3명

□ 점검내용

- 교면포장 파손(균열, 포트홀 등) 여부

- 배수구 막힘 및 배수시설 파손 여부

- 신축이음부 상태 및 파손 여부 확인

- 교량 부속시설물 파손(손상) 확인

- 기타 겨울철 대비 안전사고 유발요인 등 사전 점검

Ⅳ		점검 및 조치계획

□ 주요 점검결과

○ 구조적 안전성에 영향을 주는 중대결함은 발견되지 않았으며,

○ 포장 포트홀·균열, 배수구 퇴적 등 사용성 결함이 소수 발견됨.

□ 세부 점검결과 및 조치계획

○ 시급한 정비사항은 2018년 일상유지보수공사로 정비하고, 강재 도장 및 포장 정비 등 보수는 내년도 보수공사 설계에 반영하여 정비 실시

붙 임 : 1. 겨울철대비 안전점검 결과 보고서 1부.

2. 겨울철대비 시설물 점검결과 집계표 1부.

3. 순찰·점검 관리대장 1부.  끝.