문서번호	교통운영과-19729
결재일자	2018.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통시설팀장	교통운영과장
문예원		신근호	11/21 강진동
협조

도로표지 문안 심사 요청 검토보고

[양천구]

2018. 11.

교통운영과

도로표지 문안 심사 요청 검토 보고

최근 사고로 인해 파손된 지점 안내 도로표지를 도로명 안내표지로 교체에 대한 문안 검토보고

□ 개 요

○ 요청기관 : 양천구 교통행정과

○ 요청일시 : 2018. 11. 08.

○ 요청내용

- 최근 사고로 인해 파손된 도로표지 교체에 대한 문안검토 요청

□ 표지판 위치 및 수량

○ 도로표지판 4개소

□ 검토 내용

연번	현 황
	기 존 안		개 선 안
1
	적합성	1.1 직진방향 지점표지 ‘오목교역’을 ‘영등포로터리’로 수정 1.2 양화교 방면 6번 국도 to the way 노선번호 표기
	사 유	1.1 도로명 표기 방법 준수 1.2 노선번호 표기 방법 준수
	기 타	• 동일 수정: 2
	규 격	• 표지규격: 445 × 220 cm • 글자 세로크기: 30 cm • 노선번호: 도로표지규칙 [별표4]에 맞게 제작
2
	적합성	1.1 도로명‘목동서로’를 ‘목동동로’로 수정
	사 유	2.1 도로명 표기 방법 준수
	기 타	-
	규 격	• 표지규격: 445 × 220 cm • 글자 세로크기: 30 cm • 노선번호: 도로표지규칙 [별표4]에 맞게 제작
3
	적합성	1.1 직진방향 지점표지 ‘목동역’을 ‘남부순환로’로 수정 1.2 남부순환로 방면 92번 시도 to the way 노선번호 표기
	사 유	1.1 도로명 표기 방법 준수 1.2 노선번호 표기 방법 준수
	기 타	• 동일 수정: 4
	규 격	• 표지규격: 445 × 220 cm • 글자 세로크기: 30 cm • 노선번호: 도로표지규칙 [별표4]에 맞게 제작
4
	적합성	• 연번3과 동일 수정
	사 유	• 연번3과 동일 수정
	기 타	• 연번3과 동일 수정
	규 격	• 표지규격: 445 × 220 cm • 글자 세로크기: 30 cm • 노선번호: 도로표지규칙 [별표4]에 맞게 제작

○ 도로표지규칙 등 관련 규정에 의한 안내지명 선정 적정 여부

□ 행정사항

○ 위 도로표지 문안검토 결과를 양천구 교통행정과로 통보.  끝.