길동중블록 공급량 분석 보고(10월)

등록번호	시설관리과-21395

결재	주무관	담당주사	시설관리과장
	조봉구	송종범	11/22 김태형

현 황

구 분	인구수 (천명)	수전수 (천전)	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2017년	356.1	70.1	12	271	3	536	2,593
2018년	352.2	70.5	14	635	4	1930	6,086
전년대비 증 ․ 감	-3.9	0.4	2	364	1	1,394	3,493

공급량 증․감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증 ․ 감 량(천㎥)		증 ․ 감 율
	2017년	전월	금월	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	3,023	3,026	3,062	39	36	1.29%	1.19%
1일 평균공급량	97.5	100.9	98.8	1.3	-2.1

※ 최근 3년간 월별 공급량 현황

3,062

10월 공급량 증․감 원인분석

□ 전년 동월 대비 월 공급량 39천㎥(1.29%)증가, 전월대비 36천㎥(1.19%) 증가

- 전년 동월 대비 인구수 3.9천명 감소, 수전수 0.4천전 증가

□ 공급량 감소대책 추진사항

- 블록 누수탐지 및 누수복구 시행

□ 강동구 암사동 462-3 등 15개소 누수복구 시행

□ 누수방지량: 2,565㎥

- 불용관 정비공사 시행

□ 강동구 고덕동 555 등 6건 정비완료

- 재개발.재건축 지역 특별점검

□ 대상: 고덕주공 3단지 등 10개소

□ 내용: 현장주변 누수발생, 폐전계량기 철거 및 플러그설치, 부정급수여부 등

□ 결과: 특이사항없음

향후계획

□ 일일 공급량 분석 및 관리강화

- 중블록 일일 공급량에 대하여 전년 대비 증ㆍ감 원인분석

- 유량감시시스템을 통한 일일 유입량과 유출량을 지속적으로 감시

- 공급량 격증･격감 원인을 규명하여 신속히 조치

- 주기적인 유량계 점검 및 취약지역 누수탐지 실시

- 수계 경계밸브 및 퇴수밸브 개ㆍ폐 여부 확인.  끝.