문서번호	기전과-5026
결재일자	2018.11.22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
황상호		곽희영	11/22 代박영종
협조
	주무관		문준호

터널·지하차도 FM 재난방송 수신성능 측정결과

2018. 11.

성동도로사업소

(기전과)

터널·지하차도 FM 재난방송 수신성능 측정결과

터널·지하차도 비상시 재난상황 정보를 제공하는 FM 재난방송의 수신성능을 측정하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		근 거

□ 도로터널 재난방송 수신성능 측정결과 및 조치계획 제출, (도로시설과-8534, 2018.8.8.)

□ 터널‧지하차도 FM 재난방송 수신성능 측정계획, (기전과-3928호, 2018.9.17)

Ⅱ		시설현황

계		금호터널		응봉지하차도		비 고
재방송설비	채널(CH)	재방송설비	채널(CH)	재방송설비	채널(CH)
2	개소별 19	1	19	1	19

Ⅲ		점검개요

□ 일  시 : 2018. 10.24.(수)

□ 장  소 : 금호터널(상‧하행), 응봉지하차도

□ 채  널 : FM(KBS, MBC) 측정

□ 내  용 : 방송매체별 RAPA 기술기준에 의한 성능측정 후 결과제출

□ 점검자 : 3명

- 성동도로사업소 : 시설물 담당자 1명

- 한국전파진흥협회 : 측정관계자 2명

□ 점검결과서 : 2018. 11. 1.(목) RAPA 수신성능 측정결과 보고서

Ⅳ		점검결과

□ 한국전파진흥협회 측정 관계자들과 함께 FM 재난방송의 수신성능 측정장비 차량에 탑승하여 점검한 결과,

□ 우리 사업소에서 관리하는 FM 장비(금호터널, 응봉지하차도)들은 평균전계강도가 기준치 이상으로 측정되었으며,수신율도 양호함(평균전계강도 : 69dB㎶/m이상, 수신율 : 100%)

□ 점검결과

시설물명	측정매체		측정내용
			평균전계강도 (㎶/m)	수신평가	수신율
금호터널(상행)	FM	KBS	69.09	양호	100%
		MBC	72.69	양호	100%
금호터널(하행)	FM	KBS	70.69	양호	100%
		MBC	77.69	양호	100%
응봉지하차도	FM	KBS	70.50	양호	100%
		MBC	69.98	양호	100%

※ 합격기준(전계강도 : 54dB㎶/m 이상,    수신율 : 90%이상)

Ⅴ		행정사항

□ 재난방송 수신성능 측정결과를 도로시설과에 제출,

□ 한국전파진흥협회에 의뢰하여 금호터널, 응봉지하차도의 FM 재난방송 수신성능 측정에 소요된 금액은 정산처리 코자 함.

- 재난방송 수신성능 측정료 : 2,055,000원

- (특)한국전파진흥협회  *******

첨부 : 터널 및 지하차도 수신성능 측정 보고서 3부.  끝.