문서번호	도시철도설비부-11363
결재일자	2018.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비공사과장	도시철도설비부장
고현식		황영일	12/04 代이덕한
협조

『2018년도 4/4분기』

건설기계 안전점검 결과보고

2018. 12.

도시철도설비부

(설비공사과)

	「2018년 4/4분기」 건설기계 안전점검 결과보고

우리본부 공사장에서 사용 중인 건설기계의 결함 및 오작동으로 인한 안전사고를 예방하기 위하여 외부전문가와 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		점 검 개 요

점검기간 : 2018. 11. 15.(목) ~ 11. 28.(수) [기간중 10일]

점검대상 : 총 90대(본부 공사현장에서 사용중인 건설기계 4종)

구 분	공사현장	점검대상 건설기계
		계	카고크레인	기중기	천공기	항타‧항발기
계	28	90	30	29	24	7
시 설 국	20	63	16	21	21	5
도시철도국	8	27	14	8	3	2

점 검 반 : 각 현장별 2인 1조(총 투입인원 : 본부직원 18명)

점검방법 : 점검표에 의한 현장점검(관련서류 및 동작상태 등 외관 점검)

점검내용

안전장치(비상경보장치, 권과방지장치 등) 정상작동 여부 등 기능점검

주요 구조부 및 와이어로프 상태 등 외관점검

건설기계 투입전 안전점검 실시여부

Ⅱ		점검 및 조치결과

건설기계 사용현황 분석

구분	계	카고 크레인	기중기	천공기	항타 항발기
계	90	30	29	24	7
시설국	63	16	21	21	5
도시 철도국	27	14	8	3	2

※ 공사종료로 인한 반출 등으로 점검대수 변경 : 당초 107대 → 90대

공사장에 투입된 장비 전분기 대비 감소되었으며 카고크레인 > 기중기 > 천공기 > 항타항발기 순으로 양중장비의 사용비율(64%)이 높음

건설기계 종류별 지적내역

종류 지적사항	계	카고 크레인	기중기	천공기	항타 항발기
계	40	23	7	9	1
와이어 불량	8	6	1	1
안전장치 미작동	2	1	1
유압장치 누유 등 기타	30	16	5	8	1

총 점검대상 90대중 지적된 건설기계가 24대이며 지적건수는 40건임

안전사고에 큰 영향을 미칠 수 있는 붐등 구조부 상태는 비교적 양호

누유 및 접근금지 표지 미부착 등 기타사항에 대한 지적사항이 큰 비중을 차지함

투입전 사전점검 미수검 건설기계 없음

조치결과 : 23대 정비(지적사항 35건) , 1대 자진반출

Ⅲ		행 정 사 항

건설기계 점검결과를 전 공사부서에 통보하여 안전관리 감독 강화토록 조치

붙임  1. 점검결과 및 조치내역 1부.

2. 주요 지적사항 조치사진 1부.  끝.