문서번호	시설보수과-9442
결재일자	2018.12.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		박병연	12/06 김용제
협조

정기점검보고서

(가마산지하보차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

강서도로사업소

(시설보수과)

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 가마산지하보차도 (구로구 구로동 699)

시설물개요	폭 : 26.0m (편도 2차로) 연장 : 420.0m(옹벽포함)	법정구분 2종		상태등급 B등급	준공년도 1996.06.20
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김승진
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김승진
			시설7급			김규춘

○ 점검일시 : 2018. 12. 5.(수)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
1	옹벽구간 (광명방향)	배수로내 낙엽등 존치	다수		직영반 활용 조치완료
2	박스구간 (구로방향)	지하차도 보행로 천정부 누수 발생	L=10m		‘18년 일상유지보수로 정비완료

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 1개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
옹벽구간(광명방향)	배수로내 낙엽등 존치	L=20m		직영반 활용 조치	-	1
옹벽구간(구로구청방향)	도로포장 상태 및 신축이음부 점검			특이사항 없음	-	2

※ 붙임 :  현황사진 1부. 끝.

□ 현황사진

사진1	옹벽부 배수로 낙엽 등 존치 (광명방향)	사진2	U-YTPE구간 도로포장 상태 및 신축이음부 점검