“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	구로구청장(주택과장)
(경유)
제목	[질의 회신]『건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙』 관련 질의

1. ***************************와 관련입니다.

2. 위 호로 우리시에 공동주택의 복도 너비에 대한 『건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙』의 적용과 관련하여 질의하신 사항에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 질의내용

○ 연결된 계단이 없는 복도식 아파트 복도의 끝이지만 공동주택의 복도로 보아 『건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙』제15조의2(복도의 너비 및 설치기준) 적용여부?

나. 회신내용

○ 『건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙』제15조의2(복도의 너비 및 설치기준)에서 복도의 유효너비가 아래와 같이 규정되어 있으며, 건축물 인허가 및 지도·감독권자인 귀 구에서 판단하여 적용하시기 바랍니다.

◈ 건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙

제15조의2(복도의 너비 및 설치기준) ①영 제48조의 규정에 의하여 건축물에 설치하는 복도의 유효너비는 다음 표와 같이 하여야 한다

구 분	양옆에 거실이 있는 복도	기타의 복도
공동주택·오피스텔	1.8미터 이상	1.2미터 이상
당해 층 거실의 바닥면적 합계가 200제곱미터 이상인 경우	1.5미터 이상(의료시설의 복도 1.8미터 이상)	1.2미터 이상

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이기택		건축정책팀장	김유식		건축기획과장	12/07 박경서
협조자
시행	건축기획과-24606	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02)2133-7100	/전송	02)2133-0750	/	artbuil@seoul.go.kr	/	부분공개(5,8)