문서번호	주거환경개선과-13224
결재일자	2018.12.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	주거환경정책팀장	주거환경개선과장	주거사업기획관		도시재생본부장
권경희	노경래	남정현	한병용		12/12 강맹훈
협 조
	상임기획단장			김세신

도시계획위원회 심의 상정

【 종로구 이화동 성곽마을 관리형 주거환경개선사업  정비계획 수립·정비구역 지정결정(안) 】

2018. 12.

도시재생본부

(주거환경개선과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

도시계획위원회 심의 상정(안)

( 신  규 )

1. 안 건 명 : 종로구 이화동 성곽마을 관리형 주거환경개선사업 정비계획 수립·정비구역 지정 결정(안)

구 분	신 청 내 용
구역명칭	종로구 이화동 성곽마을 관리형 주거환경개선사업구역
위치	종로구 이화동 9-59번지 일대
구역면적	16,882.4㎡
도시계획	제1종일반주거지역
주요 심의내용	1. 정비구역 지정 2. 정비계획 결정 - 주민공동이용시설 신설계획 : 5개소(3개동 기존 주택 리모델링 완료) - 최대 대지규모 설정 : 330㎡ 주택개량 직접지원, 융자지원, 리모델링활성화구역 지정 검토 3. 정비기반시설 확충 및 개선 관련 사업 1) 살기 편한 이화마을 - 지적정리 사업 및 전신주 및 공중선 정비 사업 등 4개 사업 - 시민누리공간 조성 사업 2) 특색이 있는 이화마을 - 보행친화적 성곽길 조성 등 4개 사업 - 공동이용시설의 활용 연계 방안 3) 더불어 사는 이화마을 공동체 - 이화마을 공동체 중심으로 역량강화 추진

2. 상정내용

3. 상정 사유

****************************************************************************************************************************************************************

******************************************************************************************************************************************

4. 추진경위

******************************************************

***************************************************

***************************************************

******************************************************

******************************************************

*********************************************

********************************************************

***********************************

********************************************

*****************************************

************

********************************************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************************************************************************************************************

*******************************

의안번호	제 호		의결사항
의 결 년 월 일	2018. . . (제 # 회)

종로구 이화동 성곽마을 관리형 주거환경개선사업 정비구역 지정 및 정비계획 결정(안)

서  울  특  별  시  도  시  계  획  위  원  회  심  의

제 출 자	서울특별시장
제출년월일	2018.12. .

1. 의결주문

종로구 이화동 성곽마을 관리형 주거환경개선사업 정비구역 지정 및 정비계획 결정 안건에 대하여 다음과 같이 의결한다.

가. 정비구역의 지정

1) 정비구역의 명칭 : 종로구 이화동 성곽마을 관리형 주거환경개선사업구역
2) 정비구역 지정 조서

구 분	정비사업 명칭	위치	면 적(㎡)			비 고
			기 정	변 경	변경후
신규	이화동 성곽마을 관리형 주거환경개선사업	종로구 이화동 9-59번지 일원	-	증) 16,882.4	16,882.4	-

나. 정비계획의 결정

1) 토지이용계획

구분		면적 (㎡)			비율(%)
		기정	변경	변경 후
합계		16,882.4	-	16,882.4	100.0
정비기반시설 등	소계	10,045.83	감) 3,306.47	6,739.36	-
	도로	4,358.03	-	4,358.03	-
	공원	5,302.25	감) 3,306.47	1,995.78	-
	기타	385.55	-	385.55	-
공동이용시설		172.00	-	172.00	5개소
주택용지		6,664.57	감) 3,306.47	9,971.04	-

2) 용도지역·지구 결정 조서

(1) 용도지역 결정조서(변경 없음)

구 분	면 적(㎡)			구성비(%)
	기 정	변 경	변경후
계	16,882.4	-	16,882.4	100.0
제1종일반주거지역	16,882.4	-	16,882.4	100.0

(2) 용도지구 결정조서(변경 없음)

□ 해당사항 없음

3) 도시계획시설 결정조서

(1) 도로 결정조서(변경 없음)

결정 구분		규모				기능	사용 형태	연장 (m)	위치		주요 경과지	최초결정일	비고
		등급	류별	번호	폭원(m)				기점	종점
도시계획시설	기정	소로	3		6	국지 도로	일반 도로	230 (24)	충신동1	이화동 9-208		서고70-40 1970.4.6	현황에의한 선형 변경
	변경	소로	3		6	국지 도로	일반 도로	230 (24)	충신동1	이화동 9-208		서고70-40 1970.4.6
	기정	소로	3		4	국지 도로	일반 도로	60 (42)	이화동 9-166	이화동 9-317
	기정	소로	3		6	국지 도로	일반 도로	830 (45)	종로6가 12-23	동승동 산2-32		서고88-741 1988.9.10
	기정	소로	3		8~ 12	국지 도로	일반 도로	430 (255)	이화동 10-2	이화동 9-312		서고78-682 1978.12.23

(2) 공원 결정조서

결정 구분	시설의 종류		위치	면적(㎡)			최초결정일	비고
	명칭	세분류		기정	증(감)	변경
변경	낙산 근린공원	근린 공원	이화동 9-413일원	201,884.9	감)3,306.47	198,578.43	1940.3.12

４) 공동이용시설 설치계획

구분	시설의 종류	위치	면적(㎡)			비고
			기정	변경	변경 후
신설	공동이용시설	이화동 9-66	39.0	-	39.0	리모델링 후 사용중
		이화동 9-434	39.0	-	39.0	리모델링 후 사용중
		이화동 9-478	33.0	-	33.0	리모델링 후 사용중
		이화동 9-425	-	증)33	33.0	기존 주택 리모델링 예정
		이화동 9-89	-	증)38	39.0	기존 주택 리모델링 예정

５) 건축물의 정비·계량 및 건축시설계획

(1) 기존건축물의 정비·개량계획

□ 기존건축물의 정비·계량계획

구분	구역 구분		가구 또는 획지 구분		위치	정비개량계획(동)					비고
	명칭	면적 (㎡)	명칭	면적 (㎡)		계	존치	개수	철거 후 신축	철거 이주
신설	-	-	-	-	종로구 이화동 9-59번지 일원	153	153	-	-	-	-

□ 지원계획    (※ 서울시 관련부서의 지원정책에 따름)

구분	대상건축물	계획 내용
주택개량 직접 지원	관리형 주거환경개선사업구역 내의 주거용 건축물	∘주거환경 및 경관 개선을 위한 주택개량비용 직접 지원 ∘서울특별시 주택개량 직접지원제도 적용 ∘리모델링 및 신축 시 주민이 정화조 설치 및 건축보강을 할 경우 비용 최대 50% 지원으로 정화조 설치 유도 ∘성곽마을 특성화로 정화조 설치시 1,200만원까지 적용
주택개량 융자 지원	관리형 주거환경개선사업구역 내의 주거용 건축물	∘주거환경 및 경관 개선을 위한 주택개량 및 신축비용 융자 지원 ∘서울특별시 주택개량 융자지원제도 적용

(2) 건축물의 주용도·용적률·높이·층수에 관한 계획

구분	구역구분		가구 또는 획지 구분		위치	주 용도	건폐율 (%)	용적률 (%)	높이(m) 최고층수
	명칭	면적 (㎡)	명칭	면적 (㎡)
신설	종로구 이화동 성곽마을 관리형 주거환경 개선사업구역	16,882.4	획지계획 없음		이화동 9-59번지 일원	주택 등	관련법령에 따름	관련법령에 따름	관련법령에 따름
주택의 규모 및 규모별 건설비율		관련법령에 따름 (단, 대지의 규모와 조성에 관한 계획에서 ‘한양도성 완충구역 건축물 관리기준’ 상 최대개발규모를 330㎡으로 제한) ※관련 법규를 준용하되, 성곽마을의 가치와 경관 등을 보호하기 위하여 대지면적 200㎡ 이상 신축 행위 시 유관부서(종로구청 주택과) 검토를 통하여 건축위원회 상정 여부 결정
심의완화 사항		관련법령에 따름

(3) 건축물 용도에 관한 계획

□ 해당사항 없음

(4) 리모델링활성화구역의 지정에 관한 계획

구분	구역명	위치	면적(㎡)			비고
			기정	변경	변경 후
신규	종로구 이화동 성곽마을 리모델링활성화구역	종로구 이화동 9-59 일대	-	증) 16,882.4	16,882.4	건축법 시행령 제6조제1항에 따라 리모델링활성화구역으로 결정시 적용가능 공공부문 사업 “리모델링활성화구역 지정 및 운영”참조

※ 결정사유 : 구역내 불리한 건축여건으로 개량되지 못하고 노후화된 건축물이 다수 분포하여 리모델링활성화구역 지정을 통해 개량이 필요함. 건축행위가 어려운 건축물의 성능개선을 유도하고 계획적 관리방안 마련

(5) 건축물 배치에 관한 계획

구분	적용구역	계획내용	비고
가로경관의 연속성 및 통일성 유지	관리형 주거환경개선사업구역 전체	∘가로경관의 연속성과 통일성 유지를 위해 건축물의 전면을 건축물이 접한 가로에 향하도록 배치 ∘건축물의 2면 이상이 도로에 접한 경우 건축물의 전면을 폭이 넓은 도로를 향하도록 배치	권장사항
기존 도시조직의 보전		∘건축물의 리모델링 또는 신축 시 기존의 보행통로를 고려하여 건축물 배치 ∘현 필지가 최대개발규모를 넘는 경우 건축물을 분절하여 배치 ∘건축물 리모델링 또는 신축 시 기존의 지형 훼손을 최소화

※ 가이드라인으로 정하는 사항은 「종로구 주관부서」 의견 조회 권장

※ 사업구역 내 건축행위 중 신축 허가분에 대해서는 종로구 건축위원회 자문 필요

(6) 건축물 형태에 관한계획

□ 건축물의 외관 및 형태

구분		계획내용	비고
신규	국민 주택	∘증축 : 현 상태에서 추가적인 증축은 금지 ∘지붕 : 적색 기와나 저 채도의 시멘트 기와 권장 (성곽의 전통적 재료와 이질감 없는) ∘외벽 : 스티코등의 바름벽 마감이나 미장위 페인트마감 사용 권장 ∘담장 : 반투시형으로 하며 전체 높이 1.8m를 넘지 않음 ∘성축과 옹벽 : 개보수시 석축과 비슷한 돌과 시멘트 몰탈로 보수, 그 외 색상 첨가 불가 ∘창호 및 출입문 : 외벽의 색상과 비슷한 채도나 무채색 계열의 색상 사용 권장 ∘부착 시설물 : 국민주택 지붕의 상부로 에어컨 실외기, 환기용 무동력 팬 등 설비의 설치 금지 ∘정화조 : 국민주택 내부에 정화조 설치 권장
	일반 건축물	∘지붕 : 평지붕 마감 재료는 쇄석, 옥상녹화 등을 권장 ∘외벽 : 벽돌, 석재, 목재 등 자연스러운 물성이 드러나는 재료, 에너지 효율을 고려한 재료 권장 ∘담장 : 담장은 벽돌, 석재, 목재 등 자연스러움이 드러나는 자재 사용 권장 ∘축대 : 절성토 및 지형변동 금지 ∘창호 및 출입문 : 출입구는 안전 등의 이유로 도로변에서 바로 접하여 설치 지양 ∘외벽의 가스 배관, 전기 계량기, 에어컨 실외기, 지붕 선홈통 등은 가급적 건축물의 후면이나 측면부에 설치 권장 ∘정화조 : 주택 내부에 정화조 설치 권장

※ 가이드라인으로 정하는 사항은 「종로구 주관부서」 의견 조회 권장

※ 사업구역 내 건축행위 중 신축 허가분에 대해서는 종로구 건축위원회 자문 필요

□ 건축물의 색채, 재료 및 지붕

구분	적용구역	계획내용
색채	구역 전체	∘한양도성에 어울리는 마을분위기 형성을 위하여 형광색 계열의 색상 사용을 금지(채도가 높은 원색의 방수 페인트 마감) ∘건축물의 색채는 재료 고유의 특성이 살아있는 자연색, 마을의 현재 모습을 반영한 색상표의 색 사용 권장
재료	구역 전체	∘한양도성과 어울리는 자연적이고 차분한 분위기와 조화 될 수 있는 돌, 벽돌, 나무 등 천연재질의 소재를 권장 ∘지나친 반사, 투명, 발광소재의 사용, 철골구조 노출 등 역사 자원의 분위기를 저해하는 소재의 사용을 금지
지붕	구역 전체	∘주변 건축물의 지붕 형태를 고려하여 디자인(경사지붕 사용 권장) ∘경사지붕: 경사도는 3/10 이상, 6/10 미만 조성 권장 ∘평지붕: 지붕면적의 50% 이상 옥상녹화 또는 텃밭, 정원 등으로 조성

※ 가이드라인으로 정하는 사항은 「종로구 주관부서」 의견 조회 권장

※ 사업구역 내 건축행위 중 신축 허가분에 대해서는 종로구 건축위원회 자문 필요

7) 교통 및 동선처리계획 : 해당사항 없음

구분	계획내용
교통체계 및 도로안전 개선	∘성곽측 도로의 산책로 활용을 위해 보행자의 안전을 위한 성곽 반대편에 보도설치 권장 ∘구릉지의 경사로 인해 차량통행이 어렵고 위험한 구간에 대해 미끄럼방지(그루빙) 및 경계석 정비 등 교통안전시설물 확충 - 도로정비(그루빙), 경계석 정비, 미끄럼방지 포장 권장 ∘경사진 골목길 및 시야 확보가 어려운 장소 반사경 설치 권장

8) 도시경관과 환경보전 및 재난방지에 관한 계획

구분		계획내용	비고
환경보전		•한양도성의 구조적 안전성과 가치극대화 등을 고려한 역사문화환경 보전 •주민쉼터공간 조성시 녹지공간을 최대한 확보하여 자연친화적인 지역조성 •주차장의 지하화를 통해 지상부의 오픈스페이스, 녹지공간 등을 최대한 확보 •도시생태계 회복을 위해 주변 자연환경과 어울리는 수목 식재 •공사 및 운영시 오염률에 대한 저감 대책 수립하여 환경오염 최소화 •현재 지형을 최대한 고려하여 절성토 균형이 되도록 계획하여 외부유출, 내부유입 최소화	-
재난방지	화재	•건축법의 방화규정 및 관련법규에 맞는 방화계획 수립 •소방차 진입이 불가능한 좁은 도로 내 통합형 비상 소화함 설치를 통한 재난 안전 확보 - 3개소(소방차량 진입 어려운 장소 우선 설치) •성곽 측 공중선 정비를 통해 단선, 전복으로 인해 발생할 수 있는 화재 사고 방지 - 공중선 정비 5구간	-
	풍수해	•주거면적의 확대로 토양 포장률을 억제하고 불가피할 경우 가급적 투수포장재를 사용하여 우수유출량을 최대한 억제 •풍수해 대비 성곽마을 특성화 구간의 노후도로 재포장구간 중 노후하수관 교체 •성곽마을길 조성지역 및 계단정비구간의 경사부분 배수시설 정비	-
	기타	•경사구간 미끄럼 방지 포장, 노후계단 정비 등 가로환경 관리를 통한 안전성 확보	성곽마을길 조성지역

※ 면적은 대지면적을 의미

9) 정비사업 시행계획

구분	시행방법	사업시행 내용	사업시행 예정시기	사업시행 예정자	정비사업 시행에 따른 증가예상 세대수
신설	관리형 주거환경개선사업	기반시설의 정비 및 공동이용시설의 설치 또는 확대 등	구역지정 고시일로부터 3년 이내	종로구청장	해당 없음
		주택의 보전·정비	구역 지정 고시일 이후	토지 등 소유자

10) 정비구역 주변의 교육환경 보호에 관한 계획 : 해당사항 없음

11) 정비구역의 분할 또는 결합에 관한 계획 : 해당사항 없음

12) 정비구역 및 주변지역의 주택급수에 관한 사항 : 해당사항 없음

13) 가구 및 획지에 관한 계획 : 해당사항 없음

14) 임대주택 및 소형주택의 건설에 관한 계획 : 해당사항 없음

15) 세입자 주거대책 : 해당사항 없음

16) 안전 및 범죄예방에 관한 사항(CPTED)

구분	계획내용	계획실현방안
자연 감시	∘건축디자인가이드라인을 통해 가로의 개방성과 가시성을 확보하기 위한 건축물 형태 유도(담장, 식재, 필로티 등)	∘건축디자인가이드라인 적용
접근 통제	∘건축디자인가이드라인을 통해 건물 사이 공간 등 감시 사각지대에 대한 조도 개선 및 외부인 출입통제시설 설치 권장	∘건축디자인가이드라인 적용
영역성 강화	∘방치된 노후 자투리 공간을 철거하여 보행통로를 확보하고, 빈집을 매입·활용하여, 지역주민을 위한 생활공간으로 조성하여 영역성 강화 ∘골목길 등 주요 지점에 마을안심지도 설치를 통해 보행자 인지성 제고	∘자투리 공간 철거 3개소 ∘열린 누리공간 조성 1개소 (추가 4개소 제안) ∘마을안심지도 3개소
활동의 활성화	∘앵커시설을 중심으로 한 주민공동체 프로그램 활성화 ∘시민누리공간 조성 등을 통해 주민들을 위한 활동공간 마련	∘앵커시설 운영 활성화 ∘시민누리공간은 주민공모로 향후 조성 예정
유지 관리	∘공동이용시설 운영 및 마을 환경의 자체적 유지관리를 실시하여 공공공간/준공공공간의 방치, 노후화를 방지하고 범죄심리를 유발하는 요인 제거 ∘방치된 빈집의 매입 및 철거, 리모델링을 통한 환경 개선	∘주민공동체운영회 구성 및 운영
방범용 CCTV 설치	∘마을 내 주요 교차로 및 우범지역 등 범죄취약지역을 중심으로 감시의 효율성(가시범위, 주변 인지성 등)을 고려하여 CCTV 확충	∘CCTV 총 6개소 운영 (기존 1개소 + 추가 5개소)
커뮤 니티 시설 조성	∘지역 공동체 활동을 위한 공동이용시설에 대하여 활용 계획에 대하여 검토 필요	∘주민공동이용시설 5개소 조성

17) 기존 수목의 현황 및 활용계획 : 해당사항 없음.

18) 인구 및 주택의 수용계획 : 해당사항 없음.

19) 주거환경관리를 위한 주민공동체 활성화 방안

구분	계획내용
주민공동체 운영위원회 구성	∘주민공동체 운영을 위한 주민조직 창설 ∘마을축제, 마을공동체 서비스, 마을기업 등을 기획하고 관리·운영하는 주체
마을공동체 운영계획	∘교육 프로그램 및 소통방 운영, 주민 설문조사 등을 통해 소통 창구 마련 ∘민간건축물의 조성 및 유지, 관리에 관련된 사항은 디자인 가이드라인 내용 및 범위 내에서 주민 스스로 정하여 운영하도록 유도

20) 구역 내 옛길, 옛 물길 등 역사·문화자원의 보전 및 활용 계획

구분	계획내용
서울 한양도성 (사적 제10호) 보전 및 활용	∘마을공동체 관리규약 작성 ∘마을공동체 활동 프로그램 구상 ∘공동체 활성화를 위한 주민 공모사업 추진 및 각종 행사 참여

21) 환경성 검토 결과

검토항목			목표기준	준수 여부	현황 및 검토결과	계획에의 반영사항	비고
자연환경	가	생태* 면적률	20%	◯	∘운영 시 생태면적률 기준에 따름	∘조경녹지 및 투수면적 최대 확보	-
	나	녹지네트 워크	산으로의 통경·녹지축 확보	◯	∘시가화지역에 해당 ∘특별한 동·식물상 없음	∘기반시설 정비를 통한 녹지 네트워크 조성	-
	다	토양,지형 변화	지형 변동의 최소화	◯	∘사면 및 토공량 발생 미미	∘옹벽발생 최소화 ∘자연친화적 경관 형성 유도	-
	라	비오톱 및 동․식물상	5등급	◯	∘비오톱유형 평가등급 5등급 ∘구역 내 특별한 식생 분포 없음	∘공원 조성 등을 통한 마을 내 녹지면적 확대	-
생활 환경	가	일조	일조 침해 최소화	◯	∘2층 이하 단독주택밀집구역	∘현행법령에 따른 건축기준 제시 ∘건축물 신축시 관련 규정 준수	-
	나	바람 및 미기후	바람 및 미기후 변화 최소화	◯	∘대상지는 2층 이하의 저층 주거지로 본 사업으로 인한 기상변화는 없을 것으로 판단됨	∘기존 건축물 개발규모 유지	-
	다	에너지	에너지 절약 계획수립	◯	∘에너지 절약에 대한 주민 관심도 높음	∘신재생에너지 지원사업 연계 및 홍보	-
	라	경관	개방적 가로 경관 형성	◯	∘구릉지에 노후 건축물 난립	∘가로경관 개선을 위한 사업 추진 ∘주민협약을 통해 건축물, 담장, 옹벽의 개선 유도	-
	마	여가 및 휴식 공간	휴식 및 여가 공간 최대 확보	◯	∘대부분이 사유지로 주민을 위한 구역 내 여가 및 휴식공간 부족	∘빈집 매입을 통한 공원 및 휴식공간 조성 ∘마을 내 주민 공공시설 조성	-
	바	보행친화 공간	주요가로 환경개선 (보차혼용도로)	◯	∘불법 적치물 또는 가로시설물로 인해 보행자의 통행이 원활하지 못함	∘도로포장 개선 등을 통해 보행환경 개선 ∘CCTV 및 비상벨, 보안등 설치 등의 범죄예방환경설계기법 적용	-
	사	폐기물	폐기물 발생 최소화	◯	∘건설폐기물 발생 예상	∘건설폐기물을 최대한 재활용하고 불가능 시 위탁처리 ∘종로구 건설폐기물 처리계획에 의거 처리	-
	아	소음․진동	소음 65.0dB(A)	◯	∘공사 시 소음, 진동 발생 예상	∘공사 시 저감대책 수립	-

**************

*********************************************************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************************************************************************************************************

3. 도시계획사항

가. 용도지역(변경없음) : 제1종일반주거지역

나  용도지구(변경없음) : 해당사항 없음

4. 도시계획안에 대한 의견청취사항

가. 주민설명회

- 일자 : 2018. 10. 18. (목) 19:00

- 장소 : 이화동 주민센터(약 55여명 참석)

나. 주민공람

- 공고일시 및 게제공보 : 2018. 10. 26.(서울특별시 종로구 공고 제2018-934호, 종로구 구보)

- 공람기간 : 2018. 10. 19. ~ 2018. 11. 19. (31일간)

- 공람장소 : 종로구 주택과, 이화동주민센터

- 제출의견 및 검토결과 : 1건

***	****	*******	****
*****	****************************************************	*****************************	***
	***************************************************************	************************************************ ****************************

다. 구의회 의견 청취

- 일시 : 2018. 11. 28.(수) 10:00

- 참석 : 종로구의회 건설복지위원회 위원장 외 4명 위원

- 내용 : 관리형 주거환경개선사업 구역 및 계획 결정(안) 의견 청취

- 결과 : 원안 가결

5. 관련부서 협의 및 조치계획

․ 서울시 협의부서(8개) : 주거환경개선과, 한양도성도감과, 도시계획과,

도시계획상임기획단, 시설계획과, 건축기획과, 역사도심재생과, 공원조성과

․ 종로구 협의부서(13개) : 도시개발과, 건축과, 토지정보과, 도시디자인과, 안전치수과, 건설관리과, 자치행정과, 교통행정과, 도로과, 공원녹지과, 문화과, 청소행정과, 종로 소방서 대응총괄팀

□ 관련부서 검토의견(서울시)

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

****************

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

************

***********************************************************************************************

*****************************************************************************************************************************************************************************************************

붙임 : 별지 7호 서식(보조자료) 1부.  끝.