“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	'16년~'18년 빗물마을 조성사업 현장점검 결과 및 유의사항 통보

1. 서울시 물순환정책과-22520(2018.12.12.)호와 관련입니다.

2. 「'16년~'18년 빗물마을 조성사업」 시·구 합동 현장점검 결과 지적사항에 대하여 조속히 정비하여 주시기 바라며 향후에도 자치구에서 지속적으로 점검·정비 등 유지관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 정비결과 제출

- 지적 사항에 대한 조치 결과를 2018. 12. 24까지 제출(정비 전·후 사진 등)

- 동절기 정비가 어려운 사항에 대하여는 내년도 해빙기 이후 정비계획 수립 제출

나. 빗물관리시설 설치(정비 등) 유의사항

〔빗물관리시설 설치공사 및 유지관리 유의사항 안내〕

- 투수블록 설치 시 “보도블록 10계명” 반드시 이행

- 빗물 침투시설 설치시 빗물 유입이 원활하도록 경사를 고려하여 시공

(역 경사, 단차발생 등으로 강우시 물고임 현상이 발생되지 않도록 현장 시공관리 철저)

- 빗물의 투수성 확보 및 부등침하 방지를 위해 투수기층의 품질확보 철저

- 시설물 설치 시 기능 및 미관을 고려하여 단차없고 절단이 미흡하지 않도록 정밀시공 철저

- 빗물관리시설 관리자(자치구 등)는 시설물 준공시 관리대장 작성 보관 및 유지관리 철저     (서울시 물순환 회복 및 저영향개발 기본 조례 및 시행규칙 참조)

〔공사장 안전관리를 통한 시민불편 해소〕

- 공사 시 공사안전시설 설치 및 안전도우미 배치

- 자재 적치시 안전휀스 등을 설치하여 폐합조치

- 현장에서 보도블록 가공시에는 비산먼지 방지시설 및 가림막 설치

- 시설물 설치 시 보행자 이동에 불편이 없도록 보행로 확보

(일반 부직포 설치, 공사장 횡단 시 안전발판 등 설치)

- 보도공사 시점, 종점부 공사안내표지판 설치

붙임 : 점검결과 보고서 1부(현장사진 별도 송부).  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	강북구청장(안전치수과장),은평구청장(치수과장),성북구청장(치수과장),금천구청장(치수과장),동대문구청장(치수과장),성동구청장(치수과장),양천구청장(치수과장)
주무관	정재훈		물재이용관리팀장	강철규		물순환정책과장	12/13 한유석
협조자
시행	물순환정책과-22604	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	2133-3853	/전송	2133-1041	/	1007jjh@seoul.go.kr	/	대시민공개