“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	환경과-50643		주무관	물관리팀장		환경과장		도시환경국장
			김광묵	김병섭		신연순		12/17 안재혁
등록일자	2018.12.13.
결재일자	2018.12.17.
공개구분	대시민공개
			협조자

-“하천 수질 및 수변환경 개선”을 위한 -

2018년도 하천 수질오염도 합동조사 결과보고 (4분기 및 2018년 종합결과)

관내 하천(탄천, 양재천, 세곡천)의 수질 및 수변환경 개선을 위하여「탄천·양재천 유역 환경행정협의회」소속 6개 자치단체가 수질오염도 및 관리실태를 합동조사한 결과를 보고드림.

□ 참여 자치단체(6) : 강남구, 서초구, 송파구, 과천시, 성남시, 용인시

□ 조사지점 : 30개 지점 (탄천 17, 양재천 10, 세곡천 3)

□ 조사항목(10)

○ 현장조사(3) : 수온, DO, pH측정, 폐수유입, 쓰레기 등 관리실태 조사

○ 보건환경연구원 수질검사 의뢰(7) : BOD, SS, T-N, T-P, TOC, 총대장균군,

분원성대장균군

□ 조사결과(BOD)                                           (단위:ppm)

구 분	평균	1분기	2분기	3분기	4분기
탄 천	1.7 (Ⅰb)	3.1	1.4	1.0	1.5
양재천	2.0 (Ⅰb)	2.1	0.8	1.8	3.3
세곡천	0.7 (Ⅰa)	1.6	0.7	0.3	0.1

2018. 12.   .

	도 시 환 경 국
(		환경과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 추진근거 : 탄천·양재천 유역 환경행정협의회 규약
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 하천 수질은 상류에서 유입되는 수질에 좌우되므로, 상류측 자치단체와 함께 상류 수질 및 수변환경을 조사하고 개선대책 마련 • 2007년 이후 분기별 수질오염도 합동조사 계속 실시해 옴
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 탄천·양재천 수질오염도 합동조사 경비 예산 확보(행사운영비)
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 강남구 주민
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( 0 ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 용인, 성남, 과천, 서초, 송파 등 5개 자치단체와 합동 점검 • 서울시 보건환경연구원에서 수질오염도 검사
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 해당사항 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

-“하천 수질 및 수변환경 개선”을 위한 -

2018년도 하천 수질오염도 합동조사 결과보고 (4분기 및 2018년 종합결과)

관내 하천(탄천, 양재천, 세곡천)의 수질 및 수변환경 개선을 위하여「탄천·양재천 유역 환경행정협의회」소속 6개 자치단체가 수질오염도 및 관리실태를 합동조사한 결과를 보고드림.

Ⅰ		2018년 4분기 조사결과

□ 조사개요

○ 조 사 일 : 11.14.(수), 11.21.(수), 11.22.(목) → 3일

○ 조 사 자 : 환경행정협의회 합동조사

조사일	조사지점	참여 자치단체
11.14(수)	탄천(상류)	강남구, 성남시, 용인시
11.21(수)	탄천(하류), 세곡천	강남구, 송파구, 서초구, 성남시
11.22(목)	양재천	강남구, 서초구, 과천시

○ 조사지점 : 30개 지점 (탄천 17, 양재천 10, 세곡천 3)

○ 조사항목(10개항목)

수온, DO, pH, BOD, SS, T-N, T-P, TOC, 총대장균군, 분원성대장균군

○ 조사방법

- 현장조사(3개 항목) : 수온, DO, pH측정, 폐수유입, 쓰레기 등 관리실태 조사

- 보건환경연구원 수질검사 의뢰(7개 항목) : BOD, SS 등은 시료채수 후 의뢰

□ 조사결과(BOD)                                         (단위:ppm)

조사시기	탄천		양재천		세곡천
	BOD	등급	BOD	등급	BOD	등급
2018년 4분기	1.5	Ⅰb	3.3	Ⅲ	0.1	Ⅰa
2018년 3분기	1.0	Ⅰa	1.8	Ⅰb	0.3	Ⅰa
2017년 4분기	1.1	Ⅰb	1.2	Ⅰb	0.7	Ⅰa

○ 탄천(본) 1.5ppm(Ⅰb등급), 양재천 3.3ppm(Ⅲ등급), 세곡천 0.1ppm(Ⅰa등급)

○ 탄천과 세곡천은 Ⅰ등급의 깨끗한 수준을 유지하고 있지만, 양재천은 상류지역 공사 등으로 인하여 오염도 증가하였음.

□ 세부 조사결과

가. 탄천(본류)

○ 전년 동기(1.1ppm)보다 약간 상승(1.5ppm)하였지만, Ⅰb등급의 깨끗한 상태임

○ 상류지역인 용인시의 하수처리시설 증설과 성남시의 하수관거 정비로 인한 오염물질 유입감소 등의 영향으로 판단됨

나. 탄천(지류)

○ 전년 동기와 같은 1.3ppm으로 전반적으로 깨끗한 수준을 유지하고 있음

다. 양재천

○ 전 분기(1.8ppm) 및 전년 동기(1.2ppm)보다 급 상승한 3.3ppm으로 상류구간(선바위역 밑 ~ 무지개다리 밑)의 오염원 관리가 필요함.

○ 특히, 하천주변 재건축 공사장 등의 철저한 관리 요구됨.

라. 세곡천

○ 전년 동기대비 수질오염도가 대폭 개선되어 매우 깨끗한 상태임 :

0.7ppm → 0.1ppm

○ 하천수질 유지를 위하여 지속적인 순찰을 통한 비점오염원의 철저한 관리 필요함.

Ⅱ		2018년 종합 조사결과

□ 조사개요

구분	조사시기	일수	조사자	비고
1/4분기	2월 21, 22, 3월 28	3	환경행정 협의회 합동조사
2/4분기	5월 30, 31, 6월 7	3
3/4분기	8월 16, 22, 23	3
4/4분기	11월 14, 21, 22	3

○ 조사지점 : 30개 지점 (탄천 17, 양재천 10, 세곡천 3)

○ 조사항목(10개항목)

- 수온, DO, pH, BOD, SS, T-N, T-P, TOC, 총대장균군, 분원성대장균군

○ 조사방법

- 현장조사(3개 항목) : 수온, DO, pH측정, 폐수유입, 쓰레기 등 관리실태 조사

- 보건환경연구원 수질검사 의뢰(7개 항목) : BOD, SS 등은 시료채수 후 의뢰

□ 조사결과(BOD) : 3개 하천 모두 Ⅰ등급 수준의 깨끗한 상태임

(단위 : ㎎/ℓ)

구 분	평 균	1분기	2분기	3분기	4분기
탄 천	1.7 (Ⅰb)	3.1	1.4	1.0	1.5
양재천	2.0 (Ⅰb)	2.1	0.8	1.8	3.3
세곡천	0.7 (Ⅰa)	1.6	0.7	0.3	0.1

○ 탄  천 : 2014년 이후 지속적으로 개선되어 1등급 달성

○ 양재천 : 2013년부터 6년 연속 1등급을 달성하여 깨끗한 상태 유지

○ 세곡천 : 2014년부터 5년 연속 1등급을 달성하여 매우 깨끗한 상태 유지

○ 연도별 수질오염도

구 분	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
탄 천	10.1	5.7	8.2	5.1	4.2	3.2	5.8	3.5	3.2	2.0	2.4	1.7
양재천	4.4	6.4	3.0	2.4	3.0	2.5	2.0	1.9	1.0	1.2	1.5	2.0
세곡천	2.3	5.2	5.6	5.9	4.6	5.1	4.7	1.9	1.1	1.7	1.4	0.7

○ 대장균군은 기준 대비 크게 초과               (단위:군수/100㎖)

측정장소	분원성 대장균군	총대장균군	기준
철도기지창 위 (탄천 상류)	4,825	42,500	Ⅰa 등급 - 분원성 : 100이하 - 총 : 500이하 Ⅱ등급 - 분원성 : 200이하 - 총 : 1,000이하 Ⅲ등급 - 분원성 : 1,000이하 - 총 : 5,000이하
대곡교 밑 (성남하수처리장 하류)	3,075	13,875
한강합류부(탄천 하류)	13,275	74,250
부림교 하류 (양재천 상류)	895	7,800
대치교 하류 (양재천 하류)	943	10,375
헌인교 하류 (세곡천 상류)	1,350	22,750
세곡천 하류	255	5,975

- 용인시, 성남시, 과천시 하수처리장 및 경마장의 방류수와 최근 부쩍 증가한 물고기, 물오리, 야생 동물의 배변 등의 원인으로 판단됨.

□ 세부 조사결과

가. 탄천(본류)

○ 전년도 보다 개선(2.4→1.7ppm)되었으며, 지속적으로 수질개선되고 있음

- 상류지역인 용인시와 성남시의 하수처리용량 증설 등으로 인한 오염물질 유입이 감소한 영향으로 판단됨.

· 수지하수처리장 증설공사(11만톤/일 → 15만톤/일) : 2016년 2월 준공

· 총인처리시설 공사 : 2016년 10월 준공

· 동막천 상류‘고기동 하수처리장’방류구 이설 :

낙생저수지 → 수지하수처리장 : 2016년 9월 준공

· 성남시 하수관거 정비, 공사장 오염물질 유입방지 등

○ 갈수기인 1분기는 수질오염도가 증가하기 때문에 지속적인 수질관리를 위해 하수처리장 방류수질 관리강화와 하천 주변 공사장의 철저한 관리가 필요함

나. 탄천(지류)

○ 전체 지점의 오염도가 전년도 대비 개선(2.1→1.1ppm)되어 본류의 오염도 개선에 영향을 주었음.

다. 양재천(본류)

○ Ⅰb등급의 깨끗한 상태이기는 하지만, 전 구간의 오염도가 증가(1.5ppm →  2.0ppm)하였으며, 상류구간(선바위역 밑 ~ 주암교 밑) 오염원의 철저한 관리가 필요함.

라. 세곡천

○ 전년도 대비 개선(1.4ppm → 0.7ppm) 되어 Ⅰa등급의 양호한 상태임

○ 상류 구간(서초구) 화훼단지 등 비점오염원의 지속적인 관리 필요함.

Ⅲ		향 후 계 획

□ 조사결과 송부(12월중) : 환경행정협의회 소속 자치단체

□ 2019년 1분기 수질오염도 합동조사 : 2019. 2월

□ 하천 수질개선을 위한 자치단체별 오염원 점검 및 사업추진 : 연중 실시

붙임 : 1. 2018년 수질조사표 1부

2. 수질오염도 조사지점 1부.  끝.