문서번호	도로관리과-18808
결재일자	2018.12.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		포장조사평가팀장	도로관리과장
이창민		백종은	12/20 박문희
협조
	주무관		윤진성

성동구내 도로(구도) 공동탐사 결과보고

2018. 12.

안전총괄본부

(도로관리과)

성동구내 도로(구도) 공동(空洞)탐사 결과보고

성동구청 도로관리과에서 요청한 3개 노선에 대한 도로하부 공동탐사를 수행하고 그 결과를 보고함

□ 관련문서

○ 도로함몰 예방을 위한 자료조사(서울시 도로관리과-10483호. 2017. 6. 26.)

□ 탐사개요

○ 탐사목적

- 공동 및 침하 발생 우려가 있는 성동구내 구도 구간에 대하여 도로하부 공동탐사를 수행하여 도로함몰을 사전에 예방하고자 함

○ 탐사기간

- 1차탐사(공동추정): 2018. 9. 17. ~ 9. 18.

- 2차탐사(공동확인): 2018. 11. 28. ~ 11. 29.

○ 탐사위치 및 수량(붙임1. 조사위치도 참조)

- 성동구내 구도 3개 노선

구 분	도 로 명	탐사구간(시점~종점)	도로연장(km)	탐사연장(km)
계			3.4	11.7
성동구	****	*******************	***	***
	****	*******************	***	***
	***	******************	***	***

※ 탐사불가구간: 도로변 차량 주․정차 구간, 차량형GPR 진입 불가구간

○ 탐사장비

구 분	주요사양	장비사진
1차 탐사 (차량형GPR)	- 목 적: 도로하부 공동의심지점 파악 - 조사속도: 15km/h 이상 - 조 사 폭: 2m - 조사심도: 1m(800MHz 멀티안테나) - 기 타: 주변 영상, 지도 연동
2차 조사 (핸드형GPR, 천공, 영상촬영)	- 목 적: 공동유무 및 규모 파악 - 조사속도: 2km/h 내외 - 조 사 폭: 안테나 직하부 - 조사심도: 1m(800MHz 단채널안테나) - 기 타: 천공 후 심도별 360° 영상

※ 차량형GPR은 장비 특성상 포장도로에서 심도 1m 내외까지 하부상태 조사 가능

□ 탐사결과

○ ***********************************

- ********************************************************

******************************************************

구 분	도 로 명	천 공 (개)	공 동(개)
			기 준 만 족	기 준 미 달
계		3	2	1
성동구	****	*	*	*
	****	*	*	*
	***	*	*	*

붙임 1. 조사위치도 1부.

2. 공동탐사보고서(기준미달 포함) 1부.

3. 서울시 공동판정 및 관리등급 기준 1부.