문서번호	교량안전과-22527
결재일자	2018.12.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		정회평	12/21 代유제천
협조
	주무관		이제택

양화교 4/4분기 정기 하자검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 12.

안전총괄본부

(교량안전과)

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2017년 양화교 보수공사
공 사 개 요		교면방수 및 포장 16.19a, 신축이음장치 교체 92.7m 차량방호울타리 설치 212m, 점검통로 설치 278m 콘크리트 단면보수 144㎡, 표면보수 530㎡, 차선도색 240m 등
계 약 자		(주)신현공사 대표 윤기환
착 공 일		2017. 06. 12
준 공 일		2017. 12. 22
하 자 담보기간	시기	2017. 12. 22
	종기	2020. 12. 21(철근콘크리트 및 방수공사) 2019. 12. 21(포장, 철물, 도장공사)
하 자 검 사 일		2018. 12. 21
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고		장비사용 여부 : 있음 □ 없음 √ ※ 있을 경우 사진첨부(2장)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  12. 21

검사자 : 직  임기제 주사  성명 이 우 근   (인)

검사자 : 직  임기제 주사보  성명 이 제 택   (인)

서울특별시 재무관 귀하

□ 붙임 1. 하자검사 주요 Check List 1부.

□ 붙임 2. 하자검사 현황사진 1부.  끝.

하자검사 주요 Check List

□ 공사명 : 2017년 양화교 보수공사

구 분	점 검 사 항	특이사항 없음	하자발생 내용	비고
교면포장	• 균열, 함몰, 단차 및 요철, 블리딩, 마모(ASP 포장)	√
	• 균열, 마모, 박리, 파손(콘크리트 포장)	√
	• 단차, 파손(신축이음부 주변)	√
배수시설	• 뚜껑파손, 누락, 관 연결부 어긋남, 파손	√
	• 지지철물 및 유출구의 이완 및 파손 등	√
난간 및 연석	• 강재 도장 손상 및 부식	√
	• 난간과 상판연결부의 결함, 파손	√
	• 처짐, 균열, 박리, 파손, 철근노출 및 부식	√
신축이음장치	• 본체 충격음, 본체유동 및 파손, 누수 여부	√
	• 유간부족 및 유간과다, 유간 오물퇴적	√
	• 신축이음부 누수 및 슬래브 접속면 백태 여부	√
	• 방수 물받이 고무재 파손여부	√
	• 후타재 단차(본체, 포장, 접속슬래브), 균열 및 파손	√
바닥판	• 균열, 박리, 파손, 철근노출 발생 여부	√
	• 누수 및 백태(유리석회) 발생 여부 등	√
주형(거더)	• 강재 주형 변형, 도장 부풀음, 부식, 박리	√
	• 용접부 피로균열			해당없음
	• 볼트체결부 이완 및 누락			해당없음
	• 균열 및 변형 취약부(지간 중앙부, 지점부복부)			해당없음
	• 부식 취약부(주형 단부, 배수구 주변) 중점 점검			해당없음
받침장치 (교좌장치)	• 본체 부식, 균열, 탈락, 도장열화, 누수, 침하, 이동경사			해당없음
	• 신축유간 부족, 수직보강재와 받침 편기상태			해당없음
	• 받침 물고임 및 부식			해당없음
	• 앵커볼트 균열, 파손, 절단, 변형			해당없음
	• 받침 몰탈 콘크리트 파손, 하부공동 및 침하			해당없음
교대 및 교각	• 교대 회전(기울음), 침하(연직이동)			해당없음
	• 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출, 백태(유리석회)			해당없음
	• 시공이음부 균열, 수면접촉부 침식			해당없음
콘크리트 구조물 보수	• 균열, 들뜸, 박리, 박락 발생 여부	√
	• 보강섬유 부착 상태 등			해당없음
도장공사	• 들뜸(박리), 변색 백화, 얼룩 등 발생 여부	√
	• 균열, 박리, 주름, 팽창현상 등 발생 여부	√

※ 공종별 하자검사를 시행하고, 나머지는 비고란에 ‘해당없음’을 명시

하 자 검 사 조 서

공 사 명		2016년 교량시설물 일상유지보수공사(강남)(양화교)
공 사 개 요		콘크리트 균열보수 18.5m, 단면보수 3.4㎡, 갈매기 표지판교체 11개, 차선도색 28.3㎡ 등
계 약 자		유일환경건설(주) 대표 박정석
착 공 일		2016. 1.28
준 공 일		2016. 12.20
하 자 담보기간	시기	2016. 12.21
	종기	2019. 12.20
하 자 검 사 일		2018. 12. 21
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고		장비사용 여부 : 있음 □ 없음 √ ※ 있을 경우 사진첨부(2장)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  12. 21

검사자 : 직  임기제 주사  성명 이 우 근   (인)

검사자 : 직  임기제 주사보  성명 이 제 택   (인)

서울특별시 재무관 귀하

□ 붙임 1. 하자검사 주요 Check List 1부.

□ 붙임 2. 하자검사 현황사진 1부.  끝.

하자검사 주요 Check List

□ 공사명 : 2016년 교량시설물 일상유지보수공사(강남)(양화교)

구 분	점 검 사 항	특이사항 없음	하자발생 내용	비고
교면포장	• 균열, 함몰, 단차 및 요철, 블리딩, 마모(ASP 포장)			해당없음
	• 균열, 마모, 박리, 파손(콘크리트 포장)			해당없음
	• 단차, 파손(신축이음부 주변)			해당없음
배수시설	• 뚜껑파손, 누락, 관 연결부 어긋남, 파손			해당없음
	• 지지철물 및 유출구의 이완 및 파손 등			해당없음
난간 및 연석	• 강재 도장 손상 및 부식	√
	• 난간과 상판연결부의 결함, 파손	√
	• 처짐, 균열, 박리, 파손, 철근노출 및 부식			해당없음
신축이음장치	• 본체 충격음, 본체유동 및 파손, 누수 여부			해당없음
	• 유간부족 및 유간과다, 유간 오물퇴적			해당없음
	• 신축이음부 누수 및 슬래브 접속면 백태 여부			해당없음
	• 방수 물받이 고무재 파손여부			해당없음
	• 후타재 단차(본체, 포장, 접속슬래브), 균열 및 파손			해당없음
바닥판	• 균열, 박리, 파손, 철근노출 발생 여부			해당없음
	• 누수 및 백태(유리석회) 발생 여부 등			해당없음
주형(거더)	• 강재 주형 변형, 도장 부풀음, 부식, 박리			해당없음
	• 용접부 피로균열			해당없음
	• 볼트체결부 이완 및 누락			해당없음
	• 균열 및 변형 취약부(지간 중앙부, 지점부복부)			해당없음
	• 부식 취약부(주형 단부, 배수구 주변) 중점 점검			해당없음
받침장치 (교좌장치)	• 본체 부식, 균열, 탈락, 도장열화, 누수, 침하, 이동경사			해당없음
	• 신축유간 부족, 수직보강재와 받침 편기상태			해당없음
	• 받침 물고임 및 부식			해당없음
	• 앵커볼트 균열, 파손, 절단, 변형			해당없음
	• 받침 몰탈 콘크리트 파손, 하부공동 및 침하			해당없음
교대 및 교각	• 교대 회전(기울음), 침하(연직이동)			해당없음
	• 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출, 백태(유리석회)			해당없음
	• 시공이음부 균열, 수면접촉부 침식			해당없음
콘크리트 구조물 보수	• 균열, 들뜸, 박리, 박락 발생 여부	√
	• 보강섬유 부착 상태 등	√
도장공사	• 들뜸(박리), 변색 백화, 얼룩 등 발생 여부	√
	• 균열, 박리, 주름, 팽창현상 등 발생 여부	√

※ 공종별 하자검사를 시행하고, 나머지는 비고란에 ‘해당없음’을 명시

최 종 하 자 검 사 조 서

공 사 명		2015년 강남일반교량 일상유지보수공사(양화교)
공 사 개 요		미끄럼방지포장(그루빙) 1,802㎡, 교량보도부포장(MSK) 1,017㎡, 낙석방지망설치 342㎡, 도로표지병 183개, 차선도색 1,031m 등
계 약 자		휘수건설 대표 김수원
착 공 일		2015. 3. 27.
준 공 일		2015. 12.20
하 자 담보기간	시기	2015. 12.21
	종기	2018. 12.20
하 자 검 사 일		2018. 12. 18
검 사 결 과		특이사항 없음
비 고		장비사용 여부 : 있음 □ 없음 √ ※ 있을 경우 사진첨부(2장)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2018.  12. 18

검사자 : 직  임기제 주사  성명 이 우 근   (인)

검사자 : 직  임기제 주사보  성명 이 제 택   (인)

서울특별시 재무관 귀하

□ 붙임 1. 하자검사 주요 Check List 1부.

□ 붙임 2. 하자검사 현황사진 1부.  끝.

하자검사 주요 Check List

□ 공사명 : 2015년 강남일반교량 일상유지보수공사(양화교)

구 분	점 검 사 항	특이사항 없음	하자발생 내용	비고
교면포장	• 균열, 함몰, 단차 및 요철, 블리딩, 마모(ASP 포장)	√
	• 균열, 마모, 박리, 파손(콘크리트 포장)			해당없음
	• 단차, 파손(신축이음부 주변)			해당없음
배수시설	• 뚜껑파손, 누락, 관 연결부 어긋남, 파손			해당없음
	• 지지철물 및 유출구의 이완 및 파손 등			해당없음
난간 및 연석	• 강재 도장 손상 및 부식			해당없음
	• 난간과 상판연결부의 결함, 파손			해당없음
	• 처짐, 균열, 박리, 파손, 철근노출 및 부식			해당없음
신축이음장치	• 본체 충격음, 본체유동 및 파손, 누수 여부			해당없음
	• 유간부족 및 유간과다, 유간 오물퇴적			해당없음
	• 신축이음부 누수 및 슬래브 접속면 백태 여부			해당없음
	• 방수 물받이 고무재 파손여부			해당없음
	• 후타재 단차(본체, 포장, 접속슬래브), 균열 및 파손			해당없음
바닥판	• 균열, 박리, 파손, 철근노출 발생 여부			해당없음
	• 누수 및 백태(유리석회) 발생 여부 등			해당없음
주형(거더)	• 강재 주형 변형, 도장 부풀음, 부식, 박리			해당없음
	• 용접부 피로균열			해당없음
	• 볼트체결부 이완 및 누락			해당없음
	• 균열 및 변형 취약부(지간 중앙부, 지점부복부)			해당없음
	• 부식 취약부(주형 단부, 배수구 주변) 중점 점검			해당없음
받침장치 (교좌장치)	• 본체 부식, 균열, 탈락, 도장열화, 누수, 침하, 이동경사			해당없음
	• 신축유간 부족, 수직보강재와 받침 편기상태			해당없음
	• 받침 물고임 및 부식			해당없음
	• 앵커볼트 균열, 파손, 절단, 변형			해당없음
	• 받침 몰탈 콘크리트 파손, 하부공동 및 침하			해당없음
교대 및 교각	• 교대 회전(기울음), 침하(연직이동)			해당없음
	• 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출, 백태(유리석회)			해당없음
	• 시공이음부 균열, 수면접촉부 침식			해당없음
콘크리트 구조물 보수	• 균열, 들뜸, 박리, 박락 발생 여부			해당없음
	• 보강섬유 부착 상태 등			해당없음
도장공사	• 들뜸(박리), 변색 백화, 얼룩 등 발생 여부	√
	• 균열, 박리, 주름, 팽창현상 등 발생 여부	√

※ 공종별 하자검사를 시행하고, 나머지는 비고란에 ‘해당없음’을 명시

점 검 사 진

연번1: 연석 단면보수 점검	연번2: 신축이음 점검
연번 3 : 신축이음ㅎ하부 점검	연번 4 : 교면포장 점검
연번 5 : 하상구간 안전점검대 점검	연번6 : 갈매기 표지판 점검

점 검 사 진

연번7: 차량방호책 점검	연번8: 차량방호책 점검
연번9 : 차선도색 점검	연번10 : 연석하부 콘크리트 단면보수 점검
연번 11 : 낙석방지망 점검	연번12 : 낙석방지망 점검