문서번호	토목부-18627
결재일자	2017.9.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장		시설국장
윤창렬	여용석	代이동훈		09/05 류훈
협 조

설계자문회의(1차) 개최 결과보고

(제2자유로 종점부 입체화 실시설계 )

2017.  9.

도시기반시설본부

(토목부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

설계자문회의(1차) 개최 결과보고

(제2자유로 종점부 입체화 실시설계 )

자문회의 개요

◦ 안  건 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 실시설계에 대한 설계자문

◦ 일  시 : 2017.  9. 1.(금) 15:00 ~ 16:00

◦ 장  소 : 본부 11층 대회의실

◦ 참석자 : 8명(위원 6명 불참)

- 위원장	********	****	******
- 위 원	*******	***	*********
	*****	****	*********
	*******	****	*********
	*******	****	*********
	********	***	*********
	*******	***	*********
	*****	****	*********
	*******	***	*********
	***********	******	*****
	***********	*******	*****
	***	******	*****
	***	******	*****
	***	******	*****

※ 보고자 : ㈜유 신   심 재 만 전무

주요 자문내용

◦ 도로분야

- 월드컵 경기장 교차로에 인접한 버스정차장의 위치 재검토 필요

- 도로포장 설계기준은 한국형 포장설계법을 적용하는 것이 원칙이나 서울형 포장설계법으로 검증을 하는 것이 필요

◦ 교통분야

-  사업 시행후 교통량이 크게 증가할 것으로 예상되는 월드컵경기장 삼거리 및 상암사거리 교차로에 대해서는 교통량 증가로 인한 혼잡 최소화 방안 검토 요망

- 신호 현시의 효율성을 높일 수 있는 방안에 대한 검토 필요

◦ 구조분야

-  횡조인트는 기존교량과 신축길이의 차이가 예상되니 고려되어야 하며, 또한 종방향 조인트 설치시 교축직각방향 지진력은 완전분리구조가 아니므로 내진안전 검토시 구조해석 모델을 조인트 특성을 고려한 통합 교량 모델로 고려할 것을 권고

- 월드컵지하차도의 경우 매립지 침출수 성질을 파악하여 구조물에 발생할 수 있는 손상(부식성 등)을 설계시에 충분히 반영

◦ 토질및기초 분야

-  폐기물매립지반의 지반정수는 문헌, 기존자료 및 경험식도 중요하지만 금회 조사 시험된 시험결과를 반영하여 재검토 필요

- 지보공법중 어스앙카는 지반이 매립, 점토, 모래 자갈층이므로 반드시 정착력을 확인한 후 적용

◦ 유지관리분야

-  화재탐지설비는  터널내 화재발생시 위험도가 높으므로 방재4등급으로 설치대상에는 포함되지 않으나 도심에서의 화재로 인한 피해 확산 방지를 위해 설계 반영

- 기초 및 기둥, 상부 공사를 위해 설치하는 하부 가도는 추후 유지 관리를 위하여 지속 사용할 수 있도록 견고하게 설치

조치계획

◦ 자문위원의 사전 검토 의견 및 자문회의시 제출된 자문의견에 대하여 조치계획서에 따라 설계에 반영 하도록 설계사에 통보 하고자 함

향후 계획

◦′17. 10. : 특정제품선정위원회 심의

◦′17. 11. : 설계VE

◦′17. 12. : 기술심의 및 설계 완료

붙임 : 1. 설계자문회의 설명 자료 1부.

2. 설계자문회의 참석자 명단 1부.

3. 위원별 자문 의견서 각 1부.

4. 자문회의 조치계획서 1부.   끝.