위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	포트홀 발생 빈발구간 우기전 일제정비 및 품질관리 철저

1. 도로관리과-19647(’17.12.5.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 제출된 포트홀 발생 빈발구간의 원인조사가 종료됨에 따라 각 사업소에서는 우기철 이전(6월중) 포트홀 빈발구간 및 포장상태 불량구간의 일제정비를 실시하여 장마철 포트홀로 인한 2차사고 예방에 만전을 기하시기 바랍니다.

***************

*************************************************

*************************************

***************************************

********************************************************

나. 재정비시 중점관리 사항(포트홀 빈발구간은 소규모 정비시에도 준수할 것)

1) 코어채취 후 하부손상 여부 확인 및 손상된 깊이까지 포장개량(필요시 서울형 설계법 요청)

2) 아스팔트 혼합물관리 철저

가) 1등급 골재, 소석회 또는 액상형 박리방지제 사용 철저

나) 인장강도비 기준(0.75 이상) 이행 및 만족여부 확인 철저

다) 배합설계(공극률, 입도 및 아스팔트 함량) 확인 철저

3) 시공관리 철저

가) 택코팅 시공관리(작업차량 운행 최소, 양생시간 확보) 철저

나) 생산·운반·포설·다짐온도 관리 철저(잔재 사용 금지)

다) 트럭적재함 및 다짐장비 부착방지제로 경유사용 금지

라) 다짐장비 중량 기준 준수 및 확인 철저

4) 그 외 서울시 아스팔트콘크리트포장 유지보수공사 시방서 규정준수 및 감독철저

붙임 : 사업소별 포트홀 빈발구간 현장조사 결과(요약) 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	사업소1-6(도로보수과)
주무관	구준서		도로포장안전팀장	임영철		도로관리과장	05/25 박문희
협조자
시행	도로관리과-8037	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2133-8164	/전송		/	jjun97@seoul.go.kr	/	부분공개(5)