문서번호	어르신복지과-74
결재일자	2019.1.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		어르신정책팀장	어르신복지과장
김창연		유미옥	01/03 김영란
협조
	어르신돌봄팀장		고정숙

′18년 하반기 특정관리대상(시립양로시설) 안전점검 결과 보고

2018. 12.

복지정책실

(어르신복지과)

′18년 하반기 특정관리대상(시립양로시설) 안전점검 결과 보고

′18년 하반기 노인복지시설 중 특정관리대상(시립양로시설)에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

※ 어르신복지과-123161(′18.12.28.)호와 관련임

1		추진근거

□ 재난 및 안전관리 기본법 제27조(특정관리대상시설등의 관리 등)

□ 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제31조(특정관리시설등의 지정 등)

2		점검개요

□ 점검일시 : ‘18. 12. 28.(금) 13:00~18:00

□ 대    상 : 2개소(시립고덕양로원·시립수락양로원)

○ 특정관리대상시설 : 연면적 1,000㎡~5,000㎡, 준공 후 15년 이상 건축물

연번	시설명	규 모	연면적(㎡)	준공년도	지정일자	안전 등급
1	시립 고덕양로원 (강동구 고덕1동 317-23)	지하1층/ 지상2층	3,573	1982. 10.30	2013. 12.20	B
2	시립 수락양로원 (노원구 상계1동 산 51)	지하1층/ 지상1층	1,500	1992. 09.16	2013. 12.20	B

□ 점검인원 : 6명(외부전문가5, 공무원1)

○ 외부전문가(건축1, 기계1, 전기1, 가스2)

- ***************************

- *******************

- *******************

- ************************

○ 공무원 : 어르신복지과 시설7급 김창연

□ 점검방법 : 건축·기계·전기·가스 현장 육안점검

□ 점검내용 : 4개분야 66개 항목 점검

○ 건축분야(19항목)

- 보·기둥·블래브·주계단·벽체·주요강재 균열 상태

- 지붕·계단실 균열상태, 외벽 타일 탈락상태, 강재 도장 상태

- 옹벽·석축·담장 균열상태 등

○ 기계분야(9항목)

- 배관의 파손･누수･누기 및 유지관리 상태

- 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부

- 보일러, 공조시설 환기상태 및 배출기 작동여부

- 기계실 모든 자재의 정리 지하설비 누수 상태

- 지하설비 누수 상태, 급수･급탕･공조시설 관리 및 안전성 등

○ 전기분야(20항목)

- 규격 전선 사용, 전선 접속 상태, 전선 피복 손상, 비닐코드선 및 문어발 배선 사용, 보행로 전선 노출

- 누전차단기 적정 설치 및 정상 작동, 열화 및 손상

- 개폐기 적정 설치, 개폐기 열화 및 손상, 정격퓨즈 사용, 개폐기 결선 상태

- 정전시 비상전원확보 및 정상운전, 배전함 커저손상 및 콘센트 밀봉, 접지용 콘센트 사용, 전기시설물 유지과리상태 등

○ 가스분야(18항목)

[LPG가스(시립수락양로원)]

- LPG용기 실외 보관 및 주위 환기

- 배관·호스 손상 및 연결부 누설, 중간밸브 고정

- 배기통 연결 상태, 배기구 막힘

- 가스누출 경보기와 차단기 적정설치 및 연계작동 등

[도시가스(시립고덕양로원)]

- 가스계량기 누설 및 주위 화기 존재 여부, 배관·호스 손상 및 연결부 누설 여부

- 중간밸브 고정, 보일러실 배기통 및 급기구·배기구  막힘

- 가스누출경보기와 자동차단장치 적정설치 및 연계작동 등

3		점검결과

**************************

○ **************************************************[시립고덕양로원]

□ 점검결과 세부내역 : ‘붙임1) 점검결과보고서’ 참고

○ ***************

- 주요시설(보·기둥·블래브·주계단·벽체·주요강재 상태 등 8항목)

- 일반시설(지붕·계단실·외벽·시설 내외부·강재의 도장 등 5항목)

- 부대시설(옹벽·담장·마감재·상하수도주변시설·공사장 관리상태 등 6항목)

○ **************

- 배관, 보일러, 공조시설, 지하설비 누수, 기계실 관리 및 안전성(9항목)

○ ***************

- 인입구 배선(4항목), 옥내배선(5항목), 누전차단기(2항목), 개폐기(5항목)

- 비상전원설비, 배전반, 부하설비, 조명시설 등 각 1항목

○ **************************************

***

- 가스계량기·배관·중간밸브·배기통·급·배기구·가스누출경보기 등 9항목

- LPG용기실외보관·배관손상여부·배기통막힘·가스누출경보기작동여부 등 9항목

*******************

- ******************************

- ***************************************************

- *******************************************************

4		조치계획

****************************************************************************************************

※ 붙임1) ‘특정관리대상시설조사서’ 외부전문가 안전등급 검토판정 참고

< 안전등급별 상태 및 조치기준(특정관리대상시설 등 지정·관리 지침)>

구 분	안전등급	상 태	조치기준
중점관리 대상시설 (A∼C등급)	B등급	보조부재에 경미한 손상이 있는 양호한 상태	지속적 관찰이 필요한 시설 →간단한 보수정비 필요

※ 재난 및 안전관리 기본법에서 특정관리대상시설은 중점관리대상시설(A∼C등급)과 재난위험시설(D∼E등급)로 나뉨

□ ***************

○ ******************************

- ***************

○ ***************************************************

- ***********************

○ ******************************* ***********************

- ***********************

5		행정사항

□ ****************

○ **************

○ **********************************

○ 예산과목 : 복지정책실 어르신복지과, 어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화, 어르신 요양 인프라 구축, 어르신복지시설 기능보강, 사무관리비(201-01)

6		향후계획

□ 향후 정기적으로 안전점검 실시(상·하반기 각 1회)하여 위험요인을 사전에 제거 조치

○ ‘19년 상반기 정기 안전점검 실시(5월)

붙임 1. 특정관리대상시설조사서 1부.

2. 특정관리대상시설안전점검표 각 1부.

3. 안전점검 현장사진 1부.

4. 안전점검참석서명부 1부.  끝.