문서번호	서남권사업과-447
결재일자	2019.1.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	건축계획팀장	서남권사업과장
남성준	김동선	01/14 김윤규

마곡지구 건축계획관련 자문(서면) 결과 보고 (제2019-1차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 1.

지 역 발 전 본 부

(서남권사업과)

마곡지구 건축계획관련 자문(서면) 결과 보고(제2019-1차)

Ⅰ	회의개요

□ 기    간 : 2019. 1. 10(목) ~ 2019. 1. 14(월)

□ 자문방법 : 마곡지구 자문기기구 위원 3명 서면검토 후 의견제시

□ 자문위원 : 3명

○ 김현수(나우동인건축 소장), 이선화(지호디자인 대표), 오승훈(경기대학교 교수)

□ 안  건

○ 마곡지구 건축계획 자문 : 총 2건

구 분	대지면적	용 도	층수(연면적)
산업용지 D10-9블럭	1,041㎡	교육연구시설 (연구소)	- 지하3층/지상6층 (6,134.76㎡)
산업용지 D10-12블럭	1,039㎡	교육연구시설 (연구소)	- 지하2층/지상8층 (5,482.63㎡)

Ⅱ	자문의견

□ 건축계획 등 자문 주요내용

구 분	자 문 의 견
산업용지 D10-9블럭		- 산업단지의 한계극복을 위한 지상1층부에는 공유공간을 확보하되, 실질적 으로 1층공간내에서 독립적으로 활용이 가능한 개방적 내부공간을 형성 하는 것을 적극적으로 검토하는 방안을 권장함 - 사업대상지는 해당 건축물 및 미래에 들어서게 되는 인접한 건축물에 의한 음영으로 대상지 서,남,북쪽 녹지에 계획되는 수목은 그늘에서도 가능한 수목으로 검토하는 것이 바람직함(이팝나무,은행나무,배롱나무,배철쭉등) 등
산업용지 D10-12블럭		- 서울식물원주변 명소화 장소의 이면부로서 가로활성화에 기여하는 방안 으로 북측과 동측에 면하는 대지내 공지의 페이빙 패턴은 인접부의 페이빙 패턴과 유사하거나 가로전체와 일체적인 느낌의 페이빙을 검토하기 바람 - 1층에 계획된 잔디블럭은 필로티 하부이므로 생육 및 유지관리가 불리하고 유모차, 휠체어 이용자, 높은 굽의 여성화를 신은 이용자에게 불편하므로 검토하기 바람 등

※ 협의의견서 별첨 참조

Ⅲ	조치계획

○ 별첨 협의의견이 건축위원회 심의 및 허가시에 검토·반영될 수 있도록 강서구청에  통보하고자 함

붙임  1) 건축심의 협의 의견서 1부, 위원별 자문의견서 각 1부.  끝.