“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	영등포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방차 매연저감장치(DPF) 관리·운용 철저 알림

1. 관련근거

가. 소방장비항공과-802(2019.1.29.)「소방차 매연저감장치(DPF) 관리요령 알림」

나. 채널 A보도(2019.1.28.)「소방차에서 물 안나온 원인은‘매연저감장치’」

2. 최근 ****************************************로

*************************************************

********************를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 주요내용 : 매연제거 작업 중 화재출동으로 소팡펌프 미작동(방수지연)

나. 해당차종 : 2015년 이후 출고된 현대 5톤 트럭(유로 6 적용)

*******************************************

다. 서울시 현황 : 각 소방서 별 해당 차종 현황‘붙임 1’참조

○ 매연저감장치(DPF) 장착 소방차 현황                          ※ 2019.1.29.기준

*** ******	*	***	****	***	****	****	**
*****	*					*****	*
***	*	*	*
**	*	*	*				*
**	*	*					*
**	*		*				*
**** ************	**	*	*			*	*

-‘08년부터 2.5톤 이상 화물차에 매연저감장치 장착 의무화(대기환경보전법 제48조)

라. 관리방법 : ‘**********************

***************************************** ‘

마. 비상조치방법

○ 수동 재생 중 해제(브레이크 또는 가속 페달 작동)하면, RPM이 1,750~1,800에서

1,000으로 감소 후 2분 뒤 약 800RPM으로 복귀(PTO 작동 가능)

○ 수동재생 해제(브레이크 또는 가속 페달 작동)하고 시동 OFF 한 후, 5초 후

재시동하면 약 800RPM으로 복귀(PTO 작동 가능)

붙임 1. 2015년 이후 도입 현대5톤 소방차 현황(영등포) 1부.

2. 소방차 매연저감장치 관리요령 알림 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	영소(4-9)
서무담당	안현수		장비관리팀장	최규전		소방행정과장	01/31 김범기
협조자
시행	소방행정과-1193	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02)3662-2780	/전송	02)3664-9787	/	2010122161@seoul.go.kr	/	부분공개(7)