＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	아스팔트 표층 포장복구 시공방법 개선사항 알림

1. 배수과-1360(2019.2.14.)호와 관련입니다.

2. 포장복구공사 시 굴착면과 기존 도로면의 단차에 의한 안전사고 및 민원발생을 해소코자     상수도관정비공사 구간의 아스팔트표층 포장복구 시공방법 개선사항을 아래와 같이 알려     드리오니, 업무에 적극 반영하여 주시기 바랍니다.

◈ 개선사항

○ 상수도관정비공사 구간(소규모굴착 제외)에 대하여 아스팔트 띠복구 시 중층재(#467)를          표층까지 임시포장 시행하여 평탄성 확보하고,

○ 수일동안 자연침하 유도 후 굴착부분 폭만큼 표층 아스팔트 절삭 후 표층재(#78)로          덧씌우기 시행하여 포장복구 완료

○ 소규모굴착 복구 시 중층 복구 완료 후‘임시포장’문구도색 및 야광반사띠(오뚜기)          부착하여 임시복구 상태 안내

붙임 : 1. 아스팔트표층 포장복구공사 개선 통보 공문 1부.

2. 상수도관정비공사 구간 아스팔트표층 포장복구공사 개선검토 방침서 1부. 끝.

	급수운영과장
주무관	황중연		주무관	이일로		급수운영과장	02/20 이성환
협조자
시행	급수운영과-3330	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)