문서번호	도로계획과-2521
결재일자	2019.2.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		민자사업팀장	도로계획과장
김정식		조용상	02/22 안대희
협조

안양천 하천점용 사전협의 결과 보고

2019. 2.

도로계획과

- 금천 자원재활용처리장 이전 및 서부간선도로 일반도로화 관련 -

안양천 하천점용 사전협의 결과 보고

금천 자원재활용처리장 이전 및 서부간선도로 일반도로화 사업 추진과 관련한 서울지방국토관리청과의 안양천 하천점용 사전협의 결과 보고임

□ 협의개요

○ 일    시 : ’19. 2.20.(수) 14:00

○ 장    소 : 서울지방국토관리청 하천계획과

○ 참 석 자

- 서울청 : 추정호 하천계획과장, 김성현 주무관

- 서울시 : 안대희 도로계획과장, 김정식 주무관

- 금천구 : 이성재 행정문화국장, 천재명 청소행정과장, 권혁봉 시설장비팀장

- 설계·시공사 : 최영일 이사(유신), 김성재 차장(진우),
서준호 서부간선지하도로 사업단장(현대건설)

○ 회의내용 : 금천 자원재활용처리장 이전 및 서부간선도로 일반도로화 사업 안양천 하천점용 협의

□ 협의결과

[금천 자원재활용처리장 이전〕

○ 자원재활용처리장 입지 선정 어려움을 이해하나, 시공 중에라도 제방에 저촉되는 것은 불가함.

○ 다만, 현 도로 하부내에서 시설계획 수립시 긍정적으로 검토하겠음.

- 가시설과 본체 구조물 일체화가 가능한 CIP공법이나 고가구조물
설치방안 검토 등

※ 당초 하천구역내 폐기물처리시설은 불허한다는 입장이었음.

[서부간선도로 일반도로화〕

○ 원칙적으로 하천구역 저촉은 바람직하지 않으나, 현재 서부간선도로가 하천구역내에서 이용되고 있으므로 기존 옹벽내에서 사업 추진.

- 부득이한 경우를 제외하고 기존 옹벽내에서 제방 저촉을 최소화

- 옹벽이나 제방 점검을 위한 점검통로 공간(보도 등) 확보

- 하천 여유고까지 포화시 제방안전성 확보 가능여부 검토 필요

- 옹벽 배면을 통해 침투된 물 처리를 위한 옹벽 배수계획 검토 필요

- 하천구역내에서 1만㎡ 이상 공사시 소규모 환경영향평가 대상이므로 대상여부 검토 필요

< 서울지방국토관리청 1차 사전협의 결과>

○ 협의개요

- 일    시 : 2019.1.16.(수) 15:30~17:00

- 참 석 자 : 서울시 : 도로계획과장, 민자사업팀장, 설계사 담당임원
서울지방국토관리청 : 하천계획과장, 담당계장

- 협의내용 : 서부간선도로 일반도로화 관련 안양천 하천점용 협의

○ 협의결과

- 부득이한 경우를 제외하고 기존 옹벽까지만 점용하여 제방 저촉을 최소화

- 절토구간의 경우 옹벽이 높아져서 운전자나 보행자에게 위화감이 있으니
옹벽 경관 고려

- 옹벽이나 제방 점검을 위한 점검통로 역할을 위한 공간(보도 등) 필요

□ 조치계획

[금천 자원재활용처리장 이전〕

○ 금천구와 시설규모 축소 방안 등을 논의하여 서울지방국토관리청과
재협의 후 협의결과를 한국지방행정연구원에 통보.

[서부간선도로 일반도로화〕

○ 사전협의 의견을 검토·보완하여 사전협의 완료.  끝.