청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소화전 이설 요청에 따른 현지확인 결과 및 이설예정지 파악 제출 알림

1. 관련문서

가. 신정2재정비촉진구역2지구 주택재개발정비사업조합 제 2019-07(2019.2.25.)호 『신정2재정비촉진구역2지구 주택재개발정비사업구역내 소화전 폐쇄 및 이설협조건 』

2. 신정2재정비촉진구역2지구 주택재개발정비사업구역과 관련하여 재개발구역내 소방용수시설 이설 요청에 따른 현지확인 대상을 다음과 같이 알리오니 현지확인 후 이설 예정지를 파악하여 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 대 상 : 지하식 소화전 6개소 (붙임1 참조)

연번	종별	식구분	용수번호	위치	관할	비고
1	소화전	지하식	220108	양천구 중앙로25길 6-1 (신정동 1151-11)	신정	붙임1 참조
2	소화전	지하식	220107	양천구 중앙로27길 12-1 (신정동 1150-40)	신정	붙임1 참조
3	소화전	지하식	220109	양천구 중앙로23길 19-1 (신정동 1150-28)	신정	붙임1 참조
4	소화전	지하식	220098	양천구 중앙로29길 15-13 (신정동 1149-23)	신정	붙임1 참조
5	소화전	지하식	220048	양천구 중앙로25길 12-1 (신정동 1153-24)	신정	붙임1 참조
6	소화전	지하식	220147	양천구 중앙로27길 16-1 (신정동 1150-44)	신정	붙임1 참조

나. 위 치 : 양천구 신정동 1150번지 일대

다. 방 법 : 펌프차 등 소방차량을 활용한 현지확인

3. 행정사항

가. 소화전 출수여부 및 작동상태 확인

나. 소화전 간 거리, 도로 여건(확폭)을 고려하여 이설 요청 소화전 인근 이설 예정지 파악

다. 붙임서식을 활용하여 2019. 3. 5.(화)한 보고

붙임  1. 이설요청 대상 및 위치도 1부.

2. 현지확인 결과서 1부.

3. 이설 예정지 조사서식 1부.  끝.

	【 반부패 경영시스템(ISO 37001)】
조직 내 부패 발생 가능성을 시스템으로 방지하기 위해 2016년 제정한 국제표준

	재난관리과장
수신자	신정119안전센터장,현장대응단장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	이우득		대응총괄팀장	박광철		재난관리과장	02/26 김선기
협조자
시행	재난관리과-1098	(		)	접수		(		)
우	04405	양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/
전화	02)6981-8649	/전송	02)2652-2286	/	deuck81@seoul.go.kr	/	부분공개(5)