문서번호	기반시설과-538
결재일자	2019.3.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
전문관	기반시설과장	시설부장		한강사업본부장
석대창	라철흠	전영주		03/06 정수용
협 조

『온실가스(CO2) 감축을 위한』

반포 분수 가동시간 조정 및 시설 개선 계획

2019.3.

한강사업본부

(기반시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『온실가스(CO2) 감축을 위한』

반포 분수 가동시간 조정 및 시설 개선 계획

“온실가스 저감 계획”에 따라 반포 달빛무지개분수의 가동시간 단축과 시설 개선(메탈등→LED등)계획을 아래와 같이 수립 시행하고자 함

□ 반포분수 온실가스 저감 목표 및 연도별 계획 총괄

(%는 목표대비 비율임)

온실가스 저감 목표						년도별 저감 계획(-)
2016년(a)		2020년(b)		목표 저감량(a-b)		계	2019년		2020년
전력량 (MWh)	온실가스(tCO2)	MWh	tCO2	MWh	tCO2	tCO2	MWh	tCO2	MWh	tCO2
406	179.5	305	134.5	101	45	46.2 (103%)	26.2	11.6	-	34.6
항 목 별				① 운영시간 조정		11.6	26.2	11.6
				② 투광등 교체		34.6			-	34.6

□ 항목별 세부 저감 계획

① 분수 가동시간 조정(회당 가동시간 축소)

(성수기: 7~8월, 비수기: 4~6월, 9월, 10월)

년도	시간대 별														운 영 시 간	저감량(-)
	12시			19시			20시				21시					MWh	tCO2
2016	20			20			20		20		20		20 비수기 미가동		120분/일	-	-
2019	15			15			20		20		20		20 비수기 미가동		110분/일	26.2	11.6

-  산출기초

․2019년(시간조정) : 0.0125MWh×10×30일×7개월  = 26.2MWh

※ 1분당 0.0125MWh 소비(2017년, 2018년 전력사용량 평균치 적용)

※ 1MWh = 0.443 tCO2로 환산

② 분수 연출용 188개 투광등 교체 : 메탈등 → LED등

년도	투광기 종류별 등수		온실가스 저감량(tCO2)	비고
	메탈등	LED등
2016	188	-	-	메탈등 575W
2019	188	-	-	〃
2020	-	188	34.6	LED등 300W

- 산출기초 : 188등 ×0.18415 tCO2=34.6 tCO2

※ 투광등은 전력량에 상관없이 1개에 0.18415tCO2 적용(처리기준 적용)

- ***************************

□ 행정 조치

○ ‘19년 수경시설 운영 및 가동계획(2019.1.15., 본부장 방침)에서 정한 분수 가동 시간을 위의 분수 운영시간 조정 계획에 따라 변경․시행

○ ***************************. 끝.