문서번호	정수시설과-2803
결재일자	2019.3.19.
공개여부	부분공개(3 5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
박희정		김희수	03/19 양영민
협조

2019년 2월 유량계설비 월간점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 3.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

2019년 2월 유량계설비 월간점검 결과보고

우리 정수센터 내 유량계 시설물에 대한 월간점검을 실시하고 그 결과를

아래와 같이 보고함.

□ 관련 근거

○ 유량계 업무처리지침〔본부장 방침, 누수방지과-5117호(2014.09.01.)〕

- 제 3장 유량계 유지관리, 6절 점검 및 보수 나. 정기점검(월 1회 월간점검)

□ 점검 개요

○ 점검대상 : 취송수 유량계 7개소, 구내유량계 24개소, 고도처리시설 유량계 8개소

○ 점검기간 : 2019. 2. 1. ~ 2019. 2. 28.

○ 점 검 자 : 정수시설과 박희정외 1명

○ 점검내용

외함 및 전원설비 상태

전송설비·계측설비 동작 상태

유량계실 배수펌프 상태 등

□ 점검 결과

○ 각 유량계 점검 결과

종 류	설치 개소	관경(mm)	설치연도	형식	점 검 결 과
취송수 유량계	7개소	1500(1), 2200(6)	2017~2018	습식	· 특이사항 없음
공정(구내)유량계	24개소	개수로(6), 1500(10), 2200(1), 500(2), 600(5)	2007~2018	건식(17) 습식(1)	· 특이사항 없음
고도처리 유량계	8개소	2200(4), 1650(1), 700(2), 300(1)	2014	습식	· 특이사항 없음

※ 유량감시시스템 유량값 보정치 입력 : 2월 9일(토) 02:50 ~ 04:40

사  유 : 통신이상(제2취수유량계 및 방배 2 유량계)

○ 향후 시설점검 계획(일상 및 정기 점검)

유량계 : 전송설비 동작상태 및 유량계실 환경관리 등 지속

시스템 : 보정값 관리, 교정검사 기록 등 지속

○ 현장 점검 사진

△ 2정수 착수정1 유량계 점검	△ 2정수 착수정2 유량계 점검	△ 2정수 착수정 유량계실 점검
△ 2송수 방배 유량계실 점검	△ 2정수 착수정 유량계실 점검	△ 2정수 회수조 유량계 점검

붙임:   1. 유량계 위치도

2. 유량계 관리카드

3. 유량계 현황.  끝.