문서번호	교량안전과-4760
결재일자	2019.3.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		박찬규	03/20 김종호
협 조
	기술점검팀장			위성환
	주무관			문철
	주무관			이제택

『성산대교 (H-H′구간)』

강구조시설물 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 03

안전총괄실

( 교 랑 안 전 과 )

『성산대교(H-H′구간)』

강구조시설물 안전점검 결과 보고

성산대교(H-H’구간) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 드림

시설물 현황

성산대교 H-H′구간(접속육교)

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	27	90	영등포구 양평동	교량안전과 (기술점검팀)	DB-18	SPG	'80.6.30	현대건설외 1개사

H-H′구간(접속육교) 현황사진 및 종단면도

H-H’구간 사진	(H-H’구간 종단면도)

점검개요

점검일자 : 2019.3.18.(월)  ※ 성산대교 집중점검과 병행하여 점검

점검구간 : 성산대교 H-H′구간(접속육교)

- A1~P1~A2구간(SPG 11열, G1~G11열)

점 검 자 : 교량안전과(강구조교량팀) 이우근, 이제택

점검결과

성산대교(H-H′구간)

- 신축이음하부 누수로 인한 지점부 받침(앙카볼트) 및 거더단부의 부식

이 진행중이므로 신축이음 누수차단 후 보수도장 실시 필요

· 특히, A2측 보·차도 하부(G2, G10열)측의 거더 부식이 심하므로 조속히 정비계획 수립후 보수 시행 필요

조치계획

점검결과 발견된 결함사항에 대하여 정비계획 수립 후 일괄 정비 시행.(기술점검팀 시설물 담당자 조치)

붙 임 : 성산대교(H-H’구간) 안전점검 결과 보고서 1부. 끝