문서번호	교량안전과-5610
결재일자	2019.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
장재연		박찬규	04/01 代박동욱
협조
	주무관		이제택

「천호대교, 잠실대교」

1/4분기 정기 하자검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 03.

교량안전과

(강구조교량팀)

하 자 검 사 조 서

공 사 명		‘17년 한강교량 일상유지 보수공사(천호대교)
공 사 개 요		- 작업지시(11차) : 점검통로설치 35.2m, 볼트캡 설치(PSC I형구간), 난간연석보수(166m) 등
계 약 자		㈜풍산씨엔씨 대표 하 종 수
착 공 일		2017. 01. 13
준 공 일		2017. 12. 15
하 자 담보기간	시 기	2017. 12. 15
	종 기	2019. 12. 14
하자 검사일		2019. 03. 28.
검 사 결 과		B램프 접속부 연석 보수 166m, 볼트캡 설치(PSC I형구간) 상태 양호

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행규칙

제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2019. 03.

검사자 : 임기7급        성명 : 이 제 택 (인)

검사자 : 지방시설주사보 성명 : 장 재 연 (인)

서울특별시 재무관 귀하

천호대교 1/4분기 정기하자 점검 현황사진

[2017 한강교량일상유지보수공사 1공구(천호대교)]

B램프 접속부 난간연석 보수 상태 양호	볼트캡 설치(PSC I형구간) 상태 양호

<붙임 2>

하자검사 주요 Check List

□ 공사명 : ‘17년 한강교량 일상유지 보수공사(천호대교)

구 분	점 검 사 항	특이사항 없음	하자발생 내용	비고
교면포장	• 균열, 함몰, 단차 및 요철, 블리딩, 마모(ASP 포장)	□		해당없음
	• 균열, 마모, 박리, 파손(콘크리트 포장)	□		해당없음
	• 단차, 파손(신축이음부 주변)	□		해당없음
배수시설	• 뚜껑파손, 누락, 관 연결부 어긋남, 파손	□		해당없음
	• 지지철물 및 유출구의 이완 및 파손 등	□		해당없음
난간 및 연석	• 강재 도장 손상 및 부식	□		해당없음
	• 난간과 상판연결부의 결함, 파손	■
	• 처짐, 균열, 박리, 파손, 철근노출 및 부식	■
신축이음장치	• 본체 충격음, 본체유동 및 파손, 누수 여부	□		해당없음
	• 유간부족 및 유간과다, 유간 오물퇴적	□		해당없음
	• 신축이음부 누수 및 슬래브 접속면 백태 여부	□		해당없음
	• 방수 물받이 고무재 파손여부	□		해당없음
	• 후타재 단차(본체, 포장, 접속슬래브), 균열 및 파손	□		해당없음
바닥판	• 균열, 박리, 파손, 철근노출 발생 여부	□		해당없음
	• 누수 및 백태(유리석회) 발생 여부 등	□		해당없음
주형(거더)	• 강재 주형 변형, 도장 부풀음, 부식, 박리	□		해당없음
	• 용접부 피로균열	□		해당없음
	• 볼트체결부 이완 및 누락	□		해당없음
	• 균열 및 변형 취약부(지간 중앙부, 지점부복부)	□		해당없음
	• 부식 취약부(주형 단부, 배수구 주변) 중점 점검	□		해당없음
받침장치 (교좌장치)	• 본체 부식, 균열, 탈락, 도장열화, 누수, 침하, 이동경사	□		해당없음
	• 신축유간 부족, 수직보강재와 받침 편기상태	□		해당없음
	• 받침 물고임 및 부식	□		해당없음
	• 앵커볼트 균열, 파손, 절단, 변형	□		해당없음
	• 받침 몰탈 콘크리트 파손, 하부공동 및 침하	□		해당없음
교대 및 교각	• 교대 회전(기울음), 침하(연직이동)	□		해당없음
	• 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출, 백태(유리석회)	□		해당없음
	• 시공이음부 균열, 수면접촉부 침식	□		해당없음
콘크리트 구조물 보수	• 균열, 들뜸, 박리, 박락 발생 여부	■
	• 보강섬유 부착 상태 등	□		해당없음
도장공사	• 들뜸(박리), 변색 백화, 얼룩 등 발생 여부	■
	• 균열, 박리, 주름, 팽창현상 등 발생 여부	■

※ 공종별 하자검사를 시행하고, 나머지는 비고란에 ‘해당없음’을 명시

하 자 검 사 조 서

공 사 명		‘18년 한강교량 일상유지 보수공사(천호대교)
공 사 개 요		- 교량긴급복구 비축자재 보호천막 설치 작업지시(14차) : 성동도로사업소(1,060㎡), 동부도로사업소(440㎡)
계 약 자		성진알앤씨㈜ 대표 정 영 애
착 공 일		2018. 01. 03
준 공 일		2018. 12. 20
하 자 담보기간	시 기	2018. 12. 20
	종 기	2020. 12. 19
하자 검사일		2019. 03. 28.
검 사 결 과		비축자재 보호천막 설치 상태 양호 (성동도로사업소 1,060㎡, 동부도로사업소 440㎡)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행규칙

제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2019.  03.

검사자 : 임기7급        성명 : 이 제 택 (인)

검사자 : 지방시설주사보 성명 : 장 재 연 (인)

서울특별시 재무관 귀하

천호대교 1/4분기 정기하자 점검 현황사진

[2018 한강교량일상유지보수공사 1공구(천호대교)]

덮개 상태 양호(성동도로사업소)	덮개 상태 양호(동부도로사업소)

<붙임 2>

하자검사 주요 Check List

□ 공사명 : ‘18년 한강교량 일상유지 보수공사(천호대교)

구 분	점 검 사 항	특이사항 없음	하자발생 내용	비고
교면포장	• 균열, 함몰, 단차 및 요철, 블리딩, 마모(ASP 포장)	□		해당없음
	• 균열, 마모, 박리, 파손(콘크리트 포장)	□		해당없음
	• 단차, 파손(신축이음부 주변)	□		해당없음
배수시설	• 뚜껑파손, 누락, 관 연결부 어긋남, 파손	□		해당없음
	• 지지철물 및 유출구의 이완 및 파손 등	□		해당없음
난간 및 연석	• 강재 도장 손상 및 부식	□		해당없음
	• 난간과 상판연결부의 결함, 파손	□		해당없음
	• 처짐, 균열, 박리, 파손, 철근노출 및 부식	□		해당없음
신축이음장치	• 본체 충격음, 본체유동 및 파손, 누수 여부	□		해당없음
	• 유간부족 및 유간과다, 유간 오물퇴적	□		해당없음
	• 신축이음부 누수 및 슬래브 접속면 백태 여부	□		해당없음
	• 방수 물받이 고무재 파손여부	□		해당없음
	• 후타재 단차(본체, 포장, 접속슬래브), 균열 및 파손	□		해당없음
바닥판	• 균열, 박리, 파손, 철근노출 발생 여부	□		해당없음
	• 누수 및 백태(유리석회) 발생 여부 등	□		해당없음
주형(거더)	• 강재 주형 변형, 도장 부풀음, 부식, 박리	□		해당없음
	• 용접부 피로균열	□		해당없음
	• 볼트체결부 이완 및 누락	□		해당없음
	• 균열 및 변형 취약부(지간 중앙부, 지점부복부)	□		해당없음
	• 부식 취약부(주형 단부, 배수구 주변) 중점 점검	□		해당없음
받침장치 (교좌장치)	• 본체 부식, 균열, 탈락, 도장열화, 누수, 침하, 이동경사	□		해당없음
	• 신축유간 부족, 수직보강재와 받침 편기상태	□		해당없음
	• 받침 물고임 및 부식	□		해당없음
	• 앵커볼트 균열, 파손, 절단, 변형	□		해당없음
	• 받침 몰탈 콘크리트 파손, 하부공동 및 침하	□		해당없음
교대 및 교각	• 교대 회전(기울음), 침하(연직이동)	□		해당없음
	• 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출, 백태(유리석회)	□		해당없음
	• 시공이음부 균열, 수면접촉부 침식	□		해당없음
콘크리트 구조물 보수	• 균열, 들뜸, 박리, 박락 발생 여부	□		해당없음
	• 보강섬유 부착 상태 등	□		해당없음
도장공사	• 들뜸(박리), 변색 백화, 얼룩 등 발생 여부	□		해당없음
	• 균열, 박리, 주름, 팽창현상 등 발생 여부	□		해당없음
기타 (비축자재 유지관리)	• 비축자재 덮개 열화, 찢김 등 손상 여부	■

※ 공종별 하자검사를 시행하고, 나머지는 비고란에 ‘해당없음’을 명시

하 자 검 사 조 서

공 사 명		‘17년 한강교량 일상유지 보수공사(잠실대교)
공 사 개 요		- 작업지시(7차) : A램프 포장 12.74a, 균열보수(P22 등) 11.5m, 조류방지망(P27) 35㎡ 등 - 작업지시(14) : 조류방지시설(S1~S7)설치 560m, 신축이음부 누수차단장치 설치 7m, 등
계 약 자		㈜풍산씨엔씨 대표 하 종 수
착 공 일		2017. 01. 13
준 공 일		2017. 12. 15
하 자 담보기간	시 기	2017. 12. 15
	종 기	2019. 12. 14
하자 검사일		2019. 03. 28.
검 사 결 과		P27 균열보수 11.5m, 조류방지시설 35㎡ 상태 양호

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행규칙

제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2019.  03.

검사자 : 임기7급        성명 : 이 제 택 (인)

검사자 : 지방시설주사보 성명 : 장 재 연 (인)

서울특별시 재무관 귀하

잠실대교 정기(1/4분기) 하자점검 현황사진

[2017 한강교량일상유지보수공사 1공구(잠실대교)]

P27 균열 보수 상태양호	BA2 신축이음 누수방지시설 설치 상태양호
P23 후타재 보수 상태양호

<붙임 2>

하자검사 주요 Check List

□ 공사명 : ‘17년 한강교량 일상유지 보수공사(잠실대교)

구 분	점 검 사 항	특이사항 없음	하자발생 내용	비고
교면포장	• 균열, 함몰, 단차 및 요철, 블리딩, 마모(ASP 포장)	■
	• 균열, 마모, 박리, 파손(콘크리트 포장)	□		해당없음
	• 단차, 파손(신축이음부 주변)	■
배수시설	• 뚜껑파손, 누락, 관 연결부 어긋남, 파손	□		해당없음
	• 지지철물 및 유출구의 이완 및 파손 등	□		해당없음
난간 및 연석	• 강재 도장 손상 및 부식	□		해당없음
	• 난간과 상판연결부의 결함, 파손	□		해당없음
	• 처짐, 균열, 박리, 파손, 철근노출 및 부식	□		해당없음
신축이음장치	• 본체 충격음, 본체유동 및 파손, 누수 여부	■
	• 유간부족 및 유간과다, 유간 오물퇴적	■
	• 신축이음부 누수 및 슬래브 접속면 백태 여부	■
	• 방수 물받이 고무재 파손여부	■
	• 후타재 단차(본체, 포장, 접속슬래브), 균열 및 파손	■		해당없음
바닥판	• 균열, 박리, 파손, 철근노출 발생 여부	■		해당없음
	• 누수 및 백태(유리석회) 발생 여부 등	■		해당없음
주형(거더)	• 강재 주형 변형, 도장 부풀음, 부식, 박리	□		해당없음
	• 용접부 피로균열	□		해당없음
	• 볼트체결부 이완 및 누락	□		해당없음
	• 균열 및 변형 취약부(지간 중앙부, 지점부복부)	□		해당없음
	• 부식 취약부(주형 단부, 배수구 주변) 중점 점검	□		해당없음
받침장치 (교좌장치)	• 본체 부식, 균열, 탈락, 도장열화, 누수, 침하, 이동경사	□		해당없음
	• 신축유간 부족, 수직보강재와 받침 편기상태	□		해당없음
	• 받침 물고임 및 부식	□		해당없음
	• 앵커볼트 균열, 파손, 절단, 변형	□		해당없음
	• 받침 몰탈 콘크리트 파손, 하부공동 및 침하	□		해당없음
교대 및 교각	• 교대 회전(기울음), 침하(연직이동)	□		해당없음
	• 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출, 백태(유리석회)	□		해당없음
	• 시공이음부 균열, 수면접촉부 침식	□		해당없음
콘크리트 구조물 보수	• 균열, 들뜸, 박리, 박락 발생 여부	■
	• 보강섬유 부착 상태 등	□		해당없음
도장공사	• 들뜸(박리), 변색 백화, 얼룩 등 발생 여부	□		해당없음
	• 균열, 박리, 주름, 팽창현상 등 발생 여부	□		해당없음

※ 공종별 하자검사를 시행하고, 나머지는 비고란에 ‘해당없음’을 명시

하 자 검 사 조 서

공 사 명		‘18년 한강교량 일상유지 보수공사(잠실대교)
공 사 개 요		- 남단 상·하류 데크설치 (4차) : A=1,207㎡
계 약 자		성진알앤씨㈜ 대표 정 영 애
착 공 일		2018. 01. 03
준 공 일		2018. 12. 20
하 자 담보기간	시 기	2018. 12. 20
	종 기	2020. 12. 19
하자 검사일		2019. 03. 28.
검 사 결 과		데크 설치상태 양호(남단 상·하류)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행규칙

제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2019.  03.

검사자 : 임기7급        성명 : 이 제 택 (인)

검사자 : 지방시설주사보 성명 : 장 재 연 (인)

서울특별시 재무관 귀하

잠실대교 1/4분기 정기하자 점검 현황사진

[2018 한강교량일상유지보수공사 1공구(잠실대교)]

데크 설치상태 양호	데크 설치상태 양호

<붙임 2>

하자검사 주요 Check List

□ 공사명 : ‘18년 한강교량 일상유지 보수공사(잠실대교)

구 분	점 검 사 항	특이사항 없음	하자발생 내용	비고
교면포장	• 균열, 함몰, 단차 및 요철, 블리딩, 마모(ASP 포장)	□		해당없음
	• 균열, 마모, 박리, 파손(콘크리트 포장)	□		해당없음
	• 단차, 파손(신축이음부 주변)	□		해당없음
	• 인도부 데크 단차, 파손 등 손상	■
배수시설	• 뚜껑파손, 누락, 관 연결부 어긋남, 파손	□		해당없음
	• 지지철물 및 유출구의 이완 및 파손 등	□		해당없음
난간 및 연석	• 강재 도장 손상 및 부식	□		해당없음
	• 난간과 상판연결부의 결함, 파손	□		해당없음
	• 처짐, 균열, 박리, 파손, 철근노출 및 부식	□		해당없음
신축이음장치	• 본체 충격음, 본체유동 및 파손, 누수 여부	□		해당없음
	• 유간부족 및 유간과다, 유간 오물퇴적	□		해당없음
	• 신축이음부 누수 및 슬래브 접속면 백태 여부	□		해당없음
	• 방수 물받이 고무재 파손여부	□		해당없음
	• 후타재 단차(본체, 포장, 접속슬래브), 균열 및 파손	□		해당없음
바닥판	• 균열, 박리, 파손, 철근노출 발생 여부	□		해당없음
	• 누수 및 백태(유리석회) 발생 여부 등	□		해당없음
주형(거더)	• 강재 주형 변형, 도장 부풀음, 부식, 박리	□		해당없음
	• 용접부 피로균열	□		해당없음
	• 볼트체결부 이완 및 누락	□		해당없음
	• 균열 및 변형 취약부(지간 중앙부, 지점부복부)	□		해당없음
	• 부식 취약부(주형 단부, 배수구 주변) 중점 점검	□		해당없음
받침장치 (교좌장치)	• 본체 부식, 균열, 탈락, 도장열화, 누수, 침하, 이동경사	□		해당없음
	• 신축유간 부족, 수직보강재와 받침 편기상태	□		해당없음
	• 받침 물고임 및 부식	□		해당없음
	• 앵커볼트 균열, 파손, 절단, 변형	□		해당없음
	• 받침 몰탈 콘크리트 파손, 하부공동 및 침하	□		해당없음
교대 및 교각	• 교대 회전(기울음), 침하(연직이동)	□		해당없음
	• 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출, 백태(유리석회)	□		해당없음
	• 시공이음부 균열, 수면접촉부 침식	□		해당없음
콘크리트 구조물 보수	• 균열, 들뜸, 박리, 박락 발생 여부	□		해당없음
	• 보강섬유 부착 상태 등	□		해당없음
도장공사	• 들뜸(박리), 변색 백화, 얼룩 등 발생 여부	□		해당없음
	• 균열, 박리, 주름, 팽창현상 등 발생 여부	□		해당없음

※ 공종별 하자검사를 시행하고, 나머지는 비고란에 ‘해당없음’을 명시

하 자 검 사 조 서

공 사 명		잠실대교 보수공사
공 사 개 요		- 교면방수 및 포장(A1~P17 상류측) : A=77.1a - 상판보수 : 70.9㎡
계 약 자		덕우건설㈜ 대표 박 봉 덕
착 공 일		2018. 05. 24
준 공 일		2018. 11. 19
하 자 담보기간	시 기	2018. 11. 20
	종 기	2020. 11. 19
하자 검사일		2019. 03. 28.
검 사 결 과		포장상태 양호(A1~P17 상류측)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행규칙

제69조 규정에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였음.

2019.  03.

검사자 : 임기7급        성명 : 이 제 택 (인)

검사자 : 지방시설주사보 성명 : 장 재 연 (인)

서울특별시 재무관 귀하

잠실대교 1/4분기 정기하자 점검 현황사진

[잠실대교 보수공사]

포장상태 양호(A1∼P17 상류측)

<붙임 2>

하자검사 주요 Check List

□ 공사명 : 잠실대교 보수공사

구 분	점 검 사 항	특이사항 없음	하자발생 내용	비고
교면포장	• 균열, 함몰, 단차 및 요철, 블리딩, 마모(ASP 포장)	■
	• 균열, 마모, 박리, 파손(콘크리트 포장)	□		해당없음
	• 단차, 파손(신축이음부 주변)	■
	• 인도부 데크 단차, 파손 등 손상	□		해당없음
배수시설	• 뚜껑파손, 누락, 관 연결부 어긋남, 파손	□		해당없음
	• 지지철물 및 유출구의 이완 및 파손 등	□		해당없음
난간 및 연석	• 강재 도장 손상 및 부식	□		해당없음
	• 난간과 상판연결부의 결함, 파손	□		해당없음
	• 처짐, 균열, 박리, 파손, 철근노출 및 부식	□		해당없음
신축이음장치	• 본체 충격음, 본체유동 및 파손, 누수 여부	□		해당없음
	• 유간부족 및 유간과다, 유간 오물퇴적	□		해당없음
	• 신축이음부 누수 및 슬래브 접속면 백태 여부	□		해당없음
	• 방수 물받이 고무재 파손여부	□		해당없음
	• 후타재 단차(본체, 포장, 접속슬래브), 균열 및 파손	□		해당없음
바닥판	• 균열, 박리, 파손, 철근노출 발생 여부	□		해당없음
	• 누수 및 백태(유리석회) 발생 여부 등	□		해당없음
주형(거더)	• 강재 주형 변형, 도장 부풀음, 부식, 박리	□		해당없음
	• 용접부 피로균열	□		해당없음
	• 볼트체결부 이완 및 누락	□		해당없음
	• 균열 및 변형 취약부(지간 중앙부, 지점부복부)	□		해당없음
	• 부식 취약부(주형 단부, 배수구 주변) 중점 점검	□		해당없음
받침장치 (교좌장치)	• 본체 부식, 균열, 탈락, 도장열화, 누수, 침하, 이동경사	□		해당없음
	• 신축유간 부족, 수직보강재와 받침 편기상태	□		해당없음
	• 받침 물고임 및 부식	□		해당없음
	• 앵커볼트 균열, 파손, 절단, 변형	□		해당없음
	• 받침 몰탈 콘크리트 파손, 하부공동 및 침하	□		해당없음
교대 및 교각	• 교대 회전(기울음), 침하(연직이동)	□		해당없음
	• 균열, 박리, 박락, 층분리, 철근노출, 백태(유리석회)	□		해당없음
	• 시공이음부 균열, 수면접촉부 침식	□		해당없음
콘크리트 구조물 보수	• 균열, 들뜸, 박리, 박락 발생 여부	□		해당없음
	• 보강섬유 부착 상태 등	□		해당없음
도장공사	• 들뜸(박리), 변색 백화, 얼룩 등 발생 여부	□		해당없음
	• 균열, 박리, 주름, 팽창현상 등 발생 여부	□		해당없음

※ 공종별 하자검사를 시행하고, 나머지는 비고란에 ‘해당없음’을 명시