문서번호	토목부-5527
결재일자	2019.4.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장		시설국장
차승환	김동현	代이동훈		04/02 이택근
협 조

- 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 -

영등포1정수장 침전지 덮개 형식 검토 회의 결과 보고

2019. 3.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 -

영등포1정수장 침전지 덮개 형식 검토 회의 결과

월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계에 대한 영등포1정수장 침전지 덮개 형식 검토회의 결과를 보고 드림

□ 1차 회의개요

❍ 일    시 : 2019. 3. 25(월) 14:00~16:00

❍ 장    소 : 상수도사업본부 4층 회의실

❍ 참 석 자

- 상수도사업본부 : 부본부장, 생산부장, 급수부장, 시설안전부장,

안전총괄과장, 생산관리과장, 수질과장, 계획설계과장

- 영등포정수센터 : 센터소장, 정수과장, 정수시설과장

- 도시기반시설본부 : 토목총괄과장, 토목설계과장, 설계용역사

□ 회의내용

❍ 정수센터(침전지) 상부덮개 형식 검토

□ 회의결과

❍ 제안 7개중 3개로 축약

- SMC COVER, AL COVER, RC COVER

❍ 영구덮개 재질에 대해 낙하물에 대한 안전성 검토

❍ 염소 산화에 대하여 재질 검토

❍ 차량 추락에 대한 차량방호책(SB-5)에 대한 안전성 검토(수치화)

❍ 투척방지시설에 대하여 정수센터로의 조망이 불가한도록 벽체까지

투명한 제질로 설계(디자인심의시 보안적인 축면 고려 선정)

□ 2차 회의개요

❍ 일    시 : 2019. 3. 28(목) 10:00~11:00

❍ 장    소 : 상수도사업본부 2층 회의실

❍ 참 석 자

- 상수도사업본부 : 부본부장, 생산부장, 급수부장, 시설안전부장,

- 영등포정수센터 : 정수시설과장

- 도시기반시설본부 : 토목총괄과장, 토목설계과장, 설계용역사

□ 회의내용

❍ 1차 회의결과 영구덮개 형식별 강도(보강방안) 및 교량 충돌에 따른

방호능력 등 보완 요청사항에 대하여 추가검토

□ 회의결과

❍ 3개안 중 SMC 긍적적 검토

❍ 차량 방호책(SB-5)등급(도로 안전설치 및 관리지침(국토부,2014.2)설명

- 기준(속도 80㎞/시, 충돌각도 15°)에 대한 추락위험 설명

❍ SB-5등급 이해하였으나 만에 위험물 차량(독극물, 유류차량) 추락에

대한 추락방지 추가 보강 요청

- 투척방지시설의 안전성 확보를 위한 검토(추가 추락방지용)

❍ 낙하물로 안전한 침사지1,2지 SMC두께 검토

❍ 염소 산화에 대하여 재질 설명(SMC COVER, AL COVER)

□ 3차 회의개요

❍ 일    시 : 2019. 3. 29(금) 16:00~17:00

❍ 장    소 : 상수도사업본부 본부장 회의실

❍ 참 석 자

- 상수도사업본부 : 본부장, 생산부장, 생산관리부장, 설계용역사

□ 회의결과

❍ SB-5등급 확정 및 투척방지시설의 안전성 확보를 위한 추가 추락

방지용으로 충격에너지소산장치 설명

❍ 세부 설계시 침전지의 원활한 배수 및 풍화중, 설하중, 지진하중에

대한 안전성 검토, 침전지 덮개의 색상, COVER 연결부위(마감재)에

대한 내화학성, 내수성에 대한 협의 필요

붙임 : 영등포1정수장 침전지 영구덮개 형식 검토 회의 사진.  끝.